문서번호	시설보수과-8609
결재일자	2018.11.9.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		시설보수과장	강서도로사업소장
김규춘		박병연	11/09 김용제
협조

“개봉철도고가”점검 결과보고

(11/8일 강우 후, 11/9 점검)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2018. 11.

강서도로사업소

시설보수과

“개봉철도고가”점검 결과 보고

□ 시설물개요

개 요	폭(B):22m, 연장(L):148m	법정구분	안전성평가	준공년도
위 치	구로구 개봉동 235	2종	D등급	1977년

□ 점검개요

○ 점검일시 : 2018. 11. 9(금)

○ 점 검 자 : 시설보수과장, 시설담당자 외 2명

○ 점검위치 : 교량 상·하부

○ 점검내용

위 치	점검 및 적출 내용	손상물량	조치계획	비고
교량상부 교량하부	- 상부 S1~S6 바닥판 보수 부위 - 하면 S1 비계 설치 부위	-	특이사항 없음 (지속관찰)	강우(11/8) 후 점검

□ 점검사진

(S1) 바닥판 보수 부위 점검 특이사항 없음(지속관찰)	(S1) 바닥판 보수 부위 점검 특이사항 없음(지속관찰)	(S1) 바닥판 보수 부위 점검 특이사항 없음(지속관찰)
(S3) 바닥판 보수 위치 점검 특이사항 없음(지속관찰)	(S4) 바닥판 보수 부위 점검 특이사항 없음(지속관찰)	(S1) 바닥판 하면 점검 특이사항 없음(지속관찰)