생명을 구하는 황금시간, ‘소방차 길 터주기’에 동참합시다!
	강동소방서
수신자	수신자참조
(경유)
제 목	소화전 복구 완료에 따른 검수계획 알림(암사 2844호 등 5개소)

1. 관련근거

가. 재난관리과-7027(2018.10.23.)호『선사주거지 일대 소화전 복구 요청』

나.  강동구청 도로과-20695(2018.11.15.)호『암사동 선사주거지 주변 소화전 맨홀뚜껑           복구 현황 통보』

2. 우리 서 관내 소방용수시설(제수변) 복구 완료에 따른 검수 계획을  알려드리오니 해당 부서는 검수를 철저히 해주시기 바랍니다.

가. 대    상

연번	관할부서	용수번호	위 치	형 식	비고
1	암사	2844	강동구 올림픽로 875-0 (암사동 139-2 )	지상식
2		4601	강동구 올림픽로 865-0 (암사동 188-2)
3		4606	강동구 올림픽로 107길 입구 버스정류장 (암사동 191-6 )
4		4607	강동구 올림픽로 847-0 (암사동 190-23 )
5		2837	강동구 올림픽로 845 (암사동 190 )

※ 상세내용 [붙임1] 참고

나. 확인사항

1) 맨홀 침하 및 매몰 등 시공 상태 확인

2) 출수압 및 소화전 심도, 배수(누수)상태

3) 주변 환경정리 여부, 기타 기능상 이상 유무 등

3. 행정사항

가. 검수 후 인수한 소화전은 불량 및 민원발생 시 본서(센터)에서 해결할 수 없는        경우가 대부분인 바, 해당 부서장(담당자)은 철저한 검수로 사고를 미연에 방지해        주시길 당부드리며,

나. 소방용수 정기,일제 조사 시 도로 공사 관련하여 소화전 맨홀 상태 확인에 유의하여         주시고, 문제 발생 시 소방용수 담당자에게 유선 통보를 바라며,

다. 검수결과는 11.20.(화) 까지 (기한엄수)제출하여 주시고 아울러 소방용수시설 정보 관        리를 위하여 변경 사항을 119행정정보시스템에 입력하여 주시기 바랍니다.

※ 도색은 11월 말까지 구청 도로과에서 실시 예정

붙임  1. 암사동 선사주거지 주변 소화전 맨홀뚜껑 복구 현황 통보 공문 2부.

2. 소방용수시설 검수결과(서식) 1부.

3. 소화전 설치 설명서 및 구조도 1부.  끝.

	재난관리과장
수신자	현장대응단, 각 119안전센터
담당자	박주혁		대응총괄팀장	홍성원		재난관리과장	11/15 박상희
협조자
시행	재난관리과-7667	(		)	접수		(		)
우	05397	서울특별시 강동구 성내로 39 강동소방서 (성내동)	/	http://fire.seoul.go.kr/kangdong/
전화	02-483-0119	/전송	02-489-2119	/	jooswat@seoul.go.kr	/	대시민공개