문서번호	도로관리과-17166
결재일자	2018.11.19.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		도로안전시설팀장	도로관리과장
김수근		양기승	11/19 박문희
협 조
	주무관			고동오
	주무관			오광원

市 경계석(해치상)관리실태 현황 및 정비계획

2018.11.

안전총괄본부

(도로관리과)

市 경계석(해치상)관리실태 현황 및 정비계획

우리시 경계 지점에 설치되어 있는 경계석(해치상)을 점검하고 해당 경계석의 상태에 따라 관리 방안 및 정비계획을 보고드림

Ⅰ		설치 현황 및 관리 추진경위

□ 시 경계석(해치상)설치 현황

○ 위    치 : 서울시와 경기도 경계 지역

○ 설치개수 : 17점

○ 설치지역 : 9개 지역(市경계)

- 중랑구, 도봉구, 은평구, 강서구, 구로구, 관악구, 강남구, 송파구, 강동구

□ 관리 추진경위

○ 1960년대 ~1970년대 : 해태상 최초 설치

○ 1997.10. : 도로상 부속시설 및 점용시설 정비계획

- 시 경계표시시설(자치행정과:해태상)

○ 2002. 4.  : 해태상(대형) 정비계획

- 월드컵 등 국제행사대비 정비 실시

○ 2018. 6.19. : 송파-성남시계 경계석 파손민원 발생

- 안전 등의 문제가 없을 경우 보수처리 답변

○ 2018. 7.~9.  : 시 경계석(해태)관리 업무조정 협의

- 관리되고 있는 부서 관리(도로관리과, 사업소)

○ 2018. 9. 11. : 시 경계석(해치상)관리실태 조사결과 통보 및 정비요청

(도시브랜드담당관 →도로관리과, 6개 도로사업소)

○ 2018. 9. 17. : 관악-과천시계 경계석 파손민원 발생

- 남부도로사업소(도로보수과) 정비 요청 의뢰

Ⅱ		현황조사 및 정비계획

□ 현황 조사 및 정비협의

○ 대  상 : 서울시 경계지역 경계석 9개지역 17점

○ 일  시 : 2018. 9. 18. ~ 11. 7.

○ 조사방법 : 현장전수조사

○ 조사내용

- 시설물의 위치, 규모, 재질 및 유지관리 실태 등

○ 조사결과

- 관리상태 양호 : 도봉-의정부시계 2점, 구로-부천시계 1점,

- 관리상태 불량 : 중랑구-구리시계외 5개소 9점(파손, 탈색, 부식 등)

- 철거완료      : 강남구-성남시계외 3개소 5점

○ 정비 협의

- ‘18. 11.1~11.7 : 현황조사에 따른 정비계획 협의(도시브랜드 담당관)

‣ 현황조사결과에 따른 정비계획 협의 “의견 없음”

□ 해태상 및 연화대 정비 계획

○ 대  상

- 정비 및 도색 : 5개지역 9점

· 도로관리사업소 : 성동(2), 서부(2), 강서(3), 남부(2),

○ 정비계획

연번	위 치 (도로명)	설치위치	설치 방향	해치상태	정비계획	비 고 (재질 및 사업소)
1	망우로	중랑 ↔ 구리(망우리고개)시계	서 울	- 탈 색 - 받침대 하부 · 대리석 파손	- 도 색 대리석정비	콘크리트(성동)
			구 리	- 탈 색	도 색	콘크리트
2	도봉로	도봉 ↔ 의정부(E1LPG충전소)시계	서 울	- 양 호	-	석조(북부)
			의정부	- 양 호	-	석조
3	수색로	은평(마포) ↔ 고양(덕은버스정류장옆)시계	서 울	- 양 호	고압 물청소	석조(서부)
			고 양	- 양 호	고압물청소	석조
4	개화동로 김포대로	강서 ↔ 김포(인천고속도 하부)시계	서 울	- 탈 색	- 도 색	콘크리트(강서)
			김 포	- 탈 색	- 도 색	콘크리트
5	경인로	구로 ↔ 부천(유한공고)시계	서 울	- 양 호	-	석조(강서)
			부 천	- 탈 색 - 받침대 하부 · 대리석 파손	- 도 색 대리석 정비	콘크리트
6	과천대로	관악 ↔ 과천(남태령)시계	서 울	- 탈 색 - 받침대 하부 · 대리석 파손	- 도 색 대리석 정비	콘크리트(남부)
			과 천	- 탈 색	- 도 색	콘크리트

Ⅲ		향후 추진계획

□ 현황 조사결과에 따른 서울특별시 상징물 조례 관리부서 협의(도시브랜드 담당관)완료되어

□ 해당 도로사업소에 정비계획 사항으로 정비토록 요청

○ 12월안에 정비토록 조치하고, 예산이 수반되는 사항은 내년 상반기 보수할 것

첨부 : 1. 해태상 명칭 및 규격

2. 시경계 9개 지역 현장점검사진  각 1부  끝.