출장 및 시설물순찰 결과 보고

문서번호	급수운영과-18183
결재일자	2018.11.20.
공개여부	부분공개(3)
방침번호

					시 민
주무관	주무관			급수운영과장
장재춘	한호진			11/20 代임인택
협 조

	명에 의하여 상수도 시설물 점검 및 지하철 공사현장 관련 관내에 출장하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.
보 고 자 : 6급 성 명 : 한 호 진 7급 성 명 : 장 재 춘 7급 성 명 : 이 석 구

보 고 내 용
일 시	2018.11.20.(화요일)
건 명	출장 및 시설물순찰 결과 보고(11월20일)
내용	□ 상수도 시설물 순찰점검 및 지하철 공사현장 점검. ○ 지하철 921공구 점검. - 매몰철개 신속히 인상 요청함. - 용도상이 철개뚜껑 신속히 교체 요청. ○ 방이증압장 점검. ○ 장지교 현수관로 점검. ○ 장지역 사거리 폐쇠 관로 맨홀 점검.
비 고

붙임  1. 상수도시설물 순찰일지(아래) 1부

2. 현장사진 4부.  끝.

상수도 시설물 순찰일지

2018년 11월20일(화)  날씨 : 맑음               ￭ 순 찰 자 : 한호진,장재춘,이석구

A (토성로- 한강둔치- 올림픽로하단부- 잠실나루터역- 올림픽로- 석촌호수길- 송파구청- 풍성로- 귀소)

B (올림픽로- 백제고분로- 탄천뚝방길- 삼전로- 양재대로- 삼학사길- 송파구청- 위례성대로- 귀소)

C (강동대로- 양재대로- 중대로- 문정로- 오금로- 거마로- 동남로- 강동대로- 귀소)

관 로 순 찰
구분			관로명			구경(mm)			주 소							적출내용				조치내용
매설관로			송수관			2200			지하철 921공구											매몰 철개 신속히 인상요청. 용도상이 철개교체요청.
매설관로			배수관			150			방이증압장											특이사항없음
현수관로			배수관			300			장지교 현수관로											특이사항없음
									장지역 사거리 폐쇠 관로 맨홀점검.
※ 구분 : 매설관로, 노출관로, 현수관로, 공동구 관로
밸 브 류 & 밸브 실 점검
구 분					밸브류(개소)												밸브실(개소)
					계			제수				공기	퇴수		신축관		계		구형			원형	중형
점검		금 일			8			6				1	0		1		2		1			1	0
		누 계			752			537				69	59		82		333		159			147	27
적출		금 일
		누 계
배수지 및 가압장 순찰(현수관로)
시설물명						구 분				용 량				적출 내용				처리 내용			비 고
방이증압장										20HP*2대											특이사항없음
장지교현수관로										구경300mm/길이21m											특이사항없음
유관기관 공사장 순찰 및 입회
구분	공사명						위 치				공사내용			시공사(연락처)		적출내용				조치내용
순찰	지하철921공구						방이동180-7				매몰철개점검			포스코건설(417-7350)						매몰철개 신속히 인상요청. 용도상이 철개교체요청.
순찰
※ 유관기관 순찰 및 지장물 확인을 위한 굴착 시 입회 실적을 기록
자체 조치실적							철개주변침하 건, 이상변실 건 : 담당자 이첩 ,고무패킹보수실적 누계 : 34개
기 타				- 백제고분로, 올림픽로, 양재대로,방이동,석촌동,삼전동,잠실동 : 차량이동관로점검(특이사항없음) -