문서번호	도로보수과-6357
결재일자	2018.11.23.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		도로보수과장	남부도로사업소장
최인영		김준섭	11/23 박기범
협조
	주무관		한수영

‘18년 동절기 대비 도로사면(옹벽) 점검 실시계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2018. 11.

남부도로사업소

도로보수과

‘18년 동절기 대비 도로사면(옹벽) 점검 실시계획

우리사업소에서 유지관리하고 있는 도로사면(옹벽)에 대하여 안전점검을 실시하여 사전 위험요인을 해소하고 시설물의 내구성 향상과 기능확보를 통해 안전사고를 미연에 방지하여 시민 생명 및 재산을 보호하고자함.

Ⅰ	관련근거

재난 및 안전관리 기본법 제25조의2-재난관리책임기관의 장의 재난예방조치

도로관리과-16753(2018.11.9.)호 - 동절기대비 도로사면 안전점검 추진계획

Ⅱ	점검개요

도로사면(옹벽)현황

연번	구별	도로시설물명(옹벽)	높이 (m)	연장 (m)	관 리 책임자	비고
1	관악구	신림1동 1578～신림4동 464-1464	2.4	330	김현오	법정외
2	관악구	신림본동 438-2(금천세무서앞)	4.5	260	김현오	법정외
3	관악구	신림로(도림천변) 승리교~동방1교	2.5~4.0	2,800	김현오	법정외
4	금천구	시흥2동 벽산아파트 505동 앞	4.8	390	한수영	법정외
5	금천구	시흥2동 벽산아파트 604동 앞	1.0	34	한수영	법정외
6	금천구	시흥2동 1010-16(호암로 지하차도) A	0.3 ~ 1.5	20	한수영	법정외
			1.5 ~ 4.9	93
7	금천구	시흥2동 1010-16(호암로 지하차도) C	0.8 ~ 4.7	58	한수영	법정외
8	동작구	노들로(여의상류IC 앞)*석축	0.4 ~ 4.5	730	조재민	법정외
9	동작구	한강대교 진입전 도로 상	4.7	180	조재민	법정외
10	영등포구	대림2동 1066 앞	2.6	120	최인영	법정외
11	동작구	노들로(한강방향) 노량진빗물펌프장~한강철교	0.4 ~ 5.6	265	조재민	법정외
12	영등포구	신길동 상도동길 369～357	0.4	120	최인영	법정외
13	동작구	장은해그린아파트 앞	1.4 ~ 6.8	379	조재민	시특법(2종)

※ 3. 신림로(도림천변) 승리교~동방1교

- 동절기대비 정기점검 제외 : 신림로(도림천변) 정밀점검 용역 시행중(2018.7.30.~11.26.)

점검대상 : 도로부속시설물(옹벽) 13개소

점검기간

- 1차 : ‘18. 11. 27.(화)(연번1~7)

- 2차 : ‘18. 11. 28.(수)(연번8~13)

점검방법

- 시설물 관리책임자 현장 육안점검

주요 점검내용(점검표에 의한 현장점검)

- 옹벽 균열, 침하 및 배부름 발생 여부

- 옹벽 채움재 유실여부

- 주변 포장 침하 및 배수시설 관리상태 등

Ⅲ	점검결과조치

경미한 사항은 기동반 즉시 보수조치

보수가 필요한 사항은 도로부속물 유지관리공사에 작업지시 보수 조치

구조안전에 영향을 주는 특이사항 적출시 대책강구

⇒ 전문가 합동점검을 실시하여 정비방법 검토실시

점검 및 정비결과 ⇒ 서울시 제출(2018. 12. 8.)

Ⅳ	행정사항

도로사면(옹벽) 안전점검 결과 도로관리과 제출

붙임 : 1. 점검 대상시설 위치도 및 현황사진 1부

2. 도로사면(옹벽) 점검표 1부

3. 우기대비 도로사면 안전점검 실시계획 1부.  끝.