문서번호	서울특별시차량정비센터-14118
결재일자	2018.11.27.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		정비팀장	소장
임근식		이광천	11/27 신용휴
협 조

야외 작업장

스피드 도어 설치 계획보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2018.  11.

서울특별시 차량정비센터

야외 작업장

스피드 도어 설치 계획보고

판금반 야외작업장에 시범적으로 스피드 도어 2칸을 설치한 결과 외기 차단에 적합하고 사용에 문제가 없어 예산이 허락하는 한도 내에 추가 설치하여 근무 여건을 개선코자 함

판금반 전경

Ⅰ		판금반 현황

❍ A동 정비공장 : 철골구조, 576㎡

- 외벽 : 샌드위치 판넬

- 내부 오버헤드 크레인(2.5t) 설치 운영

❍ 개구부 현황

- 폭7.86 × 높이5.1   경간 6개

Ⅱ		설치 내용

❍ 판금반 남측 2칸은 기설치

❍ 판금반 중간 폭7 × 높이4.5m 경간 2개 이번에 설치

기 설치된 도어	설치 할 경간

❍ 시행계획

- 소요예산 : 약15,000천원

- 설치내용 : 스피드 도어 2경간(폭7.0×높이4.5m)

- 계약방법 : 수의계약(사유 : 금액이 저가)

- 설치업체 : 견적 저가 업체

주식회사 코아드(대표 이대훈)

- 설치기간 : 계약 후 25일이내

- 예산과목 : 차량정비센터, 효율적인차량정비, 차량정비센터 시설유지보수, 시             설비(노후기계설비교체).  끝.