문서번호	누수방지과-10975
결재일자	2018.11.27.
공개여부	대시민공개
방침번호

						시 민
주무관		누수방지과장		시설안전부장
김영일		유승효		11/27 이규상
협 조

2018년 10월 공급량 분석 보고

2018. 11.

시설안전부 누수방지과

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□

2018년 10월 공급량 분석 보고

2018년 10월 공급량 증․감  현황 등을 분석하여 보고 드림

Ⅰ		공급량 현황

□ 공급량(10월): 98,169천㎥ ⇒ 전년 대비 2,896천㎥(3.04%) 증가

(단위 : 천㎥, %)

구 분		2017년	2018년	증/감량	증/감율
10월 공급량	총 공급량	95,273	98,169	2,896	3.04
	일평균 공급량	3,073	3,167	93	3.04
10월 (누계)	총 공급량	960,855	978,017	17,162	1.79
	일평균 공급량	3,161	3,217	56	1.79

일별	2017년 10월			2018년 10월			전년대비 공급량 증감
	요일	공급량	최고기온	요일	공급량	최고기온
10/1	일	3,035,331	21.2	월	3,244,918	19.7	209,587
10/2	월	3,070,240	29.4	화	3,241,931	22.0	171,691
10/3	화(개천절)	3,010,635	23.6	수(개천절)	3,146,804	24.2	136,169
10/4	수(추석)	2,611,601	24.3	목	3,235,434	25.6	623,833
10/5	목	2,559,858	23.4	금	3,120,678	19.0	560,820
10/6	금	2,762,560	23.3	토	3,128,389	21.7	365,829
10/7	토	2,930,638	28.8	일	3,194,198	21.1	263,560
10/8	일	3,005,886	28.7	월	3,187,073	20.9	181,187
10/9	월(한글날)	3,120,550	27.6	화(한글날)	3,092,468	19.8	-28,082
10/10	화	3,160,521	24.8	수	3,102,457	16.7	-58,064
10/11	수	3,096,580	21.7	목	3,244,535	13.9	147,955
10/12	목	3,111,354	13.8	금	3,171,940	17.4	60,586
10/13	금	3,192,407	18.9	토	3,145,017	19.8	-47,390
10/14	토	3,116,881	20.5	일	3,129,016	20.3	12,135
10/15	일	3,124,657	23.0	월	3,256,700	21.0	132,043
10/16	월	3,143,160	22.0	화	3,208,305	20.3	65,145
10/17	화	3,211,781	23.9	수	3,116,197	18.6	-95,584
10/18	수	3,078,149	19.1	목	3,194,793	19.0	116,644
10/19	목	3,198,711	23.2	금	3,228,813	20.4	30,102
10/20	금	3,168,427	24.2	토	3,150,203	21.4	-18,224
10/21	토	3,196,202	25.2	일	3,101,424	21.1	-94,778
10/22	일	3,080,346	23.5	월	3,232,146	20.6	151,800
10/23	월	3,148,298	20.6	화	3,128,149	16.9	-20,149
10/24	화	3,104,609	20.9	수	3,158,700	18.7	54,091
10/25	수	3,115,907	20.6	목	3,146,701	21.2	30,794
10/26	목	3,206,629	18.1	금	3,152,477	14.7	-54,152
10/27	금	3,194,138	24.2	토	3,135,694	11.6	-58,444
10/28	토	3,192,386	24.8	일	3,068,769	13.5	-123,617
10/29	일	3,138,943	17.2	월	3,161,390	11.7	22,447
10/30	월	3,051,216	13.2	화	3,192,056	11.6	140,840
10/31	화	3,134,300	16.0	수	3,151,701	12.6	17,401

<일별 공급량>                                                 (단위:㎥)

※ 작년 10월 연휴일수는 추석연휴(토.일 포함)등으로 14일, 금년도는 10일.

- 10월~1일 기간중 공급량 증가량 2,513천㎥ (전체의 86% 비중)

○ 최근년도 추석연휴(3일간) 전년 동월대비 공급량 증감 비교

구분	2015(9.26~28)	2016(9.14~16)	2017(10.3~5)	2018(9.24~26)
추석1일전	36	-66	-124	-408
추석일	-358	-542	-702	-469
추석1일후	-350	-461	-703	-176

※ 2017년 10월 공급량은 2016년대비 3,081천㎥(3.13%↓) 감소하였음

※ 최근 3년간 월별 총 공급량 변화

※ 최근 3년간 월별 일평균 공급량 변화

Ⅱ		공급량 분석

□ 총 괄

○ 2018년 10월 총 공급량은 98,169천㎥으로 전년 동월대비 2,896천㎥ 증가(3.04%)하였으며, 일평균 공급량은 3,167천㎥으로 93천㎥ 증가

○ 2017년 10월대비 인구가 99천명 감소하였고,  누수 발생건수는 47건 감소(655건→608건), 누수 발생량은 5,623㎥ 증가함.

○ 일평균 기온은 13.1℃로 전년대비 3.4℃낮고, 최고 평균기온이 18.6℃로 전년대비 3.6℃낮음.

○ 강우일수는 6일로 변함 없고, 강우량 94mm증가(26.5mm→120.5mm).

※ 전년 10월 추석 장기연휴로 2017년 10월 공급량은 전년대비 3,081천㎥(3.13%↓)감소하여 올해 10월 공급량은 상대적으로 증가함

□ 분야별 변화 분석

❍ 사업소별 공급량 증감(2018년, 2017년 전년대비)

(단위 : 천㎥)

구 분		계	중부	서부	동부	북부	강서	남부	강남	강동	시계 외
공급량 (10월)	2018년	98,169	12,592	10,388	12,702	9,783	12,996	14,973	11,372	10,095	3,268
	2017년	95,273	12,239	10,285	12,513	9,668	12,688	14,759	10,976	9,628	2,517
증 감 량		2,896	353	103	190	116	308	214	396	466	752
증 감 율(%)		3.04	2.88	1.00	1.52	1.20	2.42	1.45	3.61	4.84	29.86

구 분		계	중부	서부	동부	북부	강서	남부	강남	강동	시계 외
공급량 (10월)	2017년	95,273	12,239	10,285	12,513	9,668	12,688	14,759	10,976	9,628	2,517
	2016년	98,354	12,814	10,423	12,971	10,061	12,864	15,084	11,973	9,759	2,405
증 감 량		-3,081	-575	-139	-459	-393	-175	-325	-997	-131	112
증 감 율(%)		-3.13	-4.48	-1.33	-3.54	-3.91	-1.36	-2.15	-8.33	-1.34	4.67

- 2018년 10월 총 공급량은 전년 동월 대비 2,896천㎥ 증가

- 7월부터 하남시 시계외 급수로 시계외 공급량 전년대비 752천㎥ 증가

- 작년도 상대적으로 공급량 감소가 많았던 강남과 중부가 증가율이 크며,

강서수도사업소는 마곡지구 대형건물 수전 증가로 공급량 증가,

강동수도사업소는 장지지구, 위례신도시, 문정지구 법조타원, 주상복합빌딩

대형건물 입주등으로 공급량 증가

※ 전년대비 공급량 2%이상 증가사업소 : 중부, 강서, 강남, 강동

☞ 공급량 원인분석 별도 보고(첨부)

❍ 사업소별 수전수 증감 현황

(단위 : 천전)

구분	계	중부	서부	동부	북부	강서	남부	강남	강동
2018년10월	2,150	212	284	299	291	340	302	195	227
2017년10월	2,124	210	280	292	288	334	296	199	225
증/감	26	2	4	2	3	6	6	-4	2

- 강남수도를 제외한 대부분 사업소 수전수 증가

❍ 사업소별 인구 증감 현황

(단위 : 천명)

구 분	계	중부	서부	동부	북부	강서	남부	강남	강동
증・감	-99	-10	-9	-6	-21	-17	-7	-22	-6
2018년 10월	9,784	946	1,168	1,418	1,207	1,469	1,500	980	1,097
2017년 10월	9,883	955	1,177	1,424	1,228	1,486	1,507	1,002	1,103
증감률(%)	-1.0	-1.0	-0.8	-0.4	-1.7	-1.2	-0.5	-2.2	-0.6

▸ 10월말 서울시 전체 인구는 9,784천명으로 전년 동기 대비 99천명 감소

- 인구감소 99천명에 의한 공급량 변화 예상량: 959천㎥ 감소

* 감소량: 99천명 × 323ℓ/일․인 × 30일 = 959천㎥

❍ 사업소별 세대수 증감 현황                             (단위 : 세대)

구 분	계	중부	서부	동부	북부	강서	남부	강남	강동
증・감	38,956	1,986	4,767	9,839	1,335	4,963	14,166	-4,117	6,017
2018년10월	4,258,518	430,708	514,317	641,790	499,179	606,747	715,503	402,681	447,593
2017년10월	4,219,562	428,722	509,550	631,951	497,844	601,784	701,337	406,798	441,576
증감률(%)	0.9	0.5	0.9	1.6	0.3	0.8	2.0	-1.0	1.4

- 2018년 10월 세대당 평균 인구수 2.30명(인구수는 감소, 세대수는 증가)

❍ 1인 1일 급수량

-  2018년 10월 ‘1인 1일 급수량’은 323ℓ로 전년 동월 311ℓ보다 12ℓ증가

❍ 기온 및 강우량 변화

- 일 평균기온 및 평균 최고, 최저기온

▸ 10월 일평균 기온은 13.1℃로 전년 16.4℃에 비해 3.3℃ 낮음.

▸ 10월 일평균 최고기온은 18.6℃로 전년 22.2℃에 비해 3.6℃ 낮음.

▸ 10월 일평균 최저기온은 8.5℃로 전년 11.6℃에 비해 3.1℃ 낮음

- 월간 강우일수 및 강수량

▸ 강우일수는 6일로 전년과 동일, 강우량은 120.5㎜로 전년의 26.5㎜보다 94㎜ 증가

❍ 기온과 평균공급량 비교

(단위 : ℃, 천㎥)

구 분 기 간	2017년 10월			2018년 10월
	최저 기온	최고 기온	7일 평균 생산량	최저 기온	최고 기온	7일 평균 생산량	전년대비 증감
10. 1 ~ 10. 7	14.6	24.9	2,854	13.1	21.9	3,187	333
10. 8 ~ 10.14	13.4	22.3	3,114	7.4	18.4	3,153	39
10.15 ~ 10.21	11.4	22.9	3,160	8.3	20.3	3,179	19
10.22 ~ 10.31	8.5	19.9	3,136	6.2	15.3	3,152	16

❍ 평균기온 및 강수량 현황

구 분	2016년 10월	2017년 10월	2018년 10월	전년 대비
일 평균기온(℃)	16.1	16.4	13.1	-3.3
평균 최고기온(℃)	21.3	22.2	18.6	-3.6
평균 최저기온(℃)	11.6	11.6	8.5	-3.1
강우일수(일)	9	6	6	0
강우량(㎜)	74.8	26.5	120.5	94.0

※ 최근 3년간 기온 현황

※ 최근 3년간 일평균 기온 변화

❍ 구경별 누수복구 현황                                    (단위 : 건, ㎥)

구 경 별	2017년 10월		2018년 10월		전년 대비
	건수	누수량	건수	누수량	건수	누수량
계	655	44,385	608	50,008	-47	5,623
15~50㎜	536	19,685	512	19,581	-24	-104
80~100㎜	66	10,648	63	9,310	-3	-1,338
150~200㎜	26	7,075	22	1,224	-4	-5,851
250~400㎜	16	5,422	7	2,021	-9	-3,401
500㎜이상	11	1,555	4	17,872	-7	16,317

○ 사업소별 누수복구 현황                              (단위 : 건, ㎥)

구분	계		중부		서부		동부		북부		강서		남부		강남		강동
‘18년 10	608	50,008	6	229	94	6,942	104	4,516	69	3,744	73	21,273	139	903	68	7,122	55	5,279
‘17년 10	655	44,385	132	16,229	67	3,563	97	2,578	77	1,804	109	6,166	99	6,957	33	5,441	41	1,647

○ 사업소별 공공용수 사용 현황 (2018년 10월)            (단위 : ㎥)

구 분	계	중부	서부	동부	북부	강서	남부	강남	강동
계	140,250	16,663	13,016	11,418	38,221	10,047	33,085	11,627	6,173
연간 단가	10,349	7,580	-	597	50	335	1,615	143	29
취약 관로	27,422	5,360	4,934	180	1,069	7,871	5,244	2,049	715
단위사업	15,302	648	100	9,034	4,100	565	610	61	184
배수지 청소	65,734	2,365	-	-	30,622	-	24,529	8,218	-
물세척수	20,575	365	7,982	1,607	2,380	753	1,087	1,156	5,245
수계전환 등	868	345	-	-	-	523	-	-	-

※ 2018년 10월 공급량 98,169천㎥ 대비 0.14% 차지

○ 사업소별 공공용수 사용 현황 (2017년 10월)

(단위 : ㎥)

구 분	계	중부	서부	동부	북부	강서	남부	강남	강동
계	226,845	75,814	32,154	1,800	72,881	5,751	23,967	9,563	4,915
연간 단가	4,798	684	-	420	694	1,068	1,501	328	103
취약 관로	13,300	3,482	98	244	1,935	1,089	2,728	1,057	2,667
단위사업	5,524	883	-	433	1,080	1,549	1,069	510	-
배수지 청소	105,197	4,500	8,526	-	66,800	-	18,080	7,291	-
물세척수	29,735	501	23,530	703	1,187	1,546	589	377	1,302
수계전환 등	68,291	65,764	-	-	1,185	499	-	-	843

※ 2017년 10월 공급량 95,273천㎥ 대비 0.23% 차지

□ 사업소별 공급량 분석(요약)

○ 전반적으로 2017년 10월 공급량이 10월초 추석장기 연휴로 인해  공급량이 적어 2018년 10월은 공급량이 증가하였으며, 하남시(2018.7월부터) 시계외 급수가 전년대비 752천㎥ 증가하여 전체적으로 공급량이 증가하였음.

- 2017년 추석연휴로 감소율이 높은 강남과 중부수도사업소는 상대적으로 공급량 증가율이 높음

- 강서수도사업소는 마곡지구 대형건물 수전증가, 강서구 화곡동 배수관 공사관련 수계전환으로 공급량 증가

- 강동수도사업소는 장지지구, 위례신도시, 문정지구 법조타운, 주상복합  대형건물 입주등으로 공급량 증가

<중부> 353천㎥ 증가 (2.88%↑)

- ‘17년은 10.3~10.9 추석연휴기간으로 사용량 감소에 따라 공급량이 적어 ’18년 공급량이 상대적으로 증가하였으나, 10.10이후 공급량 전년 대비 감소

- 중구 퇴계로 196번지 누수복구에 따른 수계전환 후 미환원 밸브로 인해 종로구 남산1중블록과 중구 남산 2중블록 혼용으로 공급량이 증가

(10.29일 경계밸브 조절), 강북정수센터 유출밸브 교체에 따른 펌프 교체운전으로 인입수압 변동에 따라 관내부의 이물질 출수로 주기적인 퇴수를 실시하여 공급량 증가하였음.

- 용산구 용산지역 대규모 건설에 따른 다량급수처(아모레퍼시픽 등)증가와 미군부대 이전후 시험급수등 사용량 증가에 의한 공급량 증가

- 사업소 전체인구는 946,694명으로 전년동월 대비 9,566명 감소

- 공공용수량 16,663㎥(0.13%) 및 누수탐지 12건 2,591㎥/일

- 불용관 정비 29개소 새들 잠금 및 누수방지대 설치

- 송배수관 정비공사 6건, 배급수관정비공사7건(92.5%공정)

<서부> 103천㎥ 증가 (1.00%↑)

-  마포구 경동미르웰 오피스텔 , 아주호텔 서교 신축, 한강아이파크, 은평구

힐스테이트 백련산4차 입주등으로 공급량 증가

- 기간제 근로자등 탐지를 통한 누수적출로 일5.3천㎥ 감소하였음

- 수전은 125.5천전으로 전년동월 대비 1.8천전 증가

(13mm수전 증가: 오피스텔, 다중주택등의 세대별 설치에 따른 증가)

- 사업소 전체인구는 1,168천명으로 전년대비 7.2천명 감소

- 누수탐지 정비 29건 5,300㎥/일

- 공공용수 13,016㎥(공급량의 0.13%), 누수복구 전년대비  27건 3,379㎥ 증가

<동부> 190천㎥ 증가 (1.52%↑)

- ‘18년 10월 수전수는 전년대비 6,808전 증가로 공급량 증가

- 공릉배수지에서 용마배수지 간 수계전환 추진중으로 관 세척 및 퇴수시행에 따른 사용량 증가

- 재개발·재건축 지역 착공 및 상수도관 누수 조기발생(누수탐지35건 적출), 불용관정비 64건 추진

- 누수탐지 정비 35건 4,801㎥/일

<북부> 116천㎥ 증가(1.20%↑)

- 노원구 공공용수 사용량(배수지 청수용수, 송배급수관)발생으로 공급량 증가

- 강북구 중부 관로공사 및 송배수관 정비공사 등 잦은 수계전환으로 공급량 증가

- 수전수 296,958전으로 전년동월대비 2,541전 증가

- 수도사업용수 3,744㎥(0.03%)

- 10월 누수 탐지 건수는 17건, 방지량은 2,753㎥/일

- 누수발생 건수는 전년대비 20건 감소, 방지량은 101㎥/일 감소

- 불용관 정비 미아동 222-35호 외 8개소

<강서> 308천㎥ 증가 (2.42%↑)

- 전년대비 수전수 5,981전 증가, 마곡지구 대형 신축건물 수전증가

- 마곡지구, 항동지구 등 관세척 및 입주등으로 공급량 증가

- 누수복구 73건, 누수(복구)방지량 41천㎥

(신정동 311-5, 600mm, 17,499㎥/일)

- 누수탐지 정비 17건 누수복구 2,079㎥/일

- 불용관 정비 79건 정비 (양천구 신정동 1320-8외 78개소)

- 공공용수 사용량 10,047㎥, 물세척수 753㎥

<남부> 214천㎥ 증가 (1.45%↑)

- 1인가구 증가로 수전은 8천 수전증가로 사업소 관내 인구수는 7.3천명 감소하였으며, 누수복구 및 탐지활동 76건 시행으로 421㎥/일 감소

- 동작구 본동 48-6번지(NBM10유량계 심야시간 유량비교20㎥→60~70㎥↑, 10.13~11.15, 일 약5,300㎥) 누수복구 : 약10만㎥ 공급량 증가요인

- 노후 배급수관 정비공사 시행(난곡동 649번지 8개소 배급수관정비외 5건)

- 금천구 독산로 송배수관 정비공사 관련, 교체대상인 노후된 대형 제수밸브(구경 1,200mm)확인 중 기존 제수변이 완전한 지수가 되지 않아 인근 금천 중블록으로 유량 토출 확인(낙성대 2중블록→금천1중블록 토출량 일일 약1,900톤)

- 누수탐지 25건 229㎥/일, 수도사업용수 33,085㎥(0.077%)

- 불용관 정비 27개소 정비 누수방지 새들잠금 20mm등 71건

- 낙성대1중블록 누수탐지결과 6개소 누수적출하여 복구(방지량 1,797㎥)

(낙성대1중블록 소화전 누수2개소 발견 및 정비)

<강남> 396천㎥ 증가 (3.61%↑)

- 전년동월 대비 인구수 감소 ,수전수 감소, 공공용수량 감소, 누수복구 증가

- 대체급수(수계전환)등에 따른 공공용수량은 전년 10월 9,563㎥에서

금년 10월은 11,627㎥으로 전년 동월 대비 2,064㎥ 증가하였음

- 누수복구는 전년 10월 33건, 방지량 5,441㎥에서 금년 10월 68건, 방지량 7,122㎥으로 전년동월 대비 35건 증가, 방지량 1,681㎥ 증가

- 불용관 정비 강남구 논현동 114-25번지등 3개소 새들잠금 등 폐쇄완료

- 누수탐지 정비 20건, 방지량 550㎥, 수도사업용수 11,627㎥(0.102%)

<강동> 466천㎥ 증가 (4.84%↑)

- 전년동월 대비 송파구 문정동 서울동부구치소 이전확장, 위례포레샤인아파트 입주, 가락시영아파트(9,510세대) 입주진행 등 대형건물 준공 입주

- 송파구 장지지구, 잠실 제2롯데월드몰등 사용량 전년대비 47천㎥ 증가

- 강동구 보훈병원 확장으로 전년대비 물사용량 26천㎥ 증가

- 누수복구건수는 14건 3,632㎥/일 증가, 수전수 전년대비 1,808전 증가

- 노후상수도관 정비 1.5km(마천동17번지외 6개소 배급수관정비공사등 3건), 공공용수량 6,173㎥ (공급량 대비 0.061%)

- 불용관 정비 32개소, 가락동 1-2등 32개소 새들잠금, 클램프설치등

Ⅲ		향후 대책

□ 공급량 증·감 원인분석

○ 사업소 중블록별 공급량 증·감에 따른 세부 원인분석

○ 유량감시시스템의 “심야시간 유량비교”를 통한 공급량 관리 철저

□ 단위사업을 통한 지속적인 추진을 통한 공급량 관리

○ 수도사업소 취약지역(유수율90%미만 중블록, 가압급수지역 등)에 대한 “중블록 유수율 집중관리 특별대책” 에 따른 공급량 관리

○ 사업소 공급량 일일, 주간, 월간 분석에 대한 집중관리 분석

붙임 : 1. 전년대비 공급량 증‧감 현황(2018년 10월) 1부.

2. 2018년 10월 공급량 1부.

3. 중부, 강서, 강남, 강동수도사업소 공급량 분석보고 각1부.  끝.