문서번호	디자인정책과-12720
결재일자	2018.11.29.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
★주무관	공공디자인관리팀장	디자인정책과장
설영동	장영호	11/29 김선수
협 조

2016년 제20차

서울

2018년 제22차 서울특별시 도시디자인위원회 심의결과 보고

2018년 제22차

서울특별시 도시디자인위원회 심의결과 보고

특별시도시디자인위원회 심의결과 보고

2018. 11.

문화본부

(디자인정책과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□

2018년 제22차

서울특별시 도시디자인위원회 심의결과 보고

❍ 일    시 : 2018. 11. 22.(목) 14:00~17:00

❍ 장    소 : 서울시청 서소문청사 1동 5층 회의실

❍ 참석위원 : 총5인

- 길윤정 위원(공간), 고영균 위원(산업), 백현아 위원(공간), 원형준 위원(건축), 이희정 위원(경관)

※ 간사 : 공공디자인팀장

❍ 상정안건 : 총8건                                              ( 단위 : 건 )

합계	심의종류	신규	재심	자문안건	보고안건	기타
8	경관심의	-	-	-	-	-
	디자인심의	6	2	-	-	-

❍ 심의결과 : 조건부동의 5건, 재심 2건, 유보 1건

연번	사업명	사업기관	규모 및 내용	상정유형	심의결과
22-1	신수1구역 주택재건축 정비사업 가로환경조성사업	마포구 (주택과)	· 보도 · 가로시설물	심의	조건부동의
22-2	방학로(신동아아파트사거리~우이동광장간) 도로확장공사	도봉구 (도로과)	· 보도 · 가로시설물	심의	조건부동의
22-3	지하철5호선 발산역 엘리베이터 설치공사	서울교통공사 (건축토목2사업소)	· 엘리베이터	심의	조건부동의
22-4	지하철5호선 까치산역 엘리베이터 설치공사	서울교통공사 (건축토목2사업소)	· 엘리베이터	심의	재심
22-5	고가하부 가로환경 개선 (창동 20 적용구간 확대)	동북권사업단	· 보도 · 가로시설물	심의	유보
22-6	서울 시내순환관광버스 디자인	관광사업과	· 시내순환관광버스 외관 디자인	심의	재심
22-7	돈의문3재정비촉진구역 도시환경 정비사업 서대문역 출입구(3,4번) 이설 및 연결통로 설치 공사	종로구청 (도시개발과)	· 지하철 출입구 이설(2개소) · 지하연결통로, 엘리베이터	심의 (2018-20차, 재심)	조건부동의
22-8	창천동 담벼락 마을 및 바람산 마을 마을공간 개선 사업	서대문구 (도시재생과)	· 골목길 포장, 계단 및 경관 개선 · 가로시설물	심의 (2018-20차, 서면재심)	조건부동의

붙임  제22차 서울특별시 도시디자인위원회 심의의결조서 및 회의록 1부.  끝.

서울특별시 도시디자인위원회 심의의결조서

심의일시	2018. 11. 22.(목) 14:00 ~ 17:00
심의대상	보도, 가로시설물
안 건 명	신수1구역 주택재건축정비사업 가로환경조성사업
심의번호	22 - 1	심의결과	조건부동의
【 의결 내용 】 ○ 아래 의견을 반영하여 사업진행하시고, 최종 디자인 안(반영 전ㆍ후가 비교된 이미지나 도면)은 디자인정책과로 제출하여 주시기 바랍니다. - 보도패턴은 비교1안을 적용하시기 바랍니다.(유지관리를 위하여 친환경 투수블록 등 1등급 제품 적용 권장) - 유효보도폭 2m를 확보할 수 있도록 3.5m 미만의 보도구간은 가로수 식재를 지양하시기 바랍니다. - 분전함은 별도의 독립형 제품으로 설치하시기 바랍니다.(가로등 통합형 제품 설치 지양) - 어린이 안전을 고려하여 어린이공원 측 보도구간에 보행자용 펜스를 추가로 설치하시기 바랍니다. - 모든 사람이 안전하고 편리하게 이용할 수 있도록 서울시 유니버설디자인 통합 가이드라인을 반영하시기 바랍니다. - 본 위원회에서는 심의의 실효성 확보를 위하여 사후 모니터링을 강화하고 있으니, 조건부동의로 의결된 사항과 제시된 심의도서의 내용을 준수하여 사업을 진행하시기 바랍니다. 끝.

서울특별시 도시디자인위원회 심의의결조서

심의일시	2018. 11. 22.(목) 14:00 ~ 17:00
심의대상	보도, 가로시설물
안 건 명	방학로(신동아아파트사거리~우이동광장간) 도로확장공사
심의번호	22 - 2	심의결과	조건부동의
【 의결 내용 】 ○ 아래 의견을 반영하여 사업진행하시고, 최종 디자인 안(반영 전ㆍ후가 비교된 이미지나 도면)은 디자인정책과로 제출하여 주시기 바랍니다. - 보도블록은 300mm×300mm 규격을 적용하고, 포인트블록의 색상은 한 가지로만 적용하시기 바랍니다.(유지관리를 위하여 친환경투수블록 등 1등급 제품 적용 권장) - 보행자 안전을 고려하여 보행자용 펜스 설치 구간을 재검토하시기 바랍니다. - 모든 사람이 안전하고 편리하게 이용할 수 있도록 서울시 유니버설디자인 통합 가이드라인을 반영하시기 바랍니다. - 본 위원회에서는 심의의 실효성 확보를 위하여 사후 모니터링을 강화하고 있으니, 조건부동의로 의결된 사항과 제시된 심의도서의 내용을 준수하여 사업을 진행하시기 바랍니다. 끝.

서울특별시 도시디자인위원회 심의의결조서

심의일시	2018. 11. 22.(목) 14:00 ~ 17:00
심의대상	엘리베이터
안 건 명	지하철5호선 발산역 엘리베이터 설치공사
심의번호	22 - 3	심의결과	조건부동의
【 의결 내용 】 ○ 아래 의견을 반영하여 사업진행하시고, 최종 디자인 안(반영 전ㆍ후가 비교된 이미지나 도면)은 디자인정책과로 제출하여 주시기 바랍니다. - 이용자와 보행자 간의 보행간섭 최소화 및 진입부에 충분한 공간 확보를 위하여 엘리베이터를 공원측으로 이격 설치하시기 바랍니다. - 지하부의 에스컬레이터와 엘리베이터 이용자의 충분한 대기(활동)공간 확보를 위하여 중간에 막혀있는 벽체를 최소화하시기 바랍니다. - 기존 보도의 경사진 지형을 최대한 활용하여 별도의 경사로 및 안전 펜스 설치를 지양하시기 바랍니다. - 모든 사람이 안전하고 편리하게 이용할 수 있도록 서울시 유니버설디자인 통합 가이드라인을 반영하시기 바랍니다. - 본 위원회에서는 심의의 실효성 확보를 위하여 사후 모니터링을 강화하고 있으니, 조건부동의로 의결된 사항과 제시된 심의도서의 내용을 준수하여 사업을 진행하시기 바랍니다. 끝.

서울특별시 도시디자인위원회 심의의결조서

심의일시	2018. 11. 22.(목) 14:00 ~ 17:00
심의대상	엘리베이터
안 건 명	지하철5호선 까치산역 엘리베이터 설치공사
심의번호	22 - 4	심의결과	재심
【 의결 내용 】 ○ 아래 의견을 반영하여 다시 심의 신청하시기 바랍니다. - 안전하고 편리하게 엘리베이터 이용이 가능하도록 접근성을 고려하여 설치 위치를 재검토하시기 바랍니다. - 모든 사람이 안전하고 편리하게 이용할 수 있도록 서울시 유니버설디자인 통합 가이드라인을 반영하시기 바랍니다. 끝.

서울특별시 도시디자인위원회 심의의결조서

심의일시	2018. 11. 22.(목) 14:00 ~ 17:00
심의대상	보도, 가로시설물
안 건 명	고가하부 가로환경 개선(창동 20 적용구간 확대)
심의번호	22 - 5	심의결과	유보
【 의결 내용 】 ○ 아래 자료에 대하여 다음 심의 시 제출하여 주시기 바랍니다. - 기 심의를 받은 창동역 고가하부 가로환경 개선 사업의 심의결과 조치계획 및 실제 공사현장 사진 등을 제출하여 주시기 바랍니다. - 본 사업구간에 대한 디자인 시뮬레이션 자료를 제시하시기 바랍니다. - 보도포장 관련 시방서, 도면자료 등을 제시하시기 바랍니다. (유지관리를 위하여 친환경투수블록 등 1등급 제품 적용 권장) - 모든 사람이 안전하고 편리하게 이용할 수 있도록 서울시 유니버설디자인 통합 가이드라인을 반영하시기 바랍니다. 끝.

서울특별시 도시디자인위원회 심의의결조서

심의일시	2018. 11. 22.(목) 14:00 ~ 17:00
심의대상	시내순환관광버스 외관 디자인
안 건 명	서울 시내순환관광버스 디자인 추가
심의번호	22 - 6	심의결과	재심
【 의결 내용 】 ○ 아래 의견을 반영하여 다시 심의 신청하시기 바랍니다. - 시티투어버스의 정체성 및 일관성 확보를 위하여 기존의 고유 색상 (단청빨간색)을 기본으로 유지하는 디자인으로 검토하시기 바라며, - 버스명칭, 광고, 회사정보, 노선정보 등 정보요소는 상징색을 활용하여 디자인하시기 바랍니다. 끝.

서울특별시 도시디자인위원회 심의의결조서

심의일시	2018. 11. 22.(목) 14:00 ~ 17:00
심의대상	지하철 출입구 이설(2개소), 지하연결통로, 엘리베이터
안 건 명	돈의문3재정비촉진구역도시환경정비사업 서대문역 출입구(3,4번) 이설 및 연결통로 설치
심의번호	22 - 7	심의결과	조건부동의
【 의결 내용 】 ○ 아래 의견을 반영하여 사업진행하시고, 최종 디자인 안(반영 전ㆍ후가 비교된 이미지나 도면)은 디자인정책과로 제출하여 주시기 바랍니다. - 이용성과 안전성이 저해되지 않는 범위 내에서 캐노피의 규모를 좀 더 축소하시기 바랍니다. - 엘리베이터와 지면과의 단차는 최소한의 높이로 적용하시기 바랍니다. - 엘리베이터 진입부 경사로 구간은 보도와 동일한 포장계획을 적용하시기 바랍니다. - 모든 사람이 안전하고 편리하게 이용할 수 있도록 서울시 유니버설디자인 통합 가이드라인을 반영하시기 바랍니다. - 본 위원회에서는 심의의 실효성 확보를 위하여 사후 모니터링을 강화하고 있으니, 조건부동의로 의결된 사항과 제시된 심의도서의 내용을 준수하여 사업을 진행하시기 바랍니다. 끝.

서울특별시 도시디자인위원회 심의의결조서

심의일시	2018. 11. 22.(목) 14:00 ~ 17:00
심의대상	골목길 포장, 계단 및 경관 개선, 가로시설물
안 건 명	창천동 담벼락 마을 및 바람산 마을 마을공간 개선 사업
심의번호	22 - 8	심의결과	조건부동의
【 의결 내용 】 ○ 아래 의견을 반영하여 사업진행하시고, 최종 디자인 안(반영 전ㆍ후가 비교된 이미지나 도면)은 디자인정책과로 제출하여 주시기 바랍니다. - 벽체 도색 마감은 유지관리를 고려하여 무채색(웜 그레이)을 적용하고, 담벼락 마을의 노후된 방음판은 안전성 및 경관 개선을 위하여 교체하시기 바랍니다. - 펜스 및 난간은 서울 우수공공디자인 인증유효제품을 적용하고, 필요 시 핸드레일을 추가로 설치하시기 바랍니다. - 모든 사람이 안전하고 편리하게 이용할 수 있도록 서울시 유니버설디자인 통합 가이드라인을 반영하시기 바랍니다. - 본 위원회에서는 심의의 실효성 확보를 위하여 사후 모니터링을 강화하고 있으니, 조건부동의로 의결된 사항과 제시된 심의도서의 내용을 준수하여 사업을 진행하시기 바랍니다. 끝.