보  고  서

문서번호	급수운영과-29695
공개여부	부분공개(6)

결재	★주무관	주무관	급수운영과장
	이용호	정헌석	11/29 김정수
협조	주무관
	홍은철

건물명칭	신도림현대아파트(450세대)
건물현황	건물주(대표자)	입주자대표회의	소재지	****************
	관 리 자	****	전화번호	***********	건축년도	1994.1.21
	건물용도	아파트	건물면적	44,783㎡	층수	지상21층
	건물구조	철근콘크리트
저수조 (물탱크 현황)	설치위치	갯수(합계)	규모(톤)	물탱크재질	설치위치	전동밸브
	지 하	2	1,300.0	CON	지하	유
	지 상	1	12	FRP	옥상	무
구 분		조 사 내 용
직결급수 시행현황	물탱크 철거여부	지하저수조 존치(소방용수로만 사용), 옥상물탱크 11개중 1개만 존치(소방용수)
	배관 구조 변경	가압직결급수 방식 배관으로 구조변경(저수조 걸치지 않고 가압급수)
	관련도면 검토	가압직결급수 전환 완료(2018.11.15)
	기 타
조사자 의견		저수조 청소 및 수질검사 위생조치대상에서 제외하고자 함

2018. 11. 29

조사자 :     시설7급   이 용 호

확인자 : 급수운영과장   김 정 수