의원 요구 자료 제출

시 행	보도환경개선과-13315
결재일자	2017.10.13.
공개여부	부분공개(5)
접수번호
접수일자
수 신 자	수신자참조

주무관		보도정책팀장	보도환경개선과장	안전총괄관	안전총괄본부장	결재
조시형		장상규	代장상규	이진용	10/13 김준기
협 조

제 목	의원 요구자료 제출(요구번호 1431번, 주승용 의원, 국토교통위원회)

국토교통위원회 주승용 의원(국민의당)이 요구하신 자료를 붙임과 같이 제출 합니다.

따로붙임 : 국회의원 요구자료 1부.  끝.

주승용 의원(국토교통위원회, 국민의당)

[요구번호 : 1431번]

1. 투수성능 지속성 시험을 도입한 이후 통과한 투수성 보도블록 종류 및 종류별 설명자료

2. 투수지속성능시험을 통과한 3등급 이상 제품의 실험적 수치로서의 성능지속 기간은 얼마인지?

3. 투수지속성능 3등급 이상 제품을 실제로 설치한 현장은 어디이며, 언제 설치했고, 현재의 투수 성능은 얼마인지?

4. 투수지속성능 등급을 받은 제품 중에서 블록의 내부 공극이 막히는 폐색현상에 대한 복구 방안은 있는지? 있다면 어느 정도 복구가 되는지?

1. 투수성능 지속성 시험을 도입한 이후 통과한 투수성 보도블록 종류 및 종류별 설명자료

○ 투수성능 지속성 시험을 통과한 보도블록은 자체투수블록 으로서 총 23개 업체에서 다양한 제품을 제조하며, 종류별 설명자료는 제조업체에서 제작하는 것으로 별도 보관자료가 없음.

2. 투수지속성능시험을 통과한 3등급 이상 제품의 실험적 수치로서의 성능지속 기간은 얼마인지?

○ KS기준에는 지속성에 대한 규정이 없이 투수계수(0.1㎜/sec 이상)만을 규정하고 있으며, 우리시에서는 블록의 공극막힘 현상에 따른 기능저하를 보완하고자

○ 2015년부터 본격 시공된 투수포장 현장에 대하여 투수성능 지속기간을 실험적 수치로 판정할 수 있도록 관리계획을 수립 중임.

※ 우리시 투수블록은 「서울시 물순환 회복 및 저영향개발 기본조례」에 의거 2015년부터 본격 시행.

3. 투수지속성능 3등급 이상 제품을 실제로 설치한 현장은 어디이며, 언제 설치했고, 현재의 투수 성능은 얼마인지?

○ 2015년부터 현재(2017. 8월)까지 투수블록을 설치한 현장은 *************임.

************************

○ 투수성능은 「서울시 투수블록포장 설계, 시공 및 유지관리 기준(ver.2)」에 따라 공용 후 ****************************************

※ 우리시 투수블록은 「서울시 물순환 회복 및 저영향개발 기본조례」에 의거 2015년부터 본격 시행.

4. 투수지속성능 등급을 받은 제품 중에서 블록의 내부 공극이 막히는 폐색현상에 대한 복구 방안은 있는지? 있다면 어느 정도 복구가 되는지?

○ 복구방안은 “블록표면 고압 진공 흡입” 방식 등이 있으며, 투수블록의 본 기능을 유지할 수 있도록 국내·외 사례조사 및 전문가 자문 등을 통해 투수성능이 향상될 수 있도록 추진해 가겠음.

따로붙임 : 투수블록 설치현장 1부.  끝.

작성자	기관명 ( 부 서 명 )	직 위	성 명
	서울특별시 (보도환경개선과)	담당사무관	장 상 규
	☎ 2133-8116	주무관	조 시 형
	작 성 일 : 2017. 10. 12.