자동심장충격기점검표(11월)

문서번호	개화119안전센터-4608
결재일자	2018.12.3.
공개여부	대시민공개
방침번호

결재

담당자

3팀장

119안전센터장

이태순

정기남

12/03

강광억

협조

소    속 : 강서소방서

점 검 일 시	2018.11.30			소방서/부서명	강서소방서 개화119안전센터
제품명(제조사)	zoll m series			제조년일	2015.3.
제품시리얼번호	AR14L011199			차량번호 (설치장소)	75부 9702(차량)
점검사항			양 호	불 량	비고(특이사항)
본체 상태
- 청결함, 체액 오염 없음, 탈착 용이함			○
2. 패드(패들)
- 1개 패드가 미리 연결되어 있음			○
- 1개이상의 여분 패드가 있음			○
- 패들인 경우 청결함, 탈착 용이함					해당없음
3. 케이블 및 커넥터
- 3극 또는 12극 심전도 케이블, 커넥터			○
- 심장충격 패들 케이블			○
- 일회용 패드 케이블, 커넥터			○
4. 베터리
- 완충되어 있음			○
- 완충된 여분 배터리 있음			○
5. 일회용품
- 심전도용 전극			○
- 기록용지			○
- 패들인 경우 전극용 젤리					해당없음
6. 작동 점검
- 전원 켠 후 기계 자체 점검 이상 없음			○
- 심장충격 기능 이상 없음			○
- 기록지 장착됨 및 출력 이상 없음			○
7. 사용실적
- 1개월 사용실적(횟수 기재)			○		(2)회
점 검 자 계 급 : 소 방 교 성 명 : 이태순 서명: 이태순

부 서 명 : 개화119안전센터 (3팀)