문서번호	운영과-8821
결재일자	2018.12.3.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
★주무관		주무관	운영과장
정상진		도형철	12/03 최영효
협 조

협잡물처리기실(A동) 약품실 조립식판넬 건축 계획보고

2018. 11.

중랑물재생센터

(운영과)

협잡물처리기실(A동) 약품실 조립식판넬 건축 계획보고

◇ 소화가스 아래와 같이사용설비

◇ 소화가스 사용설비

협잡물처리기실(A동) 약품실이 동절기 한파로 인한 동파사고가 우려되어 다음과 같이 조립식판넬을 건축하여 약품보관 및 설비 운영에 차질이 없게 대비하고자 보고드림.

□ 점검현황

○ 점검자: 도형철, 정상진 주무관

○ 점검내용

- 협잡물처리기실(A동)이 아래 사진과 같이 외부에 노출되어 있어 동절기
한파로 인한 동파사고가 우려

- 약품배관 및 탱크 동파사고 시 탈취약품이 협잡물처리기실 노즐로 공급
되지 못하여 심한 악취를 유발할 수 있음

외부로 노출이 되어있는 협잡물처리기 약품탱크	약품탱크 뒤편 창문 밑으로 한파 유입
약품탱크 외벽 밑으로 공간이 생겨 한파 유입	약품실 약품저장 탱크 및 약품배관

□ 조치계획

○ 협잡물처리기실(A동)의 약품저장탱크에 조립식 판넬을 건축하여 겨울철 한파로
인한 배관동파 및 약품탱크동파 사전예방

○ 설치 규격은 가로,세로,높이 약 2000 X 4000 X 2200(mm)로 제작예정이며 창문을
설치하여 바깥에서도 원활한 약품공급 상태를 확인할 수 있게 설계할 예정

□ 구매방법

○ 소요예산: 2,057,000원(부가가치세 포함)

○ 지출방법: 소액 전자세금계산서 지출

○ 예산과목: 중랑물재생센터 공통분야 유지보수, 사업비용, 영업비용, 처리장비,
수선유지교체비(탈취시설 유지보수)

붙임 1) 견적서 2부.  끝.