문서번호	교량안전과-21247
결재일자	2018.12.4.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

		시 민
주무관	강구조교량팀장	교량안전과장
송시영	代이우근	12/04 김종호

반포대교(잠수교) 하반기 집중점검 결과 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2018. 12.

안전총괄본부

(교량안전과)

반포대교(잠수교) 하반기 집중점검 결과 보고

시설물의 안전관리에 관한 특별법 및 2018년 시설물 안전점검 계획에 의거 실시한 반포대교(잠수교) 집중점검(정기점검) 결과를 보고 드림.

□ 제원 및 현황

○ 위    치 : 반포대교(용산구 서빙고동 ~ 서초구 반포동)

○ 규    모

- 본  교 : 폭 15~25m,  연장 1,490m(스틸박스거더)

- 램프A,B : 폭 6m, 연장 260m (스틸박스거더)

- 잠수교 : 폭 18m,  연장 795m (RC슬라브, 강상판형교)

○ 설계하중 : DB-24(잠수교 : DB-18)

○ 준    공 : 1982.6월(잠수교 : 1976.7월)

□ 위치도 및 현황사진

위 치 도	현 황 사 진

□ 점검개요

○ 점검일시 : 2018. 11. 20(화) 14:00~17:30

○ 점검구간 : 반포대교 전구간

○ 점 검 자 : 18명

- 외부점검자 : 주치의 한국건설기술연구원  박영환

- 내부점검자 : 교량안전과 7개팀 16명

○ 점검사진

안전점검 단체 사진	시설물 현황 설명

□ 점검결과 및 조치계획

○ 교면 망상균열 및 신축이음부 단차 등 적출된 지적사항에 대해서는 2019년 정밀점검용역 결과에 따라 조치예정 코자하며,

○ 거더 부식, 콘크리트 열화 등 기타 지적사항에 대해서는 `18, `19년 일상유지보수공사로 보수 조치예정.

□ 행정사항

○ 점검결과는 시설물정보관리시스템(FMS)에 입력

○ 점검에 참여한 외부전문가(1명, 20만원/인)에게 수당 지급

붙임 : 1. 점검 결과 및 조치계획 1부.

2. 주치의 의견서 1부.  끝.