문서번호	시설보수과-9342
결재일자	2018.12.4.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		시설보수과장	강서도로사업소장
김규춘		박병연	12/04 김용제
협조

“개봉철도고가”순찰 점검 결과 보고

(12/4)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2018. 12.

강서도로사업소

시설보수과

“개봉철도고가”순찰 점검 결과 보고

□ 시설물개요

개 요	폭(B):22m, 연장(L):148m	법정구분	안전성평가	준공년도
위 치	구로구 개봉동 235	2종	D등급	1977년

□ 점검개요

○ 점검일시 : 2018. 12. 4(화)

○ 점 검 자 : 시설담당자 외 1명

○ 점검위치 : 교량 상·하부

○ 점검내용

위 치	점검 및 적출 내용	손상물량	조치계획	비고
교량상부 교량하부	- 상부 S1 바닥판 보수 부위 - 하면 S1 비계해체 부위	-	특이사항 없음 (지속관찰)

※ 낙하물방지망 설치 : ‘18.12.4~12.5(2일간)

□ 점검사진

(S1) 바닥판 보수 부위 점검 특이사항 없음(지속관찰)	(S1) 바닥판 보수 부위 및 신축이음부 점검 특이사항 없음(지속관찰)
(S1) 거푸집 제거후 바닥판 하면 점검 특이사항 없음(지속관찰)