문서번호	문화비축기지관리사무소-3217
결재일자	2018.12.10.
공개여부	부분공개(5 6)
방침번호

			시 민
★주무관	공원운영관리팀장	문화비축기지관리사무소장
장성섭	윤석현	전결 12/10 이광준
협 조
	시민문화기획팀장		이지선
	문화시설운영팀장		이보현
	주무관		장천섭
	주무관		이은진

2018 문화비축기지 겨울철 종합대책

2018. 12.

서부공원녹지사업소

(문화비축기지관리사무소)

2018 문화비축기지 겨울철 종합대책

문화비축기지 개원후 두 번째 겨울을 맞이하여 폭설·혹한 등 기상피해 예방을 위해 눈치우기·동파예방에 노력하여 시민불편을 최소화하고 시설물을 보호하고자 함

▢ 추진기간 : 2018. 11. 15. ~ 2019. 3. 15.(4개월간)

▢ 대상시설 : 공원도로, 화장실, 야외음수대, 수목, 데크, 건물, 녹지 등

○ 규 모 : 18,200㎡(연장 1,883m)

○ 내 용 : 건물 8동 진입로·화장실,  공원일주로, 문화마당 휠체어 이동로 등

▢ 중점추진사항

○ 제설작업반 편성·운영

○ 화장실 및 야외음수대 등 동파예방

○ 추위에 약한 식물 보호관리

○ 화재예방

▢ 세부추진계획

○ 제설작업반 운영

- 제설인력 : 26명(직원 13, 공무직 4, 사회복무 4, 공원기간제 5)

- 제설장비 : 3종 4대(제설삽날 부착트럭 1, 동력제설기 1, 송풍기 2)

- 제설도구 : 4종 115개(제설함 5, 넉가래 41, 눈삽 26, 도로비 43)

※ 염화칼슘 37포

- 제설방법

·단계별 비상 발령시 제설담당자는 기상 및 공원 여건을 고려하여             필요시 제설반 투입 등 조치

·제설담당은 필요시 제설상황보고서

·제설구역별 담당 팀장이 현장 지휘 및 작업결과 제설담당 유선통보

·부득이한 경우를 제외하고 일출이후 제설작업(시정불량 사고예방)

·결빙우려 강설시 주동선 경사로부터 제설작업 실시

·기지 일주도로 및 각 탱크 진입로 이용객·차량 통행이 가능하도록           눈치우기 실시

·담당구역을 우선 제설하고 완료 후 미완료 구역에 제설 지원

·염화칼슘 피해 염려가 없는 곳 중 음지는 최소한도 염화칼슘 살포

·후문길, 탱크부속 옥외계단, 데크 등 이용객 통행로 확보

·제설장비를 가동하여 신속히 제설하고, 장비투입이 어려운 데크 등은         인력으로 제설

○ 동파예방

- 화장실 난방기 상시 가동, 출입문 닫기 등 동파방지 안내문 부착

- 야외음수대 퇴수 및 보온

○ 동해피해 최소화

- 대나무 등 추위에 약한 초목 바람막이 설치

- 꽃모화분 흙날림 방지 덮개 설치

○ 화재예방

- 히터 등 비인가 난방기 단속

- 스프링클러, 소화기 등 점검

- 산불예방 홍보활동, 산불발생시 산불담당자 상황전파·보고 기지 전원        비상근무 진화활동(잔불정리 및 뒷불감시 등)

**********************

*************************끝.