문서번호		차량계획처-24370		과장		차장	팀장	처장		본부장
등록일자		2018.11.15.
										11/15
결재일자		2018.11.15.
공개여부		대시민공개
				협조	차량정비처 처장
방침번호		본부장-20066
					차량운영처 처장
	- ’18년도 겨울철 본사․현업 합동 - 차량기지 전동차 및 시설물 안전점검 계획(안)
2018 . 11.

<사전검토 항목>

<해당 사항에 체크 ‘■’, 비고 : 필요시 검토내용 기재>

구분	사전 검토항목	검토 완료	해당 없음	비고
대내외관 계	▪대외기관(정부기관,서울시, 시의회)과 충분한 협의를 거쳤습니까?	□	■
	▪기타 이해당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까?	□	■
	▪직⦁간접적으로 관련 있는 부서와 충분한 협의를 거쳤습니까?	■	□
타당성 검 토	▪추진 상 법령, 조례 등 법적 검토를 하였습니까?(사규 등 내부검토 항목)	□	■
	▪계약관계에서 ‘갑질’조항은 없습니까?	□	■
	▪투자심사 등 예산운영의 적성성을 검증하였습니까?	□	■
	▪시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까?	□	■
	▪일상감사의 범위를 확인하였습니까?	□	■
	▪사업조정(실무)위원회의 검토 사항입니까?	□	■
대시민홍 보 및 정 보 공 개	▪사업 홍보방안을 검토하였습니까? (보도자료, 설명회, 공청회 등)	□	■
	▪공개여부를 “비공개”로 설정시 법적근거는 명확합니까?	□	■

- ’18년도 겨울철 본사․현업 합동 -

차량기지 전동차 및 시설물 안전점검 계획(안)

차량기지 전동차 및 시설물의 본사․현업 합동 안전점검으로 겨울철 대비 취약개소를 사전 점검하고 조치함으로써 안전사고를 예방하고자 함.

Ⅰ		개 요

□ 점검목적 : 차량기지 전동차, 시설물 취약개소 사전점검을 통한 안전사고 예방

□ 점검대상 : 11개 차량사업소 전동차 및 시설물

□ 점검기간 : 2018. 11. 19. ~ 12. 31.

□ 점 검 자 : 본사․현업 4급 직원 및 부장급 이상 간부

□ 점검사항

○ 겨울철 폭설 및 한파 대비 중점관리 및 취약개소 관리상태

○ 제설자재 및 장비(열풍기 등) 관리상태

○ 화재 취약개소(전기, 가스, 유류 등) 안전시설 구축상태

○ 입·출고 전동차 운용상태 및 고장차량 관리상태

○ 각종 기계장지 및 사고복구장비 관리상태

○ 비상연락망 구축상태 등

Ⅱ		추진계획

□ 점검대상

○ 점검대상 : 11개 차량사업소 (주공장 등 151개동 519,943㎡)

구 분	군자	신정	지축	수서	창동	고덕	도봉	방화	신내	천왕	모란
건물동수	주공장 외 19개동	주공장 외 13개동	주공장 외 28개동	검수고 외 17개동	검수고 외 16개동	주공장 외 6개동	주공장 외 10개동	검수고 외 12개동	검수고 외 7개동	검수고 외 12개동	검수고 외 11개동
건물면적 (㎡)	61,044	77,171	106,800	34,517	34,694	49,717	54,470	24,557	30,705	26,477	19,791

□ 점검자

○ 본 사 : 차량계획처장 등 22명(붙임 참조)

※ 필요시 점검조 및 점검장소 변경 가능

○ 현 업 : 차량사업소별 자체 점검계획 수립 후 시행

□ 점검방법

○ 주 간

- 본사․현업 합동으로 점검표에 의한 차량기지 전동차, 시설물 점검

※ 점검 기간 내 본사 점검조 차량기지 불시방문 합동점검

○ 야간 및 주말(휴일 포함)

- 교대 검수부장 주관으로 자체점검 후 명일 결과보고(차량운영처)

※ 전동차 운용현황 보고 시 점검인원 및 특이사항 포함 보고

□ 세부 점검사항

구 분	점 검 사 항
건 축	․차량기지 중점 및 취약개소 관리상태 ․동절기 재해발생 취약시설 등
소 방	․화재경보설비 동작상태 ․인화성 물질(유류, 가스 등) 관리 및 보관상태 확인 등
전 기	․전기 시설물(배전반, 분전함 등) 관리상태 ․과부하차단 멀티콘센트 사용 여부 등
장 비	․복구장비(열풍기, 제설기) 보관 및 관리상태 ․제설자재(모래, 염화칼슘, 넉가래 등) 배치 등 ․주공장, 검수고 기계장비 유지관리 상태
전동차	․입·출고 차량 운용상태 ․예비차 및 고장차 관리상태 ․전동차 사고복구장비 유지관리 상태 등
기 타	․비상연락체계 및 안전교육 실시 여부 ․사무실(기능실) 보안담당자 지정 운영 등 ․수도 배관 동파방지 보온재 설치 등

□ 기타사항  : 현장조치 불가 및 예산수반 사항은 관련부서 통보하여 신속한 처리와 지속적 관리

Ⅲ		결 론

□ 본사․현업 차장급 이상으로 구성된 합동 안전점검반을 운용하여 겨울철 대비 차량기지 전동차 및 시설물에 대한 지속적 점검을 통해,

□ 취약개소 및 안전저해 요소를 적출 및 사전 조치함으로써 겨울철 한파 및 폭설 시 안전사고 예방에 만전을 기하고자 합니다.

붙  임 : 1. 차량본부 안전점검 계획 1부.

2. 점검표 1부. 끝.