문서번호	먹는물분석과-1365
결재일자	2018.12.12.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
먹는물분석과장	주무관	수질연구과장	수질분석부장
이수원	정종순	박현	12/12 김복순
협 조

보수교육 이수 보고

2018. 12.

먹는물분석과

교육훈련 보고서			작성	기술책임자	품질책임자		경영책임자
			이수원	代 정종순	박현		김복순
			18.12.11.	12/11	12/12		12/
구분	□ 소내 ☑ 소외		기간	2018.11.13. 13:00~18:00
교육명 /기관	KOLAS 종사자 보수교육 한국시험인증산업협회(KOTICA)		부서 / 작성자	먹는물분석과 이수원
내용	○ 적합성평가 제도 및 최신 동향: 송평영 강사 ○ 부적합사례 및 확립 방안 - 인정에서의 부적합 유형 - 부적합 결과에 따른 인정기구의 조치사항 ○ 측정소급성 및 불확도 추정 - 측정소급성 개요 및 용어의 정의 - 측정과 불확도 및 측정표준 소급성 체계 - 소급성의 구성요소 및 교정 ○ 국제단위계(SI) - SI 단위체계 및 SI단위 기호의 사용법 ○ KOLAS 공인기관 운영을 위한 공지: 유성호 강사 - 인정위원회 심의 및 숙련도 프로그램 운영 기준 - 공인기관 인정사항 및 주요 인력 변경절차 붙임 수료증 사본 1부.
교육 소감	○ 보수교육을 통해 ISO/IEC 17025:2017 3rd edition이 2019년 4월부터 적용되고 질량 표준이 재정의되는 등 최신 동향을 파악할 수 있어 우리 연구원의 인정 유지관리에 도움이 되었다. ○ SI 질량 표준이었던 '국제 킬로그램 원기(原器)'를 2018년 11월 16일 제26차 국제도량위원회(CGPM)에서 폐지하고 2019년 5월 20일 ‘세계 측정의 날’부터 질량의 새로운 정의가 발효된다. 새 정의는 질량-에너지 등가를 바탕으로 하여 물질적인 표준 원기 없이 측정이 가능하다. 양자역학의 기본 정수인 ‘플랑크 상수’를 사용하여 정확한 질량을 도출하는데, 플랑크 상수는 세상에서 가장 작은 상수로서 그 값은 영구히 변하지 않는다. 플랑크 상수 단위에는 ㎏과 현존하는 정확한 길이 단위인 미터(m)와 초(s)가 포함되는데 이들 값을 입력하면 역으로 ㎏을 정의할 수 있다. 플랑크 상수의 단위인 J·s는 ㎏·m2/s로 표현할 수 있어 미터(m, 진공에서의 광속을 299,792,458 m/s로 정의)와 초(s, 세슘원자의 기저상태의 초미세구조 천이 주파수를 9,192,631,770 Hz로 정의)를 알고 있어 1kg을 환산할 수 있다. 국제도량위원회는 이번에 질량 단위 기준을 새롭게 정의하면서 전류 단위인 암페어(A), 온도 단위 켈빈(K), 화학적 양의 단위 몰(mol)도 재정의하여 각각의 단위는 모두 기초과학상수를 기준으로 하게 되었다. ○ 교육장: 한국기술센터 (강남구 테헤란로 305) 선릉역에서 가까워 교통이 편리한 반면 공간에 비해 너무 많은 교육생을 접수함에 따라 학습 및 휴게 공간 등 환경이 매우 열악함. 과거에 동일 장소에서 교육을 이수한 시험자들도 같은 의견이었음. KOTICA에 연락하여 교육장 이전 또는 인원 제한을 요청하자 이미 여러 건의 불만이 접수되어 문제점을 인식하고 있었고 시정하려는 의지를 보였음. 2018년은 보수교육 이수 3년 도래하는 종사자가 유난히 많은 연도여서 교육 인원이 많았다며 양해를 구하였고 내년에는 장소를 이전하겠다고 하였음. 보수교육 담당자 유희연, 장윤아(통화자)
교육 자료	○ KOLAS 종사자 보수교육 (한국시험인증산업협회)
참석자 (단체 교육)	먹는물분석과 이수원
평가	위 사람은 교육 수료증을 한국인정기구에 제출하여 승인 후 기술 책임자 임명 예정인 자로서 적합성 평가 제도의 최신 동향 등을 우리 연구원의 ISO/IEC 17025 품질시스템에 적용, 유지관리에 기여하시기 바람.					평가자 기술책임자 代 정종순
연구-TP-5021-05(01)

끝.