문서번호	시설관리과-23005
결재일자	2018.12.14.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관	시설관리과장
박홍선	12/14 김태형
협 조

믿음주는 아리수, 으뜸가는 강동수도!

2018년 하반기 정기 점검 결과 보고

2018. 12. 14.

강동수도사업소

시설관리과

2018년 하반기 정기 점검 결과 보고

「시설물의 안전 및 유지관리에 관한 특별법」에 따라 하반기 정기 점검을 실시하고 그 결과를 보고합니다.

관련근거

□ 상수도사업본부 시설관리과-1077(2018. 2. 2.) 「2018년 상수도 시설물 종합 점검 계획」

□ 1종 시설물: 정기점검, 정밀점검, 정밀 안전진단 법적규정 이행

□ 정기점검 주기: 6월 1회 이상

시설물 현황

시설물명	규 모	위치	설치 년도	비 고
길동 배수지	60,000m3 (15,000m3×4지)	둔촌동 산94번지	2006. 7.	정기점검
도․송수관로	구경 700~2,400mm 연장 44.5km	강동구 관내 (암사수계)	1979~2013	정기점검

점검 현황

□ 점검 기간: 2018. 11. 14.~2018. 12. 13.

□ 점검자: 시설관리과장 및 박홍선외 2명

□ 점검 방법

- 배수지 항 청소 용역 시행 시 병행하여 점검

- 붙임 시설물 점검표에 의거 실시

□ 주요 점검 내용

- 내부 구조물 균열․누수 등 이상 징후 여부

- 배수지 내 배관․밸브류 등 상태조사

- 배수지 축대벽․잘린땅 등 비탈면 안정 상태 조사

- 관 부설 환경변화, 관보호시설 상태, 방식 설비 이상유무 조사

- 밸브실 손상, 누수여부, 부식 및 도복장 상태

점검결과

□ 길동배수지 항 청소 시 내부 구조물 및 내부 배관에 대한 정기 점검 결과 지적사항 없음.

□ 암사정수장 수계 도송수관로 정기 점검 결과 지적사항 없음.

조치의견

□ 지속적인 순찰 및 점검 시행으로 상수도 시설물 유지 관리에 만전을 기하여 안전사고 예방

□ 점검 지적 사항은 점검일지에 기록 하고 이상 낌새 발견 시 신속히 조치하고자 함.

붙임  1. 배수지 시설물 점검표 1부.

2. 송수관로 시설물 점검표 1부.

3. 정기 점검 사진 1부.  끝.