문서번호	물재생시설과-16194
결재일자	2018.12.17.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		오폐수관리팀장	물재생시설과장
김태환		한상각	12/17 이철범
협 조
	주무관			박석균

정화조 악취저감장치 상시모니터링 시스템 구축공사 최종보고

2018. 12

물순환안전국

물재생시설과

정화조 악취저감장치 상시모니터링 시스템 구축공사 최종보고

사물인터넷(IoT) 기술을 활용한 정화조 악취저감장치 상시모니터링 시스템 구축공사 최종보고 결과임

□ 사업개요

○ 사 업 명 : 정화조 악취저감장치 상시모니터링 시스템 구축공사

○ 사업기간 : ‘18.8.10 ~ ’18.12.9(4개월)

○ 공사업체 : ㈜토탈음향

***********************

***************************************************

○ 사업대상 : 공공기관 정화조 악취저감장치 200개소

- 정보기획담당관에서 시행하는 사물인터넷 실증(시범) 사업으로 추진

○ 사업내용

- 송·수신이 가능한 무선통신망 등을 통해 정화조 악취저감장치 가동현황을 상시모니터링 할 수 있는 사후관리 시스템

- 정화조 악취저감장치의 미가동 상황 확인하여 관리시스템에 이상신호를 표출하고 시설관리자에게 악취저감장치 정상가동토록 안내

□ 추진경위

○ 사물인터넷(IoT) 실증서비스 수요조사(정보기획담당관-2192,‘18.2.8)

○ 실증사업 관련부서 협의(‘18.4월, 정보기획담당관, 물재생시설과)

○ 실증사업 관련부서 현장확인(‘18.5월, 정보기획담당관, 물재생시설과)

○ 정화조 악취저감장치 상시모니터링 시스템 구축공사 계약(‘18.8.10)

○ 착수보고(‘18.8.20) 및 중간보고(‘18.10.10)

□ 최종보고 내용

○ 보고일시 : ‘18.12.7

○ 참 석 자 : 5명(오폐수관리팀장 등 2명, 정보기획담당관 1명, 업체 2명)

○ 시스템 구축현황

- 모니터링 주요 화면(파란색 정상, 붉은색 비정상)

- 자치구별 설치현황

자치구	IoT 전력측정장치(개)	모뎀(개)	삼상측정장치(개)
종로구	13	13	3
중구	16	16	6
용산구	10	10	3
광진구	11	11	6
동대문구	1	1
중랑구	4	4	2
성북구	4	4	2
강북구	10	10	6
노원구	4	4	2
은평구	1	1	1
서대문구	4	4	1
마포구	9	9	6
양천구	5	5	1
강서구	4	4
구로구	7	7	5
금천구	4	4	2
영등포구	9	9	4
관악구	6	6
서초구	12	12	5
강남구	28	28	21
송파구	11	11	2
강동구	7	7	2
계	180	180	80

※ LTE-모뎀 및 전력측정장치 등 예비품 20개 별도

- 현장 장비설치

설치전

설치후

플러그

LTE-모뎀

○ 협의내용

- 에어펌프 2개 세트로 구성된 장소는 측정기 2개 설치하여 개별 확인

- 특정장소 공기공급장치 가동현황 그래프로 볼 수 있도록 설정에 추가(보완)

- ‘19.6월까지 검증·개선 기간 : 운영상 문제점 해결, 개선사항 추가반영 등

· 편리성 및 신속성 등이 필요할 경우 시스템에 내용 추가

· 자치구 직원 운영상 검토의견 수렴하여 반영

- 시스템 구축·운영 및 활용방법에 관한 설명회 개최

· 시스템 구축시 자치구 협조사항 안내 및 프로그램에 대한 세부설명 등

※ 최종보고 사진

□ 향후계획

○ ‘19.1월초 : 완료보고 및 시연

○ ‘19.1월~6월: 시스템 구성·운영 검증 및 개선

○ ‘19.6월~12월 : 시스템 운영결과 분석 및 확대방안 검토