	구로소방서
수신자	재난관리과장
(경유)
제 목	소방용수시설 보수완료에 따른 검사결과보고(2132호)

1. 재난관리과-10154(2018.12.19.)호 『소방용수시설(소화전) 보수완료(통보)에 따른 검사      알림(2132호)』와 관련입니다.

2. 위와관련 우리119안전센터 공소2132호(소화전) 이설 완료조치에 따른 검사결과를 아래와     같이 보고 합니다.

가. 검사대상 : 공소 2132호

나. 장    소 : ***************************)

다. 검 사 자 : 독산119안전센터 소방용수시설 담당자

라. 검사내용 - 소화전 적정설치 및 수압(2.5kg/㎠)등 사용적합 여부

- 소화전 높이(76cm)실측 ․ 외관 상태

- 아스팔트, 보도블럭 등 공사후 처리 완료 여부

- 보수로 인한 누수 등 설치공사 불량사항 등

마. 확인결과 : 붙임 참조.

붙임 : 소방용수시설 검수결과 양식 1부.  끝.

	독산119안전센터장
담당자	노태영		1팀장	代이후종		119안전센터장	12/20 정창우
협조자
시행	독산119안전센터-6245	(		)	접수		(		)
우	08275	서울특별시 구로구 경인로 408 (고척동)	/
전화	02-2681-3102	/전송	02-2616-1919	/	noh2119@seoul.go.kr	/	부분공개(6)