문서번호	교량안전과-22529
결재일자	2018.12.21.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		강남일반교량팀장	교량안전과장
이재우		이홍재	12/21 代유제천
협 조

2015년 도로시설물 일산유지보수공사(강남) 최종 하자검사 결과 보고

2018. 12.

2015년 도로시설물 일상유지보수공사(강남)

최종 하자검사 결과 보고

『2015년 도로시설물 일상유지보수공사(강남)』의 하자책임 만료기간이 도래함에 따라 최종 하자검사를 실시하고 그 결과를 보고 드림.

1		관 련 근 거

□『지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률』 시행령 제70조 및

『동법』시행규칙 제69조

□『지방자치단체 입찰 및 계약집행기준』 제13장 공사계약일반조건 제10절3

□ 준공시설물 하자관리 개선방안 보고(행정2부시장 방침 제188호)

► 주요시설물(시특법 1,2종 시설물) 등의 하자검사 실시 강화

: 최종하자검사시 외부전문가 참여 합동점검 실시(도급비 10억원이상)

※ 대상공사 하자검사금액 10억 미만으로 외부전문가 합동점검 미실시

2		최종하자검사 개요

□ 공 사  기 간 : 2015.03.27 ~ 2015.12.21

□ 하자담보기간 : 2012.12.22 ~ 2018.12.20

□ 도   급   사 : 휘수건설(주) 대표 방은혜

□ 공 사  내 용

- 철거 및 포장 보수공 104.5a

- 방수공 1,723.5㎡, 신축이음보수공 34m

- 콘크리트보수공 526.5㎡, 난간 및 강재보수공 257.5m 등

3		최종 하자검사 방법

□ 검사일시 : ‘18.12.7 ~ 12.19

□ 검 사 자 : 시설물 담당자

► 금천교, 사당고가, 이수고가 : 서성만

► 숯내교, 신정교, 도림천고가, 영등포역고가, 서해안로연결램프 : 이회진

► 선유고가, 광명고가, 보라매고가, 오류고가 ; 이재우

► 양화교 : 이우근

► 양평교 : 문  철

► 탄천1교 : 정동익

□ 점검방법 : 참석대상 최종하자검사 시행

► 도보 및 육안 근접점검에 의한 시설물 하자발생 유·무 및 원인분석

□ 검사대상

구 분	교 량 명	일상유지 보수공사 내용	비 고
2015년 도로시설물 일상유지보수공사 (강남)	금 천 교 사 당 고 가 이 수 고 가	- 차량방호책설치 53m - 콘크리트 표면보수 7.2㎡ - 차선규제블록설치 146EA
	숯 내 교 신 정 교 도림천고가 영등포역고가 서해안로연결램프	- 육교부 강재 도장(139㎡) - CP10 코핑부 표면보수 - 유간청소, 방음벽 세척 - 배수구 청소, 방음벽 세척 등
	선 유 고 가 광 명 고 가 보라매 고가 오 류 고 가	- 차선도색 516m 등 - 아스팔트포장 19.6a - 미끄럼방지포장 1,602㎡ - 교면방수 및 포장 17.32a - 미끄럼방지포장 1,617㎡ - 보도부정비 252㎡
	양 화 교	- 미끄럼방지포장 1,802㎡ - 보도부포장(MSK) 1,017㎡ - 낙석방지망설치 342㎡ 등
	양 평 교	- 콘크리트 단면보수 0.2㎡ - 차량높이 제한시설 설치 5m - 강관배관(수직구) 설치 32m 등
	탄 천 1 교	- 연석보강 및 난간 재설치 87m
	봉 은 교	- 연석부 콘크리트 표면보수 1㎡ - 유도배수시설 설치 1EA

4		하자검사 결과

□ 특이사항 발견하지 못함

붙임 : 1. 하자검사조서 1부.

2. 최종하자검사 관리부 1부.  끝.