문서번호	도로관리과-18910
결재일자	2018.12.21.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		포장조사평가팀장	도로관리과장
이창민		백종은	12/21 박문희
협조
	주무관		윤진성

양천구내 도로(구도) 공동탐사(2차) 결과보고

2018. 12.

안전총괄본부

(도로관리과)

양천구내 도로(구도) 공동탐사(2차) 결과보고

양천구청 도로과에서 우선조사(1차)를 요청한 목동동로18길 외 5개 노선(구도 구간)에 대한 도로하부 공동탐사를 수행하고 그 결과를 보고함

□ 관련문서

○ 노면하부 동공탐사 요청(양천구 도로과-5812호. 2018. 5. 16.)

○ 노면하부 동공탐사 요청(양천구 도로과-6273호. 2018. 5. 28.)

□ 탐사개요

○ 탐사목적

- 공동 및 침하 발생 우려가 있는 양천구내 구도 구간에 대하여 도로하부 공동탐사를 수행하여 도로함몰을 사전에 예방하고자 함

○ 탐사기간

- 1차탐사(공동추정) : 2018. 10. 4. ~ 11. 14.

- 2차조사(공동확인) : 2018. 11. 29. ~ 11. 30.

○ 탐사위치 및 수량(붙임1. 세부위치도 참조)

- 양천구내 구도 목동동로18길 외 24개 노선(탐사연장: 34km)

○ 탐사장비

구 분	주요사양	장비사진
1차 탐사 (차량형GPR)	- 목 적 : 도로하부 공동의심지점 파악 - 조사속도 : 15km/h 이상 - 조 사 폭 : 2m - 조사심도 : 1m(800MHz 멀티안테나) - 기 타 : 주변 영상, 지도 연동
2차 조사 (핸드형GPR, 천공, 영상촬영)	- 목 적 : 공동유무 및 규모 파악 - 조사속도 : 2km/h 내외 - 조 사 폭 : 0.3m - 조사심도 : 1m(800MHz 단채널안테나) - 기 타 : 천공 후 심도별 360° 영상

※ 차량형GPR은 장비 특성상 포장도로에서 심도 1m 내외까지 하부상태 조사 가능

□ 탐사결과

○ ***********************************

- ********************************************************

******************************************************

*********************************************************

구 분	도로명	천 공 (개)	공동(개)
			기준만족	기준미달
*		*	*	*
양천구	******	*	*	*
	********	*	*	*
	******	*	*	*

붙임 1. 조사위치도 1부.

2. 공동탐사보고서 1부.

3. 서울시 공동판정 및 관리등급 기준.   끝.