2018년 한파대비 시설물 점검 보고서(고덕천교 외 6개소)

문서번호	시설관리과-3192
수 신 자	내부결재
접수번호

결재	주무관		주무관		주무관		주무관		시설관리과장
		유석준		석기철		김연배		김영후		12/26 한흥태

□ 시설물 현황

시설물명	시설물 개요	법정구분	준공년도	관리책임자
				직 급	성 명
고덕천교	L=70m, B=6.6m	일반	2009	시설9급	유석준
만초천교	L=70m, B=6.8m	일반	2012
성내천교	L=105m, B=6.8m	일반	2011	시설6급	김연배
탄천교	L=105m, B=6.0m	일반	1986
반포천교	L=6.8m, B=90m	일반	1986	시설7급	석기철
서래섬연결교 3	L=2.8m, B=42~47m	일반	2008
중랑천교	L=160m, B=6m	일반	2016	시설6급	김영후

□ 점 검 일 : 2018년 12월 21일(금)

□ 점 검 자 : 시설6급 김영후, 시설6급 김연배, 시설7급 석기철, 시설9급 유석준

□ 점검결과

연번	시설물명	위치	손상내용	규모	조치계획
1	고덕천교	상부	아스콘 포장 박리	3㎡	19년 하천시설 연간단가 보수
2	만초천교	상부	아스콘 포장 크랙	1㎡	19년 하천시설 연간단가 보수
3	성내천교	-	-	-	-
4	탄천교	상부	포장 박리 및 교대파손	200㎡	19년 하천시설 연간단가 보수

연번	시설물명	위치	손상내용	규모	조치계획
5	반포천교	-	-	-	-
6	서래섬연결교3	-	-	-	-
7	중랑천교	-	-	-	-

붙임 현장점검 사진대지.  끝.