문서번호	광나루안내센터-1852
결재일자	2018.12.24.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관		광나루안내센터장
임병기		12/24 동찬수
협 조
	주무관		강우연

청소선 서울912호 정기검사 수리 완료 보고서

청소선 서울912호 정기검사 수리 완료 보고서

선박 안전법 제8조(정기검사), 동법 시행규칙 제12조(정기검사)에 의거  청소선 서울912호에 대하여 수리 및 정기검사 수리를 완료하고 그 결과를 보고 합니다.

□ 추진개요

선박 안전운항을 위하여 선박안전법 법령에 따라 선박 정기검사 차 수리하고 이행하여 선박 안전운항에 필요한 시설을 선박안전기술공단 검사기준에 합격판정을 받을 수 있도록 함.

□ 검사대상 선박

청소선 서울912호 정기검사

□ 대상선박 제원

선 명	총톤수	주 요 촌 법 (L * B * D)	선질	주기관	보기관	용 도
청소선 서울912호	18톤	15.40*6.00*1.40	강	디젤2대	디젤1대	기타선 (부유물 수거 및 방제)

설치기관 : 주기관(커민스 6CTA8.3M x2기)

보기관(커민스 6BT5.9DMG x1기)

□ 선박수리 내역

선박수리기간 : 2018년11월19일 ~ 12월23일(착수일로부터34일)

청소선 서울912호

가. 선체수리

- 상가 후 방진막 설치

- 선체도장

- 선체 아연판 교체, 씨체스트 개방소제

- 기관실 빌지배출 및 청소

- 조타실 바닥재 교체

나. 의장수리

- 빌지펌프 및 소화펌프 작동점검·수리

- 윈드라스 작동점검·수리

- 기관실 통풍기, 화재경보기 작동점검·수리

- 기적 및 항해등 작동점검·수리

- 전기설비 절연저항 시험 및 각종 개폐기 작동시험

- 흑색 구형 형상물 구매비치

다. 축계수리

- 축 육성 가공 및 균열검사(UT 또는 MT)

- 추진기 분해점검

- 추진기 덕트 내부 시트링 등 부품 교체.

- 기관실 빌지배출 및 청소

- 조타실 바닥재 교체

라. 선저 킬쿨링 박스 교체

- 기존의킬쿨링 박스제거 후 KR검사품 강판으로 교체

선박안전기술공단(KST)검사(임시검사)

가. 선체검사 검사(2018.11.27.10:00~11:00)

- KST 검사관 :정덕수

나. 선체검사 및 추진기 검사(2018.11.29.14:00~16:00)

- KST검사관 정덕수 입회 검사

다. 킬쿨링박스 비파계 및 수압검사(2018.12.20.13:40~17:15)

- KST검사관 정덕수 입회 검사

라. 선박 시운전 검사(총괄검사)

- KST검사관, 청소선 담당자, 현장감독관1명 입회 검사

① 엔진(주,보기관)작동상태 및 선체전반 확인(이상무)

마. 현장 감독관

- 청소선 서울912호 선장 임병기

첨 부 : 1. 선박 수리공정 사진(서울912호) 1부.

2. 수리일지 1부. 끝.