문서번호	누수방지과-11941
결재일자	2018.12.27.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관	누수방지과장	시설안전부장	상수도사업본부부본부장
김영일	유승효	이규상	12/27 구아미
협 조
	주무관		최선희

2018년 10월 유수율 보고

2018년 12월

상수도사업본부(시설안전부)

2018년 10월 유수율 보고

2018년 10월 유수율과 공급량 및 조정량 현황을 보고 드림.

Ⅰ		10월 유수율 현황

□ 2018년 유수율 목표 : 95.6%

□ 2018년 10월 유수율 :90.75%(전년 대비 4.91% 감소)

(단위 : 천㎥)

구 분	공 급 량 (일평균)	조 정 량 (일평균)	유 수 율
2018년 10월	98,169 (3,167)	89,088 (2,874)	90.75%
2017년 10월	95,273 (3,073)	91,139 (2,940)	95.66%
증 ․ 감	증2,896 (증 94)	감 2,050 (감 66)	감 4.91%

* 10월 공급량 : 전체 수전(2,150천 수전)에 대한 10.1~10.31(31일)기간의 공급량

* 10월 조정량 : 전체 수전의 약 1/2 수전에 대한 9.21~12.7기간의 2개월 사용량(12월납기)

- 1개월 평균사용일수 감소 :  30.5⇒28.98 (추석연휴 9.22~26로 인한 10월 검침일정 조정으로 인한 축소)

❍ 10월 공급량은 전년 동월대비 3.04%(2,896천㎥) 증가

- ‘17년 10월 추석연휴로 인한 감소로 올해 10월 공급량 상대적 증가

❍ 10월 조정량은 전년 동월대비 2.24%(2,050천㎥) 감소

- 검침일정 조정 및 추석연휴(9.22~26)등으로 10월 조정량 감소

❍ 일평균 공급량 94천㎥ 증가, 일평균 조정량 66천㎥ 감소

<최근 5년간 10월 유수율 현황 >

* ‘18.10월 유수율 하락 원인: ’17년 대비 공급량 증가, 추석연휴(9월) 및 검침일정 조정등으로 조정량 감소

<최근3년간 8~10월 유수율 관련 비교>

구분		일평균기온 (최저~최고)℃	공급량 (천㎥)	조정량 (천㎥)	유수율 (%)	연휴 일정 (토,일 제외)	검침일정	조정기간	평균사용일수	실제유수율 조정일수 비율(%)
8월 (10월납기)	‘16	28 (24.5~32.6)	104,874	98,830	94.24	8.15(월)	9.22~10.7	7.22~10.7	30.75	99.19
	‘17	25.9 (22.9~29.7)	101,387	97,550	96.22	8.15(화)	9.21~10.12	7.21~10.12	31.47	101.52
	‘18	28.8 (25.2~33.3)	105,902	102,080	96.39	8.15(수)	9.21~10.11	7.21~10.11	31.27	100.90
9월 (11월납기)	‘16	23.1 (19.3~27.9)	97,025	92,555	95.39	9.14~16(금)추석	10.22~11.7	8.21~11.7	30.5	101.67
	‘17	22.1 (17.5~27.4)	96,703	91,877	95.01	-	10.21~11.8	8.21~11.8	30.5	101.67
	‘18	21.5 (17.6~26.0)	96,917	91,762	94.62	9.24~26(수) 추석	10.22(월)~11.8	8.21~11.8	30.52	101.76
10월 (12월 납기)	‘16	16.1 (11.6~21.3)	98,353	92,150	93.69	10.3(월)	11.22~12.7	9.21~12.8	30.5	98.39
	‘17	16.4 (11.6~22.2)	95,272	91,138	95.66	10.3(수),10.4~10.6 (금)추석, 10.9(월)	11.21~12.8	9.21~12.8	29.78	96.06
	‘18	13.1 (8.5~18.6)	98,169	88,723	90.38	10.3(수), 10.9(화)	11.21~12.7(금)	9.21~12.7	28.98	93.48

- 8월 조정량(10월납기)는 추석연휴로 감소하어야 하나, 검침일정이 연장되어 조정량이 증가했었고, 상대적으로 10월 조정량(12월납기)은 사용기간이 축소되고, 당초검침 마감일은 12.8이나 토요일인 관계로 12.7로 마감되어  검침기간 1일 축소되어 조정량 감소량이 커짐.

※ 연간 유수율 조정일수 비율 <=1개월 평균사용일수/1개월 공급일수×100>

구분	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
1개월 평균 사용일수	30.25	29.5	30	30.5	30.5	30.5	30.75	30.75	30.5	30.5	30.5	30.75
1개월 공급일수	31	28	31	30	31	30	31	31	30	31	30	31
유수율 조정일수 비율(%)	97.58	105.36	96.77	101.67	98.39	101.67	99.19	99.19	101.67	98.39	101.67	99.19

<최근3년간 3개월(8~10월) 평균 유수율 비교>

구분	3개월 공급량(천㎥)	3개월 조정량(천㎥)	3개월 유수율(%)	비고
2016년 8~10월	300,252	283,535	94.43	추석(9.14~16)
2017년 8~10월	293,362	280,565	95.64	추석(10.3~6)
2018년 8~10월	300,988	282,565	93.88	추석(9.24~26)

* 3개월 기간 일평균 공급량 3,271천㎥을 조정량에 반영할 시 94.97%(←93.88%)

누계 유수율 95.38%→95.71%(0.33%↑)로 상승

< 최근 3년간 월별 유수율 변화>

☞ 9월 추석연휴(9.22~26, 토․일 포함)으로 인해 검침마감일이 연장(10.8⇒10.11) 및 검침일정 단축(12.8⇒12.7)되어 10월(12월납기) 조정량 감소

□ ‘18년 10월(누계) 유수율: 95.38%(전년 대비 0.57% 감소)

(단위 : 천㎥)

구 분	공 급 량 (일평균)	조 정 량 (일평균)	유 수 율
2018년 1~10월	978,017 (3,217)	932,793 (3,068)	95.38%
2017년 1~10월	960,855 (3,161)	921,929 (3,033)	95.95%
증․감	증 17,162 (증 56)	증 10,864 (증 35)	감 0.57%

❍ 10월 누계 공급량은 전년 대비 1.78%(17,162천㎥) 증가

❍ 10월 누계 조정량은 전년 대비 1.17%(10,864천㎥) 증가

❍ 일평균 공급량 56천㎥ 증가, 일평균 조정량 35천㎥ 증가

Ⅱ		공급 ․ 조정량 분석

□ 10월 공급량 분석

❍ 10월 공급량은 전년동월대비 3.04%(2,869천㎥) 증가

- ‘17년도 10월 공급량은 10월초 추석연휴로 인해 전년대비 3,081천㎥(3.13%)

감소하여 상대적으로 올해 10월 공급량이 증가하였으며, 시계외 급수 전년대비 752천㎥증가등으로 전체적인 공급량 증가.

❍ 일평균 기온 : 13.1℃로 전년대비 3.4℃ 낮음.

❍ 10월말 서울시 전체인구 : 9,784천명(전년 대비 99천명 감소)

❍ 누수발생 건수 : 전년대비 132건 증가(655건→787건)

❍ 누수복구 발생량 : 전년대비 18천㎥ 증가(44천㎥→62천㎥)

❍ 강우일수 및 강우량 : 강우일수는 6일로 전년과 동일하고,

강우량은 120.5mm로 전년대비 94mm 증가

❍ 사업소별 10월 공급량 현황

(단위 : 천㎥)

구 분		계	중부	서부	동부	북부	강서	남부	강남	강동
공급량 (10월)	2018년	98,169	12,592	10,388	15,425	9,783	12,996	14,973	11,372	10,640
	2017년	95,273	12,239	10,285	15,030	9,668	12,688	14,759	10,976	9,628
증 감 량		2,896	353	103	395	116	308	214	396	466
증 감 율(%)		3.04	2.88	1.00	2.62	1.20	2.42	1.45	3.61	4.11

* 전반적으로 10월 공급량은 전년도 감소로 인한 상대적 증가

(작년도 공급량 감소가 많았던 중부와 강남의 증가폭 큼)

- 강서수도사업소는 마곡지구 대형건물 수전 증가로 공급량 증가

- 강동수도사업소는 장지지구, 위례신도시, 문정지구 법조타원, 주상복합빌딩

대형건물 입주등으로 공급량 증가

- 7월부터 하남시 시계외 급수로 시계외 공급량 전년대비 752천㎥ 증가

❍ 사업소별 수전수 증감 현황

(단위 : 천전)

구분	계	중부	서부	동부	북부	강서	남부	강남	강동
2018년10월	2,150	212	284	299	291	340	302	195	227
2017년10월	2,124	210	280	292	288	334	296	199	225
증/감	26	2	4	2	3	6	6	-4	2

- 강남수도를 제외한 대부분 사업소 수전수 증가

❍ 사업소별 인구 증감 현황

(단위 : 천명)

구 분	계	중부	서부	동부	북부	강서	남부	강남	강동
증・감	-99	-10	-9	-6	-21	-17	-7	-22	-6
2018년 10월	9,784	946	1,168	1,418	1,207	1,469	1,500	980	1,097
2017년 10월	9,883	955	1,177	1,424	1,228	1,486	1,507	1,002	1,103
증감률(%)	-1.0	-1.0	-0.8	-0.4	-1.7	-1.2	-0.5	-2.2	-0.6

▸ 10월말 서울시 전체 인구는 9,784천명으로 전년 동기 대비 99천명 감소

- 인구감소 99천명에 의한 공급량 변화 예상량: 959천㎥ 감소

* 감소량: 99천명 × 323ℓ/일․인 × 30일 = 959천㎥

❍ 사업소별 세대수 증감 현황                             (단위 : 세대)

구 분	계	중부	서부	동부	북부	강서	남부	강남	강동
증・감	38,956	1,986	4,767	9,839	1,335	4,963	14,166	-4,117	6,017
2018년10월	4,258,518	430,708	514,317	641,790	499,179	606,747	715,503	402,681	447,593
2017년10월	4,219,562	428,722	509,550	631,951	497,844	601,784	701,337	406,798	441,576
증감률(%)	0.9	0.5	0.9	1.6	0.3	0.8	2.0	-1.0	1.4

- 2018년 10월 세대당 평균인구수 2.30명(인구수는 감소, 세대수는 증가)

❍ 사업소별 누수복구 건수

(단위 : 건)

구분	계	중부	서부	동부	북부	강서	남부	강남	강동
증 / 감	132	3	28	7	-7	1	38	48	14
2018년 10월	787	135	95	104	70	110	137	81	55
2017년 10월	655	132	67	97	77	109	99	33	41

❍ 사업소별 누수복구 발생량                                     (단위 :  ㎥)

구분	계	중부	서부	동부	북부	강서	남부	강남	강동
증 / 감	17,900	-5,748	3,869	1,938	1,956	16,411	-6,070	1,900	3,644
2018년 10월	62,285	10,481	7,432	4,516	3,760	22,577	887	7,341	5,291
2017년 10월	44,385	16,229	3,563	2,578	1,804	6,166	6,957	5,441	1,647

□ 10월 조정량(12월납기) 분석

❍ 10월 조정량(12월납기)은 전년 대비 2.24%(2,050천㎥) 감소

[’18. 12월 납기 : ’18.9.21 ~ ’18.12.7기간중 전체 ½수전의 사용량]

- 9월 추석연휴(9.22~26, 토․일 포함) 및 10월 검침마감일 연장(10.8⇒10.11) 및 12월 검침일정 단축(12.8⇒12.7)으로 조정량 감소

- 기간중 전년대비 일평균 기온이 –0.7℃ 낮고, 강우량 132.4mm증가와 10월 휴일(10.3개천절, 10.9한글날), 해외출국 관광객수 184천명 증가로 조정량 감소 추정

❍ 10월~11월(2개월) 평균기온 및 강수량 현황

구 분	2016년 10~11월	2017년 10~11월	2018년 10~11월	전년 대비
일 평균기온(℃)	11.5	11.1	10.4	-0.7
평균 최고기온(℃)	16.5	16.4	15.9	-0.5
평균 최저기온(℃)	7.3	6.5	6.1	-0.4
강우일수(일)	20	14	12	-2
강우량(㎜)	91.5	67.2	199.6	132.4

* 10월 평균기온 3.3℃감소(16.4℃⇒13.1℃)

❍ 출입국 관광객 증감 현황(10월, 11월)

(단위 : 천명)

구 분	입국자			출국자
	10월	11월	계	10월	11월	계
2018년	1,528	1,350	2,878	2,348	2,296	4,644
2017년	1,166	1,093	2,259	2,232	2,228	4,460
증감 인원	362	257	619	116	68	184
증감율(%)	31.0	23.5	25.04	5.19	3.1	5.02

- 입국자 비율이 출국자 비율보다 증가

❍ 업종별 조정량 증감 현황

(단위 : 천㎥)

구 분	가정용	공공용	일반용	욕탕용	시계외
2018년 10월	57,696	5,962	20,067	1,730	3,268
2017년 10월	59,659	6,190	29,337	1,892	2,517
증 ․ 감	-1,963	-228	-9,270	-162	751
증 감 율(%)	-3.3	-3.7	-31.6	-8.6	29.8

- 모든 업종 감소(일반용 감소폭 큼), 시계외 증가

❍ 사업소별 조정량 현황

(단위 : 천㎥)

구 분	계	중 부	서 부	동 부	북 부	강 서	남 부	강 남	강 동
2018년 10월	89,089	10,795	9,076	14,832	8,795	11,617	13,338	10,862	9,774
2017년 10월	91,139	11,288	9,243	15,045	9,162	11,756	13,919	11,330	9,395
증 감 량	-2,050	-493	-167	-213	-367	-139	-581	-468	379
증 감 율(%)	-2.3	-4.4	-1.8	-1.4	-4.0	-1.2	-4.2	-4.1	4.0

중부 : 가정용 281천㎥감소(검침주기 변경: 2개월⇒1개월 파크타워,

종암극동, 정릉꿈에그린), 공공용115천㎥감소, 일반용54천㎥감소

서부 : 가정용 183천㎥ 감소(은평구 재개발․재건축 등으로 사용량 감소)

동부 : 가정용 272천㎥감소(동대문구 재개발등으로 사용량 감소), 일반용77천㎥감소, 공공용43천㎥감소, 욕탕용24천㎥감소

북부 : 가정용285천㎥ 감소(미아 3지구재개발, 미아9구역 재건축, 상계3동, 공릉2동 재건축 이주등으로 조정량 감소), 일반용49천㎥감소

강서 : 가정용109천㎥ 감소(검침주기변경:2개월⇒양천롯데캐슬, 인구17천명 감소), 욕탕용28천㎥감소

남부 : 가정용351천㎥감소(동작구, 영등포구 재개발등으로 사용량 감소),일반용103천㎥감소, 공공용92천㎥감소

강남 : 가정용 357천㎥ 감소, 일반용104천㎥감소(개포동, 반포동, 방배동 재건축등으로 인한 조정량 감소)

강동 : 가정용197천㎥ 감소, 일반용35천㎥감소(둔촌주공, 길동신동아아파트 이주등으로 사용량 감소)

❍ 고지 건수 및 건당 조정량 증감 현황

(단위 : ㎥)

구 분	가정용		공공용		일반용		욕탕용
	고지 건수	건당 조정량	고지 건수	건당 조정량	고지 건수	건당 조정량	고지 건수	건당 조정량
2018년 10월	849,175	67.94	8,431	707.18	125,657	159.70	709	2,440.08
2017년 10월	845,539	70.56	8,339	742.29	121,706	241.05	741	2,553.20
증 ․ 감	3,636	-2.62	92	-35.11	3,951	-81.35	-32	-113.12
증 감 율(%)	0.4	-3.7	1.1	-4.7	3.2	-33.7	-4.3	-4.4

- 가정용은 세대증가로 고지건수 증가 및 인구수 감소등으로 건당 조정량 감소

- 공공용은 공공시설 증가로 고지건수 증가 및 사용량 감소로 건당 조정량 감소

- 일반용은 신축등으로 고지건수 증가, 조정량 감소로 건당 조정량 감소

- 욕탕용은 폐업등으로 고지건수 및 건당 조정량 감소

Ⅲ		수도사업소별 유수율 분석

□ 10월 당월 유수율 현황

(단위 : %)

구 분	계	중 부	서 부	동 부	북 부	강 서	남 부	강 남	강 동
2018년 10월	90.75	85.73	87.37	96.16	89.89	89.39	89.08	95.52	91.85
2017년 10월	95.66	92.23	89.87	100.10	94.77	92.65	94.31	103.23	97.57
증 ․ 감	-4.91	-6.50	-2.50	-3.94	-4.88	-3.26	-5.23	-7.71	-5.72

- 전체 사업소 감소(10월 공급량 전년대비 증가 및 12월납기 조정량 감소)

□ 수도사업소 유수율 현황(10월 누계)

(단위 : %)

구 분	전 체	중 부	서 부	동 부	북 부	강 서	남 부	강 남	강 동
’18년목표	95.6	90.98	97.11	97.42	95.12	94.43	94.84	97.62	97.76
’18년누계	95.38	89.62	98.15	97.59	95.67	93.79	93.56	96.94	98.96
목표대비	-0.22	-1.36	1.04	0.17	0.55	-0.64	-1.28	-0.68	1.2
’17년누계	95.95	90.67	98.07	97.98	94.86	94.66	95.32	98.13	98.31
전년대비	-0.57	-1.05	0.08	-0.39	0.81	-0.87	-1.76	-1.19	0.65

- 목표 미달성(4) : 중부, 강서, 남부, 강남

☞ 최근 3년간 월별 누계 유수율

Ⅳ		향 후 계 획

❍ 사업소 검침일정 준수 협조 요청 공문(요금제도과 및 각 사업소)

- 조례시행규칙 49조 근거 : 사용량 점검은 정기점검일에 하여야 한다. 다만, 정기점검일에 점검할 수 없는 때에는 정기점검일 전후로 5일 이내에 하여야 한다고 되어 있음

- 과징실무책자에도 심사사항으로 평일 검침분에 대한 정기점검일 준수여부 및 공휴일 등 불가피한 사유가 있는 경우에 점검일 ±5일 이내 점검여부 확인토록 되어 있는 바, 평일에는 정기점검일을 반드시 준수하도록 업무 관리감독 철저

❍ 사업소별 유량감시시스템 ‘심야시간 유량비교’ 패턴 분석 철저

❍ 유수율 수도사업소 통보(홈페이지․게시판 게시)

❍ 유수율, 조정량 변화추이 비교 분석.  끝.