문서번호	급수운영과-23435
결재일자	2018.12.27.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관		급수운영과장
구자광		12/27 장종욱
협 조
	주무관		代김재영

순찰점검및 민원처리(2018.12.26.)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

마셔 보면 좋은 물, 알고 보면 아리수

북부수도사업소

급수운영과

순찰점검 및 민원처리 (노원구) 2018년12월26일 (수) 맑음 -4~1℃                순찰자 : 구자광, 전광록

관 로 점 검
점검구간	구 경 (mm)	적 출 위 치				적 출 내 용	점 검 내 용
노원구 (관 내)	80~2200	한천로-광운대길-화랑로-동일로-마들로-덕릉로				상수도시설물단차,파손,누수,소음 등	특이사항없음
노원구 (관 내)	80~1650	덕릉로-상계로-한글비석로-노해로-덕릉로				“	“
현수관로	상계교 :중랑천횡단 600mm-150m 지지대,피복,누수등 특이사항없음
하천횡단관로	녹천교:중랑천횡단 1200mm-150m 세굴, 누수등 특이사항없음
※ 적출내용 예 : 지상 누수, 불량 맨홀 (요철 등), 노면 함몰, 관로상 불법 적치, 기타
배수지 및 가압장
연 번	시설물명		구 분	용 량	적 출 내 용		처 리 내 용	비 고 (수 계)
1	공릉배수지		배수지	17만톤	특이사항없음		1,2,3,4,5,6지 청소완료 정상운영	강북아리수
2	월계배수지		배수지	10만톤	“		1,2,3,4지 정상운영중	구의정수장
3	상계2배수지		배수지	1400톤	“		정상운영중	공릉배수지
3	중계가압장		가압장		“		정상운영중	공릉배수지
4	상계가압장		가압장		“		정상운영중	공릉배수지
현장(민원) 처리 현황
연 번	주 소			현장 (민원) 처리내용				비 고
1	공릉배수지			1,2,3,4,5,6지 청소완료 정상운영중
2	월계배수지			1,2,3,4지 정상운영중.
3	상계2배수지			정상운영중
4	상계4구역			재개발 지역 점검한바 침하,누수등 특이사항없음				대우
5	상계6구역			재개발 지역 점검한바 침하,누수등 특이사항없음				롯데 (예정)
6	상계8구역			재개발 지역 점검한바 침하,누수등 특이사항없음				한화
7	월계동 인덕마을			재개발 지역 점검한바 침하,누수등 특이사항없음				현대산업
8	*******			15mm 앵글밸브 커버 조임수리
9	********************			양변기 점검토록 설명
10	**********			32mm 앵글밸브 커버 조임수리
11	*********			15mm 계량기 조인트 조임수리

밸 브
구 분		계	제 수 변							배기변			퇴수변		기 타 (급수탑,소화전)			처 리 내 용
			400mm 이상			400mm 미만
점 검 누 계		604	184			242				65			33		80
금 일 점 검
금 일 처 리
유형별 세부 적출 및 처리내용
연번	밸브류번호 (위 치)		밸 브 류				기어박스		밸 브 실											처 리 내 용
			고장	누수 발생	개폐 불량		윤활류 변질	기어 부품 이상	노후 밸브		요철 맨홀 (파손)	맨홀파손		철개전체불량 (소음)		구조물 이상		토사 유입	기타 (침수등)
																재 설치	보수
1
2
3
4
5
6
7

유 관 기 관 공 사 장
연 번	공 사 명	위 치	공 사 내 용	시공사 (연락처)	적 출 내 용	조 치 내 용
1	동부간선도로 확장공사 2공구	하나로마트~녹천고물상	터파기	㈜한라	순찰	누수복구확인
2	동부간선도로 확장공사 1공구	녹천고물상~월계역	-	㈜강산건설	순찰	특이사항없음
3
4

제수변 조절 및 기타 현황
구 분	1	2	특이사항 (적수, 문제점)
	상계6구역 재개발 지역
	상계6구역 재개발 점검