문서번호	자원순환과-7667
결재일자	2018.5.10.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		폐기물정책팀장	자원순환과장
고안자		최규동	05/10 최홍식
협조
	자원회수시설팀장		代전경조

생활폐기물 효율적 처리를 위한 성상 조사계획

2018. 5.

기후환경본부

(자원순환과)

생활폐기물 효율적 처리를 위한 성상 조사계획

생활폐기물 종량제봉투 내 성상조사를 통해 불연성 폐기물 분리배출 필요성 검토 등 적정 배출체계 마련에 활용하고자 함

1		조사 필요성

❍ 자원회수시설 내 반입 폐기물 중 소각에 부적합한 불연성폐기물 다량 포함

- 불연성 폐기물 비율 : *****

- 주요 물질 :  유리, 도자기, 철제, 비철금속 등

※ 토양 분해 가능한 조경 잔재물 등 목재 포함시 ***** 반입

<자원회수시설 반입 폐기물 성상조사 결과, 2017년>

구분	합계	소각 부적합			나무·짚 등
		소계	불연물	기타
양천	****	***	***	***	***
노원	****	***	***	***	***
강남	***	***	***	***	***
마포	****	****	****	***	***

❍ 자원회수시설 반입 부적합 폐기물의 분리배출 방안 강구 필요

- 소각시설 용량 부족으로 직매립 되는 생활폐기물 양 : ******

- 폐기물관리법 개정으로(’18.5.) 재활용선별시설 잔재물도 생활폐기물
공공 처리시설에서 처리 가능

❍ 불연성 폐기물을 분리 배출할 경우 그 양만큼의 자원회수시설 용량 확보 효과로 폐기물 직매립 제로화 기여

- 소각 가능한 성상의 폐기물만 자원회수시설에 반입되도록 분리배출 체계를 마련하는데 있어 신뢰성 있는 조사자료 필요

2		조 사 계 획

□ 조사개요

❍ 조사기간 : 2018. 5. ~ 9.(총 3회 : 5월, 7월, 9월)

❍ 조사대상 : 12개 지역(자원회수시설 반입 구역별 3개 지역 선정)

- 공동주택**********, 주거지역**************

- 상업지역*****************************

❍ 조 사 자 : 자원순환과 직원 4명********************

□ 조사방법

❍ 조사장비 : 계량 저울, 파봉 도구, 종량제봉투, 테이프, 장갑 등

❍ 종량제봉투 조사수량 : 총 360개(자원회수시설 반입구역별 30개×4개소×3회)

❍ 종량제봉투 계량 ⇒ 파봉 · 선별 ⇒ 성상별 계량

- 종량제봉투 내 성상을 총 10종으로 구분하여 성상별 구분 계량(비율 파악)

□ 종이류, 생활용품(기저귀 등), 고무·피혁, 플라스틱, 섬유, 나무, 금속, 유리, 음식물, 기타

3		조사결과 활용

❍ 조사자료 통계 처리

- 생활쓰레기 종량제봉투 내 불연성 물질 함유량 파악

- 자원회수시설 반입쓰레기에 대해 실시하는 삼성분 검사와 비교 분석

❍ 조사결과 활용

- 불연성 물질의 분리수거 체계 마련 타당성 등 기초자료로 활용

- 불연성 물질의 자원회수시설 반입제한 효과 분석 등

4		소 요 예 산

❍ 조사대상 생활폐기물을 담아 배출할 종량제봉투 구입비******

- 산출내역 : **********************

- 예산과목 : 자원순환과, 자원회수시설 운영효율화, 사무관리비.  끝.