문서번호	디자인정책과-6577
결재일자	2018.6.26.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		공공미술관리팀장	디자인정책과장
오은희		이경혜	06/26 김선수
협조

공공미술작품 안전점검 계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과
		해당없음

2018. 6

디자인정책과

공공미술작품 안전점검 계획

설치가 오래된 도시갤러리 등 공공미술작품(6점)에 대한 안전점검을 실시하여, 상태 분석 및 보수방안을 마련함으로써 미술작품 및 이용시민의 안전을 도모하고자 함

□ 추진근거

❍ 2018년 공공미술작품 유지관리 개선계획(디자인정책과-2742, ’18.3.19)

□ 정밀점검 개요

❍ 대상작품 : 총 6점 공공미술작품(서울시 관리대상)

작 품 명 (설치연도)	작품 사진	규격	재료	소재지
스프링 (2006년)		높이 20m, 폭 5.6m	알루미늄 등	종로구 서린동 148
먼곳에서 오는바람 (2007년)		540*800* 1700(H)	스테인레스	성수동 1가 683-4 서울숲 내 바람의 언덕
하늘을 담은 그릇 (2009년)		460(H)*1350 (지름)	목재, 철재	마포구 상암동 481-72 난지하늘공원 억새광장
일어서자 초인상 (2009년)		420*245*306	철재, 석재, 합성수지	광진구 능동 18 어린이대공원 돔아트홀 앞
바람의 길 (2009년)		2500*1100 *1050	철재, 알루미늄, 스테인레스, 합성수지, 시멘트	영등포구 여의도동 84 마포대교 남단 마포대교 사거리
산 하늘문 (2010년)		940*890*420(H)	스테인레스, 석재	마포구 상암동 481-72 하늘공원 상부

❍ 추진기간 : 계약일로부터 2개월 이내

❍ 사업예산 : 15백만원

❍ 추진방법 : 시설물 정밀점검 전문업체 시행

❍ 주요 점검내용

- 시설물 외관조사

- 재료 상태에 대한 전반적인 변화 조사

▸균열, 누수, 박리, 박락, 층 분리, 백태, 부식, 접합부상태 조사 등

- 현장 재료시험, 비파괴 현장 시험

- 강도 시험, 계측기(균열게이지) 설치, 강재 접합부 검사 등

□ 행정사항

❍ 업체 선정 : 사업수행 실적이 많은 전문업체와 수의계약

- 근 거  : 지방계약법 및 동법 시행령 제25조 1항 5호(소액수의)

- 업체명 : (재)한국재난연구원

❍ 소요 예산 : 총15백만원이내

- 예산과목 : SOFT서울기반 구축, 문화예술분야 도시시설물 유지관리, 시설비

❍ 추진 일정

- 재무과 계약 의뢰 : ’18.6월말

- 정밀점검 실시 : ’18.7월 ~ 8월(착수일로부터 45일)

붙임 1. 과업내용서

2. 산출내역서 및 견적서 각 1부.  끝.