문서번호	생활환경연구부-772
결재일자	2019.1.14.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관	산업환경팀장	생활환경연구부장	서울특별시보건환경연구원장
김영두	윤중섭	어수미	01/14 정권
협 조

쾌적한 도시생활환경 조성을 위한 ‘19년도 이동형 악취자동시스템 운영계획

2019. 1

생활환경연구부

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■	생활환경과
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□

쾌적한 도시생활환경 조성을 위한 ‘19년도 이동형 악취자동시스템 운영계획

악취발생 우려사업장, 악취민원 발생지역 등에 이동형 악취자동시스템 차량을 활용하여 실시간으로 악취를 채취하고 신속한 악취원인물질을 규명하여 시민불편 해소를 위해 적극적으로 대처하고자 함

Ⅰ. 추진배경 및 목적

○ 악취는 순간적 및 국지적으로 발생하고 소멸되여 수동적 기존 방식으로는        민원 대응에 한계가 있음

○ 사후관리적인 방법으로는 악취 민원에 과학적이고 신속․정확한 대처가 곤란

○ 효율적인 악취민원의 저감을 위해 신속한 상시 감시체계 구축

○ 악취측정차량을 활용 야간 및 새벽 등 취약시간대에 악취감시 기능 강화

악취민원 예방 및 맑고 쾌적한 도심 생활환경 조성

Ⅱ. 운 영 계 획

○ 물재생센터주변 악취오염도 검사

- 측정기간 : 2019년 3월 ~ 12월(분기별 측정)

- 대상지점 : 물재생센터 부지경계선 총 11개 지점

센터별	측정지점	비고
중랑	정문 앞, 분뇨투입동, 토양탈취상	필요시 악취배출원 측정
탄천	정문 앞, 건조시설 앞
난지	축산농가, 분뇨투입동, 음식물처리장
서남	벽산아파트, 방화그린아파트, 분뇨투입동

○ 물재생센터 주변 24시간 악취 모니터링 실시

- 측정기간 : 2019년 3월 ~ 12월 중 새벽 시간대

▸ 분기별 1회 24시간 측정

- 대상지점 : 악취발생이 가장 심한 지점

▸ 분뇨투입동, 음식물처리장 등의  주변 지역

- 취약지역에 대한 악취 모니터링으로 악취 관리 및 저감 방안 모색

○ 하절기 악취배출원 악취 검사

- 측정기간 : 2019년 5월 ~ 9월(하절기 지자체와 합동점검)

- 대상지점 :

▸ 공공분야 악취배출시설 : 59개소

‐ 농수산시장 5, 쓰레기적환장 45, 물재생센터 4, 음식물폐기물처리시설 5

▸ 민간분야 악취발생우려사업장

‐ 도금시설, 도장시설, 인쇄시설, 세탁시설 등

○ 악취민원 발생시설 등 생활악취 사업장

- 측정기간 : 2019년 연중 실시(민원 발생시)

- 대상지점 :

▸ 주요 악취민원 발생시설(하수처리장, 음식물폐기물처리시설 등)

▸ 쓰레기적환장 등 하절기 주요 생활악취 발생지점

▸ 환경분쟁조정위원회 검사 의뢰(음식점 생활악취 등)

○ 악취배출시설 관리

- 민원발생 및 시설 유지관리를 위해 필요시 추가 악취 측정(야간, 새벽시간대)

Ⅲ. 악취측정 방법

○ 악취차량 운영 방법

- 담당자 : 전 팀원

담당자	업무내용	비고
김영두, 문병진	악취측정차량 총괄	전 팀원 작동방법 숙지
김창모, 김영일, 문병진	탄천, 중랑 물재생센터 외 악취시설 측정
성시홍, 김상수, 전병모	난지, 서남 물재생센터 외 악취시설 측정

○ 복합악취 : 공기희석관능법

○ 지정악취물질 총 22개 항목 : 기기분석법

- 질소화합물 : 암모니아, 트리메틸아민

- 황화합물 : 황화수소 등 4개 항목

- 휘발성유기화합물(VOCs) : 톨루엔 등 7개 항목

- 알데하이드류 : 아세트알데하이드 등 5개 항목

- 유기산류 : 프로피온산 등 4개 항목

○ 기상인자 : 온도, 풍향, 풍속

○ 운영효과

우리원		사업장		악취분쟁
악취감시 강화		악취저감 유도		악취민원 해결

Ⅳ. 기 대 효 과

○ 상시 감시체계를 구축하고 악취민원 발생의 사전 예방

○ 사업장별 자발적인 악취저감 유도로 시민건강 불편 해소

○ 주민체감 악취 저감을 위한 신속한 원인물질 규명 및 관리방안 제시

Ⅴ. 행 정 사 항

○ 2019년 예산액 : *******

사업명	예산과목	예산액(천원)	용 도
************	*****	******	악취이동측정차량 시설·장비 유지비, 정도관리비 및 재료비 등

- ***********************************************

○ 대민 업무 처리시 유관기관의 업무협조

- 본청 생활환경과, 물재생시설과, 도시재생시설과, 각 자치구 환경담당과

○ 필요시 해당 자치구의 측정 현장 전원공급 및 주차 협조.