문서번호	시설관리과-934
결재일자	2019.1.15.
공개여부	대시민공개
방침번호

						시 민
★주무관		시설관리과장		북부수도사업소장
박미영		변재홍		01/15 박병권
협 조
	급수운영과장				유승효
	주무관				최용진
	기전팀장				代박정민
	주무관				김대용

2019년 설날 대비

상수도 시설물 안전점검 계획

2019. 1.

북부수도사업소

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
정책의제 형성	◆ 정책현안에 대해 현황과 실태를 검토하였습니까? - 현황자료(통계자료 등) 및 실태조사서 검토 타지자체 유사정책 및 국내외 사례 분석 등	□	■
	◆ 시민 및 관련전문가 의견을 반영하였습니까? - (시민참여) 청책토론회, 시민공모, 설문조사 등 - (전문가 자문) 자문위원회, TF운영, 타당성 검토조사 등	□	■
정책수립	◆ 정책화를 위한 제반 법규(근거법령 및 규칙, 지침 등)는 검토하였습니까? - (선거법) 공직선거법 등 각종 법률 저촉여부 - (성별분리통계) 성별분리통계 분석 등	□	■
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석 하였습니까? - (갈등) 이해관계 당사자 간 갈등 및 대책 마련 - (사회적 약자) 사회적 약자에 대한 배려 등 - (일자리) 일자리 창출, 직·간접 채용, 전문인력 양성, 창업지원 - (안전) 시민 안전 위험요인 및 대책, 안전 관리 등	■	□
정책집행	◆ 타기관, 민간단체 등과의 협의·협력 및 이견 조정 등을 검토하였습니까? - (타기관) 타기관(중앙정부, 지자체), 민간(단체) 등의 자원 활용 방안 - (자치구 영향) 자치구 행정·인사·재정 부담 및 적정성, 파급효과 분석 등	□	■
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? - (지속가능성) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경보전 등	□	■
정책홍보	◆ 국내외 정책(사업)홍보방안을 검토하였습니까? - (홍보) 국내보도자료, 기자설명회, 현장설명회 - (정책영문화) 영문제목·요약, 해외언론보도, 외국어 홈페이지 게시 등	□	■
기타사항	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 공개 여부를 "비공개"로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? (정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호)	■	□

2019년 설날 대비

상수도 시설물 안전점검 계획

안전하고 편안한 설날 연휴가 될 수 있도록 연휴 기간 발생 할 수 있는 재난 및 안전사고 예방을 위한 상수도 시설물 안전점검 계획을 보고 드림.

※ 관련 근거 : 2019년 설날 상수도 분야 대책[기획예산과-292(’19. 1. 9.)]

2019년 설날 대비 시설물 안전점검 게획[시설관리과-282(’19. 1. 9.)]

□ 점검 대상

(2019. 1. 현재)

배 수 지 (개소)			아리수올림터(개소)			노출 상수도관 (개소,(㎞))
계	지역	1차	계	무인	증 압	계	현수관로	공동구
8	2	6	42	8	34	15	14(0.585)	1 (1.1)

□ 점검 기간

❍ 시설물 점검 및 정비 기간 : ’19. 1. 14.(월)~1. 23.(수), 8일간

❍ 본부․사업소 합동점검 기간 : ’19. 1. 17.(목)

❍ 설날 종합대책 추진기간 : ’19. 1. 29.(화)~2. 7.(목),  10일간

□ 점검 방법

< 본부 ․ 사업소 합동점검 >

❍ 점검대상

- 지역배수지 : 2개소(공릉배수지, 월계배수지)

- 특고압 수전 아리수올림터 : 1개소(미아아리수올림터)

❍ 점검일정 : 2019. 1. 17.(목)

❍ 점검자

- 본부 ┍ 토목분야 : 유세종, 조인영, 이준연

┕ 기전분야 : 임종수, 김진민, 오충환

- 사업소 : 시설물 및 순찰 담당주무관

< 자체점검 >

❍ 점검대상

- 1․2차 배수지(8개소), 유․무인 아리수올림터(42개소), 노출상수도관(현수관로 14개소), 공동구(1개소)

❍ 점검기간 : 19. 1. 14.(금)~1. 23.(월), 8일간

구 분	계	시설물순찰반	현장기동반	기전순찰반
계	5개반10명	4개반8명		1개반2명
급수운영과	2개반4명	2개반4명		-
시설관리과	3개반6명	1개반2명	1개반2명	1개반2명

❍ 점검반 구성(시설물 담당자 총괄)

※ 가압장 점검은 기전순찰반과 합동점검 시행

□ 중점 점검사항

❍ 배수지․가압장 시설물 분야

- 소화기 등 소화장비 비치 및 작동상태

- 사무실 내 전열기 등 화재위험 장비 사용 여부

- 시설물 내 유리창 방풍 관리상태

- 배수지 유출입 밸브 작동 및 관리상태

- 배수지 수위계, 수질측정 장치등 작동 및 관리상태

- 구조물 균열, 파손, 누수 등 시설물 안전상태

- 축대, 옹벽, 절개지 및 성토부 법면 안전상태

- 배수로 파손 및 토사, 낙엽 등 적치상태

- 낙뢰사고에 대한 보호시설 설치 여부

- 가압장 기전설비 작동 및 관리상태 등

❍ 교량 및 공동구 등 노출 상수도관

- 상수도관 노출 등 보온상태

- 노출관 및 관 주변상태

- 누수발생 및 기타 위험요소 발생 여부 등

❍ 지하철 공사장 등 노출관로 분야

- 겨울철 대비 현수상태, 관로 연결부위 상태 점검

- 공사장 현수관로 주변 배수처리 및 타 시설물 설치 안전 여부

- 공사장 절개지 및 절․성토 비탈면 유실 방지 여부

- 도장상태 이상 유무 및 접합부의 이완상태

- 침하계, 경사계 등 안전관리 계측기 설치 확인 등

- 누수 발생 여부 등

□ 점검 조치계획

❍ 경미하거나 긴급한 정비사항은 시설물 보수공사 연간단가 계약업체에 작업 지시하여 즉시 보수 조치

❍ 보수에 장기간 소요되는 경우에도 안전사고 및 급수 지장이 발생하지 않도록 응급 조치하고 보수 완료시까지 주기적으로 점검 시행

□ 행정 사항

❍ 점검결과 본부 시설관리과 보고 : ‘19. 1. 28.까지

※ 자체점검 및 조치결과 향후 경영실적평가 반영

❍ 긴급복구업체와 비상 연락체계 확보

❍ 시설물 순찰 철저 및 돌발사고 시 신속한 상황보고 체계 유지

붙임  1. 점검결과 제출 양식 1부.

2. 순찰점검표 1부.  끝.