문서번호	시설관리과-974
결재일자	2019.1.15.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

				시 민
주무관	기전팀장	시설관리과장		강서수도사업소장
김재현	이무규	代문병희		01/15 배현숙
협 조	주무관		정진호
	주무관		이한수

2019년 기전설비 유지관리 계획

2019. 1.

강서수도사업소

〔시설관리과〕

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
성별분리통계	● 성별분리통계 작성여부를 검토하였습니까? 예) 인적통계 남·여 구분, 수혜집단의 남·여 구분 등	□	■
일자리	● 일자리 창출 효과 및 일자리 수를 검토하였습니까? 예) 직·간접 채용, 취업알선, 전문인력양성, 창업지원 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업 홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
정 책 영문화	● 정책 영문화 및 해외홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 영문 제목‧요약, 해외 언론 보도, 외국어 홈페이지 등	□	■
바른 우리말	● 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까? 예) 스페이스, 플랜, 앵커시설, 거버넌스, 인큐베이팅, 매칭 등	■	□
결재문서공개	● 공개 여부를 “비공개”로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? 예) 정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호	□	■

2019년 기전설비 유지관리 계획

배수지․아리수올림터 등 기전설비에 대하여 예방점검과 선제적 정비를 시행하여 최상의 설비 상태를 유지하고, 돌발사고 발생에 대비한 신속한 복구체계를 유지함으로써 안정적인 시민 급수에 만전을 기하고자 함.

	시설 및 인력현황

Ⅰ

□  시설현황 : 128개소

(단위 : 개소)

시설명	세 부 현 황	수 량	비 고
중앙제어실	통합 제어센터	1	사업소 5층
가 압 장 (15)	아리수올림터(우장산아리수올림터 등 5개소)	5	모터펌프–34대
	증압장(등촌증압장 등 10개소)	10
배 수 지	지역배수지(4), 1차배수지(4)	8	배수지용량 - 193,120㎥
유 량 계 (34)	구역(4), 증블록(11)	15
	배수지(3), 아리수올림터(16)	19
전기방식	배류기(1), 희생양극(12), 외부전원(30)	43
CCTV	아리수올림터(7), 배수지(20)	27

□  인력현황 : 17명(공업직 7명, 관리운영직 6명, 시간선택임기제 4명)

(단위 : 명)

계	사무실	순찰반	통합제어센터(12)		비 고
			운영요원	시간선택제
17	4	2	7	5	2019.1.2.기준

	2018년 추진실적

Ⅱ

□ 예산집행 실적

○ 노후 기전설비 개량 : 4건 288백만원

연번	사 업 명	사업개요	집행액 (백만원)	사업기간
1	온수가압장 등 2개소 모터펌프 교체	모터펌프 2개소 교체	136	2018.05.28. ~ 2018.07.27.
2	우장산배수지 등 2개소 밸브 전동구동장치	전동구동장치 7대 교체	43	2018.04.17. ~ 2018.06.06.
3	2018년 노후 유량계설비 교체 및 신설	- 유량계 2대 교체 - 전송반 2면 교체	48	2018.07.04. ~ 2018.08.04.
4	온수가압장 감시제어반 교체	배수지판넬 교체	61	2018.06.05. ~ 2018.08.05.

□  아리수올림터․배수지 등 시설물 유지보수 : 6건 237백만원

연번	사 업 명	사 업 개 요	집행액 (백만원)	추 진 기 간	추 진 실 적
					내 용	추진율 (%)
1	2018년 유량계 유지보수용역	유량계,전송반 점검 및 교정검사	38	2018.06.01. ~ 2019.03.31.	- 중블록 유량계(28개소),전송반(9개소) 각 1회 점검 교정검사 1회	85
2	2018년 가압장배수지 기계설비 수리	아리수올림터배수지 기계설비 수리	52	2018.04.12. ~ 2019.03.31.	-가·증압장 등 모터펌프 예방정비	85
3	2018년 전기 설비 유지보수	아리수올림터, 배수지 전기설비 보수	48	2018.04.01. ~ 2019.03.31.	-우장산(배)한전선로 인입점 변경(ATS2차측) -배수지/아리수올림터 전기설비 점검 및 교체	80
4	2018년 자동제어설비 유지관리 용역	자동제어설비 점검 및 부품 수리	40	2018.04.01. ~ 2019.03.31.	-배수지, 아리수올림터, 월 1회 점검 -제어반 배기휀 교체 등 15건	80
5	배수지 및 가압장 무인경비용역	배수지 8개소, 가(증)압장 4개소	58	2017.04.01. ~ 2020.03.31.	-배수지, 아리수올림터 12개소 무인경비 월1회 점검 및 수시순찰	50
6	2018년 우장산(가) 전기설비 안전대행 용역	우장산아리수올림터 수,배전설비	1	2018.04.01. ~ 2019.03.31.	우장산아리수올림터 수,배전 설비 월1회 점검	80

□  궁동2증압장 신설에 따른 기전설비 설치 : 150백만원

연번	구 분	사업개요	집행액 (백만원)	사업기간
1	모터펌프 제작구매 설치	- 수중펌프 20HP×2 - 배관부대공사 등	78	2018.08.14. ~ 2018.12.10.
2	원격감시제어반 제작구매 설치	- 제어반 외함 설치 - 소프트웨어, 보호기기 등	61
3	유량계 조달구매 설치	- 초음파식 습식 유량계 1식	5
4	기전설비 전기공사(연간단가)	- 트레이 및 배관배선 공사 - 차단기, 노이즈필터 설치 등	6

□ 기전설비 순찰점검 및 조치

□  점검 실적

계	일상점검	월간점검	반기점검	특별점검	비 고
273	254	12	2	5

□  조치 실적 : 84건

- 자체 정비 : 50건(증압장 압력계 교체 등 50건)

- 연간단가업체 정비  의뢰 : 34건(제어반 노이즈설치 등 34건)

	2019년 추진방향

Ⅲ

□ 노후 기전설비 개량

□ 철저한 안전점검을 실시하여 이상 징후 기전설비 선제적 정비

□ 전문분야별 유지관리용역 시행으로 관리운영의 효율성 제고

□ 유관업체와 협력하여 긴급사고 발생시 신속한 복구체계 유지

□ 중앙제어실 근무자 직무능력 향상을 위한 전문교육 강화

	2019년 추진계획

Ⅳ

□ 노후시설 개량 및 기전설비 유지보수

□  노후시설개량 : 188백만원

연번	사 업 명	사업개요	사업비 (백만원)	사업기간
1	목동공동구 전동밸브 원격제어반 제작구매 설치	원격제어반 제작구매 및 기타 설치공사 1식	70	’19.3.~7.
2	법무증압장 원격감시제어반 제작구매 설치	- 원격감시제어반 제작 구매 - 기타 설치공사 1식	70	’19.3.~7.
3	노후 유량계 교체 및 신설	- 유량계,전송반교체 ․유량계 1개소 ․전송반 3개소	48	’19.3.~6.

□  아리수올림터․배수지 등 기전설비 유지관리 : 249백만원

- 재료비(기전설비 부품 등 구매) : 7백만원

- 수선유지교체비 : 242백만원

․아리수올림터, 배수지 기전설비 유지보수   : 170백만원

․자동제어 유지관리 용역 : 50백만원

․상수도시설물 무인경비용역  : 22백만원

※ 동력비(배수지,아리수올림터 전력요금) : 202백만원

□ 기전설비 순찰 및 점검

❍ 주요 점검내용

- 수․배전설비 운영 유지관리 상태

- 중앙 감시제어반, 현장 전송반 등 통신시스템 운영 유지관리 상태

- 모터펌프 예비기 교체운전 및 관리상태

- 모터펌프 등 주요 기기 절연, 접지, 성능 및 운전상태

- 소화설비 유지관리 상태 등

❍ 점검 주기

점검구분	실시방법	점 검 자	대상 시설물
일상점검	24시간 원격감시 및 필요시 순찰	순찰반, 제어실 근무자	아리수올림터, 배수지, 유량계, 전기방식설비 등 기전설비
월간점검	월 1회	사무실, 순찰반 합동점검	아리수올림터, 배수지, 유량계 등 기전설비
분기점검	분기 1회	기전팀, 용역업체	유량계, 전기방식 정류기, 자동 제어설비
반기점검	반기 1회	본부, 사업소 합동	아리수올림터, 배수지 기전설비 및 전기방식설비
정기점검	연 1회	기전팀, 한국전기안전공사	아리수올림터, 배수지 등 전기설비
특별점검	명절, 해빙기, 하절기	본부, 사업소 합동	아리수올림터, 배수지

❍ 점검결과 조치

- 경미사항 ： 자체 수리 조치

- 긴급사항 : 연간단가업체에 신속 복구 의뢰

□ 기전설비 유지보수 및 유지관리용역 시행

□  아리수올림터·배수지 기계설비 수리(연간단가)

- 수리대상 : 아리수올림터․배수지 기계설비

- 수리기간 : 2019. 4. 1 ~ 2020. 3. 31

- 수리내용 : 모터펌프 등 기계설비 예방정비 및 이상 발생시 조치

□  전기설비 유지보수 공사(연간단가)

- 공사대상 : 아리수올림터․배수지 전기설비

- 공사기간 : 2019. 4. 1 ~ 2020. 3. 31

- 공사내용 : 수배전반 등 전기설비 예방정비 및 이상 발생시 조치

□  자동제어설비 유지관리 용역(연간단가)

- 용역대상 : 24개소(제어실1, 아리수올림터․배수지 23)

- 용역기간 : 2019. 4. 1 ~ 2020. 3. 31

- 용역내용 : 제어시스템 점검(4회/년) 및 이상발생 시 조치 등

□  유량계 유지보수 용역(연간단가)

- 용역대상 : 29개소(중블럭11, 아리수올림터․배수지 19)

- 용역기간 : 2019. 4. 1 ~ 2020. 3. 31.

- 용역내용 : 비교측정 및 교정검사 1회/년, 이상 발생시 조치 등

□  전기안전관리 대행 용역(연간단가)

- 용역대상 : 1개소(우장산아리수올림터 1)

- 용역기간 : 2019. 4. 1 ~ 2020. 3. 31

- 용역내용 : 우장산아리수올림터 전기설비 점검

□  무인경비 용역(장기계속)

- 용역대상 : 우장산배수지 외 11개소

- 용역기간 : 2017. 4. 1 ~ 2020. 3. 31

- 용역내용 : 출입자관리 및 무단출입자 발생시 긴급출동 조치 등

□ 긴급상황 발생시 조치

□  배전반, 모터펌프 등 기전설비 제작 납품업체 및 연간단가업체 활용 (기계, 전기, 자동제어, 유량계, 누수복구 등 5개분야)

□  긴급상황 발생 예상분야

- 배전반, 모터기동반 계통의 전기분야

- 통합감시스템, 제어설비 사고

- 모터펌프 고장 및 배관설비의 누수로 인한 설비 침수

□ 근무자 직무능력 향상 및 안전교육 실시

□  외부 전문교육(상수도사업본부 교육일정에 의거 추진)

- 자동제어 및 PLC 분야 : LS 산전

- 전기안전 관리분야 : 한국전기안전공사

- 정전복구 능력 향상 : 상수도연구원 및 사업소 순회 훈련

□  자체 안전교육

- 교관 : 기전팀장

- 교육주기 : 분기 1회 이상

- 교육내용

․ 안전수칙 및 안전사고예방 교육

․ 안전관리자 및 현장근무자 교육

붙임 :  기전시설물 현황 각 1부.  끝.