＂마셔보면 좋은 물, 알고 보면 아리수＂ 공모당선작 우수
	영등포아리수정수센터
수신	내부결재
(경유)
제목	오존주입실 소모품 사용보고(2018년 11월~12월)

우리정수센터 오존주입실(1,2정수장) 유지관리에 소요되는 주요 부품 및 소모품 사용 내역

을 아래와 같이 보고합니다.

오존주입실 주요부품 및 소모품
관리번호	일 자	품 명	사 용 내 역	출고	재고	비고
86	11.5	고전압 휴즈	2정수 오존발생기 A호	8	6
90	11.7	발생기 흡입필터	2정수 오존발생기 A,B,C호	9	101
127	11.12	램프	1정수 용해주관	3	39
.	11.13	기수분리기	1정수 용존오존농도계 A호	3	.
90	11.15	발생기 토출필터	2정수 오존발생기 A,B,C호	9	92
.	11.22	시료 테스트(영점작업)	1정수 용존오존농도계 A~C호	7	.
26	11.26	흡입필터	2정수 공기압축기 A호	1	0
.	11.30	스트레이너	2정수 용존오존농도계 B-1,2,3호	3	.
30	12.5	피스톤링	2정수 공기압축기 A-1호	2	2
31	12.5	라이더링	2정수 공기압축기 A-1호	2	0
.	12.6	볼밸브, 니쁠	1정수 오존접촉지 A 유입측	2	.
.	12.7	버터플라이 볼트	1정수 오존인젝터 A호	4	.
101	12.11	촉매	2정수 생산오존농도계 B호	1	75
.	12.13	유량계	2정수 배오존농도계 보수	.	.
103	12.19	UV램프	1정수 용존오존농도계 A-1,2,3호 B-1,3호	5	3

67	12.20	UV램프	1정수 배오존농도계	1	2
174	12.21	키보드	2정수 배오존농도계	1	0
103	12.26	UV램프	2정수 용존오존농도계 A-1,2호 B-1호	3	0
86	12.28	고전압휴즈	2정수 오존발생기 B호	13	6
89	12.28	공압밸브	2정수 오존발생기 A호 -> B호 이동설치	.	.
전 문 물 품 구 매
관리번호	일 자	품 명	사 용 처	입고	출고	재고
67	11.22	UV램프	배오존농도계 (465L)	4	0	4
68	11.22	필터	배오존농도계 (465L)	3	1	2
102	11.22	셀키트	배오존농도계 (465L)	3	0	3
177	11.22	흡입펌프	생산오존농도계 (BMT)	4	2	2
98	11.22	솔레노이드밸브	배, 용존오존농도계 (IN2000)	3	0	5
96	11.22	휠모터	생산오존농도계 (H1)	3	0	3
93	11.22	파워서플라이	생산오존농도계 (H1)	3	0	5
111	11.22	디스플레이	배, 용존오존농도계 (IN2000)	2	0	2

붙  임 : 오존주입실 소모품 관리대장 1부. 끝.

전문관	최원섭		주무관	소병춘		정수과장	01/15 정종기
협조자
시행	정수과-623	(		)	접수		(		)
우	07200	서울특별시 영등포구 노들로 11 영등포아리수정수센터 정수과	/	http://arisu.seoul.go.kr
전화		/전송	02-3146-5691	/	c21wss@seoul.go.kr	/	대시민공개