문서번호	급수운영과-1034
결재일자	2019.1.16.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		급수운영과장
강서영		01/16 이성환
협 조
	주무관			이철

하수박스 파손 복구 요청에 따른

조치계획 보고

2019.  1. 16.

남부수도사업소

(급수운영과)

『하수박스 파손 복구 요청에 따른』

조치 계획 보고

관악구청에서 ⌜************⌟ 앞 하수박스를 우리사업소 퇴수변 배관이 파손시킨 후 접합 되었음을 발견하였다는 사항에 대하여 조치계획을 보고드림

□ 관련근거

○ 하수박스 파손에 따른 원상복구 요청

(관악구청 치수과-2945(2018. 12. 30.)

□ 검토보고

○ 위    치 : *************

-위치도(GIS:1/800)

○ 현장 확인 결과, GIS 시스템과 상이하여 퇴수변 철개가 포장으로 덮여 있어 밸브조작으로 퇴수 배관인지 정확한 확인이 불가함.

○ 퇴수변은 D=600mm 송수관에서 분기되어 설치된 것으로 기존 퇴수변실을 재정비하고 퇴수철개를 설치하여 운영할 필요가 있음.

□ 조치계획

○ 위와 같은 사항으로 퇴수변실을 재정비하여 관리코자 하며,

○ 재정비 공사를 진행하는 중에 하수박스를 파손시킨 것이 퇴수배관으로 확인되면 하수박스 겉면을 보강하여 안전사고를 방지하고자 함.

○ 본 공사는 우리사업소에 계약중에 있는 이지건설(주) 박재호에게 작업지시하여 시공에 만전을 기하고자 합니다.

- 공사개요 : 굴착 2개소(도종:A-2), L=3m(1.5×1.5 2개소)

- 소요예산 : 3,000천원

- 예산과목 : 자본적지출, 유형취득자산, 구축물, 시설비 및 부대비,시설비, 노후밸브정비

붙임  하수박스 파손에 따른 원상복구 요청서 1부.

위치도 및 현황사진 1부.  끝.