문서번호	조경과-1082
결재일자	2019.1.21.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		조경시설팀장	조경과장
현호재		석승우	01/21 문길동
협 조

- 강남구 개포우성6차아파트 재건축정비사업 관련 -

정비계획 결정 신청에 따른 협의건 검토보고

2019. 1.

푸른도시국

(조경과)

- 강남구 개포우성6차아파트 재건축정비사업 관련 -

정비계획 결정 신청에 따른 협의건 검토보고

강남구 개포동 658-1 일대 개포우성6차아파트 재건축정비사업 관련 정비계획 결정 및 정비구역 지정 입안을 위한 협의 건에 대허여 검토하고 아래와 같이 결과보고 드림.

□ 관련근거

- 강남구 재건축사업과-696(`19.1.14.)호, 『개포우성6차아파트 주택재건축 정비계획 결정 및

정비구역 지정 입안을 위한 협의』 관련임.

□ 사업개요

- 사 업 명	:	개포우성6차아파트 재건축정비사업 (특별계획구역2)
- 사업위치	:	강남구 개포동 658-1 일대
- 지구(지역, 구역)	:	제2종 일반주거지역, 개포택지지구단위계획구역
- 사업기간	:	2018 ~ 2022
- 대지면적(㎡)	:	18,482㎡ (도로 등 기반시설 2,349㎡ 포함 구역면적 20,831㎡)
- 주택유형(㎡)	:	공동주택 및 부대복리시설 (전용면적 44 ~ 136㎡)
- 건립세대수	:	417세대 (임대 25, 분양 392)
- 관계법령	:	도시및주거환경정비법

□ 지구계획 변경내용

- 조경계획 관련

∘ 조경면적 및 조경식재 관련 추후 사업시행 인가시 협의 진행 예정

- 기반시설(시설녹지) 관련

∘ 언주로변 연결녹지 1개소 신설 (면적 847㎡(폭 12m × 길이 70m))

※ 기존 지구단위계획상 언주로변 연결녹지 설치 계획 반영 추진 관련

□ 검토결과(의견사항)

- 언주로변 연결녹지 1개소 신설 및 동 녹지를 횡단하는 아파트 출입구 개설 계획과 관련

연결녹지가 단절되지 않고 녹지축이 이루어질 수 있도록 아파트 출입구 위치를 문화시설

설치 계획지 인접 언주로7길 쪽으로 변경하는 방안 우선 검토,

- 부득이한 경우 현재 언주로변에 설치 할 출입구의 설치 폭을 8m이하 설치하는 방안 검토

※ 도시공원 및 녹지 등에 관 법률 시행령제44조제3호2 관련 녹지를 가로지는 진입도로 설치 기준 준용

□ 기반시설(연결녹지) 현황

□ 조치계획

- 상기 검토결과(의견사항)을 협의요청 기관(부서)인 강남구(재건축사업과)에 회신하고자 함.

붙임  1. 사업개요 1부.

2. 지구단위계획 1부.  끝.