	종로소방서
수신자	내부결재
(경유)
제 목	2019년 2월 중 소방용수시설 및 소방활동상 취약지리조사 일정 보고

1. 관련 문서

가. 소방기본법 제10조 (소방용수 시설의 설치 및 관리 등)

나. 재난관리과-567(2018.01.22.)호 『2018년도 소방용수업무 관련 기본계획 알림』

2. 위와 관련 우리 119안전센터 2019년도 2월중 소방용수시설 정기조사 일정을 아래와 같이 보고합니다.

가. 기 간 : 2019.2.01~2.28.(기간 중 근무일)

나. 대 상

계	소화전(공설)				급수탑	저수조
	계	지상식	지하식		회전식
			일반식	다용도
627	624	178	445	1	1	2

다. 인 원 : 1,2,3팀 당일 사고자 제외 전직원

※ 센터장 및 1,2,3팀 팀장은 소방용수시설 조사 감독 실시

※ 당일 미실시 조사 대상은 차일 순차적으로 해당소화전 조사 실시

라. 방 법 : 주간 및 당번 근무일 소방차량(펌프차, 탱크차) 활용 조사 실시

마. 주요점검 내용 및 조사결과 조치사항

○ 주간 및 당번근무일 소방차량 활용 조사

○ 소방용수시설 조사내용은 담당자가 휴대정보시스템에 입력

○ 경미한 고장은 즉시 시정, 현장 보수 불가일 경우 본서 보고

○ 비상소화장치 적재된 수관 등 비품 이상 유무 확인

○ 매몰, 위치불명 소방용수시설 발생시는 즉시 본서 보고

○ 소방용수(급수탑) 및 비상소화장치 부착불법광고물 제거

○ 유사시 주민들이 사용 가능토록 비상소화장치 및 소화전 사용법 교육실시

※ 안전책임자 : 1,2,3팀 팀장

바. 소방활동상 취약지리조사

○ 조사대상

- 관할 구역내의 소방활동에 사용되는 전(全)도로

- 소방차량 통행이 어려운 고지대,주거밀집지역

- 화재경계지구 및 취약시장 등 지역

- 대형화재취약대상 인근 주차장, 화단 등 진화활동에 장애 축조물 지역

- 지하철공사 등 각종 시설공사자 진행되는 지역

○ 조사내용

- 동명, 지번, 간선 및 지선도로의 폭, 거리, 교통의 상황, 토지의 고저, 건물의                개황, 기타 소방활동상 필요한 지리

- 관내 지리의 변동사항, 각종 도로공사 및 보수공사 등으로 인한 소방차량 통행               의 지장 유무 확인

○ 조사방법 : 소방용수시설 조사시 병행실시

사. 행정사항

○ 조사 후 휴대정보시스템 입력 철저

○ 조사일정 변경시(휴가 및 사고 등) 근무일지 기재 철저

붙임 :  2019년 2월 중 소방용수시설 정기조사 일정계획 1부. 끝.

★담당자	지민호		1팀장	반평훈		119안전센터장	01/30 유기선
협조자
시행	숭인119안전센터-478	(		)	접수		(		)
우	03110	서울특별시 종로구 숭인동길 63 숭인119안전센터	/	http://fire.seoul.go.kr/jongno
전화	02-929-0921	/ 전송	02-929-5289	/	22483@seoul.go.kr	/	대시민공개