투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서부도로사업소
수신자	(주)D.H.CO
(경유)
제 목	목공사 및 수장공사 중 샌드위치 패널 설계변경 관련

1. 귀사의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 귀사와 계약체결한 본관 엘리베이터 설치공사(건축)와 관련하여 승강기 안전검사기준(행정안전부고시 제2018-22호,2018.3.23.)에 의거 샌드위치 패널을 다음과 같이 변경 시공할 것을 통보합니다.

다 음

품 명	규 격
	변 경 전	변 경 후
샌드위치(단열)패널-벽	두께150mm,난연2급(가등급)	T=125MM, 그라스울(난연1등급,불연)
샌드위치(단열)패널-지붕	두께220mm,난연2급(가등급)	T=125MM, 그라스울(난연1등급,불연)

첨부 1. 승강기 안전검사기준 제5조 엘리베이터 승강로 1부

	서울특별시 서부도로사업소장
주무관	박영기		주무관	신오기		관리단속과장	02/11 배진수
협조자
시행	관리단속과-1268	(		)	접수		(		)
우	03918	서울특별시 마포구 가양대로 203 서부도로사업소 관리단속과 (상암동)	/	http://www.seoul.go.kr
전화	02-300-8321	/전송	02-300-8337	/	park8825@seoul.go.kr	/	대시민공개