문서번호	건축과-3853
결재일자	2019.2.13.
공개여부	부분공개(5)

주무관	공공건축담당	건축과장	도시환경국장
김동석	이제관	김재열	02/13 이계섭
협 조
	건축관리담당			신재경
	건축허가팀장			이광배

「 2019년 설날대비」

재난위험시설 및 건축공사장 안전점검 결과보고

2019. 2.

도시환경국

(건축과)

「2019년 설날대비」

재난취약시설 및 건축공사장 안전점검 결과보고

겨울철 재난발생 위험이 높은 관내 재난위험시설 및 건축물 공사장에서 발생할 수 있는 안전사고 발생을 예방코자 안전점검을 실시하고 그 결과를 보고함

Ⅰ		추진 근거

2018년 설날대비 주택·건축분야 재난취약시설 안전점검 계획수립 및 점검 요청(서울시 지역건축안센터-526호, ‘19.1.17.)

재난취약시설 및 건축공사장 안전점검 추진계획(건축과-2202호,‘18.1.22.)

Ⅱ		점검 개요

점검기간: 2019. 1. 22.(화) ~ 2019. 2. 1.(금)

점검대상 및 점검자

점검대상(5개소)	점검자	비 고
재난위험시설물 3개소(D급3개소)	외부전문가와 합동점검
굴토건축공사장 10개소(2018.12.1.이후 착공된 지하층 1층이상 건축공사장)	외부전문가와 합동점검
급경사지(7개소)	외부전문가와 합동점검

중점 점검내용

재난위험시설물

❍ 안전점검표에 따른 신발생 위험요소 중점 점검

❍ 재난위험시설물의 관리상태 점검(현재 시설물 상태, 응급조치 사항 등)

건축공사장

❍ 공사장(주변) 제설대책 및 보행자 안전대책

❍ 굴토지반 및 절토부, 굴착사면 등 적정여부

❍ 기타 위해요소 점검

급경사지

❍ 안전점검표에 따른 축대, 옹벽의 배부름, 절개지의 낙석발생 유무 등

점검방법

❍ 재난위험시설물  ┐

❍ 급경사지        ┤→ 점검표에 따라 외부전문가와 합동육안점검

❍ 굴토 건축 공사장 ┘

Ⅲ		점검 결과

점검대상 및 실적

구분		점검대상(개소)	점검실적(개소)	점검률(%)
계		20	20	100
재난위험시설물	D급	3	3	100
급경사지		7	7	100
굴토건축공사장		10	10	100

점검결과

점검대상	위치	점검결과	조치계획
계	10개소
재난위험시설물	돈암동 74-258	일부 견치돌사이 몰탈 채움보수	소유주에 보수보강토록 행정지도
	하월곡동 82-231	옥상외벽 시멘트블록 몰탈 파손
급경사지	안암동3가 134-5	석축이완 및 돌출, 담장 전도방지 부벽파손	소유주에 보수보강토록 행정지도
	안암동3가 134-6	석축 찰쌓기 부분 균열 보수 견치돌사이 잡목 제거
	안암동3가 54-3	옹벽상부 벽체의 수직균열 보수 및 지속적관찰 콘크리트 옹벽과 석축 경계부 콘크리트 탈락
굴토공사장	석관동 261-310	LPG가스 안전관리	시공사(감리자)에 보수 보강토록 행정지도
	하월곡동 90-219외3	LPG가스와 산소통 안전관리
	성북동 178-9외1	좌측담장 하부 급경사로 굴착하여 붕괴우려
	정릉동 410-4외2	버팀보 및 앵커 설치후 하부굴착 (과굴착 금지)
	정릉동 822-18	인접도로 균열발생 보수필요

Ⅳ		행정사항

점검결과 조치

❍ 민간시설 소유자(감리자)에게 통보하여 보수·보강 등 안전조치토록 행정지도

외부전문가 안전점검비 지출

❍ 지급기준: 2019년 엔지니어링 특급기술자 노임단가(‘한국엔지니어링협회’ 공표)

❍ 산출근거: 281,800원/1인×3일 = 845,400원

❍ 예산과목 : 건축과, 아름다운 건축환경조성, 도심건축물경관개선지원, 소규모굴토

공사장 등 안전점검, 일반운영비, 사무관리비(201-01)

붙임  1. 재난위험시설 안전 점검표(D급 시설물) 1부.

2. 급경사지 안전점검표 1 부.

3. 굴토건축공사장 안전 점검표 1부.  끝.