무인단속시스템 운영 일일보고 2019.2.7				주무관	운수정보팀장	교통정보과장	결재
				정택	김병곤	02/14 이수진
교통정보과-2309		운영일 : 2019.02.07.(목 날 씨 : 맑음 강수량 : 0 mm
				협 조

■ 시스템 운영 현황
구 분		운영현황			단속건수		장애 총처리 건수			장애 금일처리 건수		장애 미처리 건수	특이사항
		설치대수(대)		가동률 (%)	계도 건수	단속 건수	총 계	전일 누계	금 일	발 생	처 리		성능 개선	기타
총 계		326		99%	902	450	80	81	7	9	7	2	0	0
불법주정차		240		100%	855	422	43	42	1	2	1	1	0	0
자전거전용차로		8		100%	47	28	0	0	0	0	0	0	0	0
버스전용차로		50		98%	0	0	37	34	3	4	3	1	0	0
대중교통전용지구		4		100%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
센터		24		100%	0	0	8	5	3	3	3	0	0	0
■ 일별 가동율
■ 장애 및 점검 내용
금일 발생	현장		. 불법208번(노원구) 농협중앙회 중계동 부근 : 연결장애 . 버스21번(은평구) 홍제동 홍제삼거리 중앙정류소 시내 : 연결장애 . 버스25번(마포구) 성산동 성산1교~성산2교 교차로 : 검지장애 . 버스39번(서대문구) 대신동 이대후문 중앙정류소 시외 : 연결장애 . 버스56번(중랑구) 중화역 건너편 부근 : 연결장애 . 불법216번(강서구) 우리은행 공항동지점 : 연결장애
	센터		.에스오넷 단속서버 장애 .경부7개소 운영시간 변경 .현장공구리스트 정리
금일 처리	현장		. 불법208번(노원구) 농협중앙회 중계동 부근 : 모뎀 재부팅처리 . 버스21번(은평구) 홍제동 홍제삼거리 중앙정류소 시내 : ccu 리셋 레이저값 재세팅후 정상동작 . 버스25번(마포구) 성산동 성산1교~성산2교 교차로 : 레이저값 조정 . 버스39번(서대문구) 대신동 이대후문 중앙정류소 시외 : 차단기 복구 . 버스56번(중랑구) 중화역 건너편 부근 : 리피터 랜케이블 재연결 및 카메라 리셋 후 정상동작
	센터		.에스오넷 단속서버 장애 : SW 서비스 재실행 복구 .경부7개소 운영시간 변경 .현장공구리스트 정리
일상 점검	. 연세로 단속사진 순서 오류 . 센터 자동카메라 단속건수 저조 관련 자동카메라 정밀 분석(진행) . 버스1030번(노원구) 상계동 상계백병원 : 제어기 리셋 후 재설정 하였으나 레이저 검지오류 / 레이저 청소 일정 확인하여 예정 . 불법216번(강서구) 우리은행 공항동지점 : 연결장애
기타 사항	. 연세로 단속사진 순서 오류 . 센터 자동카메라 단속건수 저조 관련 자동카메라 정밀 분석(진행) . 버스1030번(노원구) 상계동 상계백병원 : 제어기 리셋 후 재설정 하였으나 레이저 검지오류 / 레이저 청소 일정 확인하여 예정