문서번호	도로보수과-1348
결재일자	2019.2.15.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
★주무관		도로보수과장	서부도로사업소장
정의현		강종훈	02/15 이학구
협 조
	주무관			이상하

2019년 시설물의 안전 및 유지관리계획

(녹사평대로 용산동2가 옹벽)

2019. 2.

서부도로사업소

(도로보수과)

2019년 시설물의 안전 및 유지관리계획

(녹사평대로 용산동2가 옹벽)

우리사업소에서 유지 관리하는 용산동2가 옹벽(2종)에 대하여 2019년도 시설물 안전 및 유지관리계획을 수립하여 시설물 유지관리에 만전을 기하고자 함.

□ 추진근거

○ 시설물의 안전관리에 관한특별법 제6조와 동법 시행령 제3조

- 관리주체는 기본계획에 따라 소관 시설물에 대한 안전 및 유지관리계획을 수립·시행하여야 한다.

○ 동법 시행규칙 제3조

- 시특법 제6조에 따른 안전 및 유지관리계획을 매년 2월 15일까지 특별시장에게 보고하여야 하며, 특별시장은 보고를 받은 날부터 15일 이내에 국토교통부장관에게 제출하여야 한다.

- 단, 관리주체가 2월 15일까지 시설물정보관리 종합시스템(FMS) 으로 제출한 경우 국토교통부장관에게 제출한 것으로 본다.

□ 일반사항

○ 계획에 포함되어야 할 사항(시특법 제6조 제2항 규정)

- 시설물의 적정한 안전과 유지관리를 위한 조직·인원 및 장비의 확보에 관한 사항

- 긴급상황 발생 시 조치체계에 관한 사항

- 시설물의 설계·시공·감리 및 유지관리 등에 관련된 설계도서의 수집 및 보존에 관한 사항

- 안전점검 또는 정밀안전진단의 실시에 관한 사항

- 보수ㆍ보강 등 유지관리 및 그에 필요한 비용에 관한 사항

□ 시설물 관리현황

시 설 명	종별	등급	설치시기	높이(m)	길이(m)	구조	종류
녹사평대로 용산동2가 옹벽	2종	B	1978년 (추정)	0.5~8.2	394	철근CON'C (L형)	도로옹벽

□ 시설물 안전 및 유지관리계획

○ 시설물의 안전 및 유지관리에 대한 체계

- 정기점검(반기별 1회 이상)

점검시행 (관리자)	⇒	점검결과보고 (기관장)	⇒	조 치 (보수공사 등 시행)	⇒	조치결과 보고 (기관장)

- 정밀안점점검(2년에 1회 이상)

점검시행 (위탁)	⇒	점검결과 및 조치계획보고 (기관장)	⇒	조 치 (보수공사 등 시행)	⇒	조치결과 보고 (기관장)

○ 안전점검 및 정밀안전진단의 주기 및 방식

구 분	법정주기	시행주기	시행방식
정기점검	1회 이상/반기	1회/반기	자 체
정밀안전점검	1회 이상/2년	1회/2년	위탁 및 자체
정밀안전진단	1회 이상/5년	필요시	위 탁

○ 상태등급에 따른 점검주기 조정

구 분	상 태 등 급
	A등급	B·C등급	D·E등급
정기점검	반기에 1회 이상	반기에 1회 이상	1년에 3회 이상 (해빙기·우기·동절기 등)
정밀안점점검	3년에 1회 이상	2년에 1회 이상	1년에 1회 이상
정밀안전진단	6년에 1회 이상	5년에 1회 이상	4년에 1회 이상

○ 시설물 유지관리 인원 및 장비 확보에 관한 사항

- 점검인원 확보 현황

구 분	계	점 검 인 원
도로보수과	6	도로보수과장 강종훈, 시설6급 이상하 시설6급 암동운, 시설7급 고석상 시설운영7급 권세봉, 시설8급 정의현

- 장비 확보 현황 : 점검시 서부도로사업소 장비 활용

장 비 명	규 격	단 위	수 량
고소작업차	14m	대	1
균열확대경	8확대1, 10배확대1	개	2
균열게이지	w9193	개	1
콘크리트테스트해머	NSR형	대	1
쌍 안 경	7*50, 10*50	개	2
카 메 라	삼성캐녹스	개	1
안 전 벨 트		조	2
점 검 망 치	암석용	개	2
랜 턴	충전식	개	5

□ 긴급상황 발생시 조치체계에 관한 사항

○ 주간 긴급조치 체계

긴급사항 발생 (신고접수)	보고	긴급사항 지휘	보고	안전총괄실
	⇒		⇒
도로보수과 (300-8355)		사업소장 (현장처리:도로보수과장)		유관기관

○ 야간 긴급조치 체계

긴급사항 발생 (신고접수)	보고	긴급사항 지휘	보고	안전총괄실
	⇒		⇒
당 직 실 (300-8400)		사업소장 (현장처리:도로보수과장)		유관기관

□ 설계도서의 수집 및 보관에 관한 사항

○ 설계도서의 수집·보존 현황

시설물	종별	대 상 시설물수	보 관 중 인 설 계 도 서
			설계도 (복원도)	구 조 계산서	시방서	수량산출 내역서	점검·진단 보고서	감 리 보고서	시 설 물 관리대장	기타
옹 벽	2종	2	1	-	-	-	1	-	1

- 도로옹벽(용산동2가) 정밀점검 용역(’13.06.07 준공)에서 도면복원 실시

□ 시설물 안전 및 유지관리 실적·계획에 관한 사항

○ 시설물 안전점검 및 정밀안전진단 추진실적 및 계획

구 분		2018년 실적			2019년 계획
		시행일	집행액 (천원)	점검․진단자	시행일	집행액 (천원)	점검․진단자
정기 점검	상반기	2018.02.01 ～6.30	-	권세봉 외 1명	2019.02.01 ～6.30	-	정의현 외 1명
	하반기	2018.08.01 ～12.31	-	권세봉 외 1명	2019.08.01 ～12.31	-	정의현 외 1명
정밀안전점검		-	-	-	2019.05.01. ～06.15	-	위 탁
정밀안전진단		-	-	-	-	-	-

○ 시설물 보수실적 및 계획

구 분	보 수 내 용	예 산 (천 원)	보수기간	비 고
2016년	콘크리트 표면보수 : 170㎡ 콘크리트 균열보수 : 5m	14,517	2016.05.01.～ 2016.07.15.	연간단가
2017년	옹벽이음부 보수 : 31.2m	2,800	2017.08.25.～ 2017.09.20.	연간단가
2018년	옹벽 보도부 포장보수 : 179㎡	17,280	2018.11.28.～ 2018.12.10.	연간단가
2019년	-	-	-	-

□ 시설물 안전점검결과 정비에 관한 사항

○ 시특법에 근거한 정기점검결과 긴급정비 및 보수가 필요한 부분은 2019년 시행 예정인『도로부속물 유지보수공사(연간단가)』로 보수 정비코자 함.

붙임 1. 용산동2가 도로옹벽 현황 1부.  끝.