문서번호	시설보수과-1287
결재일자	2019.2.21.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관		시설보수과장	북부도로사업소장
이택호		오재섭	02/21 신응수
협조	도로보수과장		이상희
	기전과장		代배용우

2019년 풍수해 대비

수방시설 및 수해취약지역 일제점검ㆍ정비 계획

2019. 2.

북부도로사업소

( 시 설 보 수 과 )

2019년 풍수해 대비

수방시설 및 수해취약지역 일제점검ㆍ정비 계획

2019년도 풍수해 대비 수방시설 및 수해취약지역에 대한 일제점검ㆍ정비계획 보고임

Ⅰ		추진근거

□ 2019년 풍수해 대비 수방시설 및 수해취약지역 일제점검 시행

(하천관리과-2155, 2019. 2. 19.)

Ⅱ		점검개요

□ 점검대상

❍ 수방시설

- 지하차도 배수펌프(6개소) : 창동, 녹천, 방학, 하계, 월계, 월계2·3

※ 솔샘, 정릉, 인수봉로 : 자연배수

❍ 수해취약지역

- 도로시설물

ㆍ 지하차도(6개소) : 창동, 녹천, 방학, 하계, 월계, 월계2·3

- 도로사면

ㆍ 옹벽(6개소) : 방학동 520-1 외 5개소(붙임 점검대상 현황 참조)

□ 점검기간

【1차 점검 및 정비】

❍ 점검 책임자 : 시설물 담당 부서장

❍ 점검 기간   : ‘19. 2. 25. ~ 3. 29.

- 시설물 담당, 외부 전문가와 합동 점검(기전과 : 자체점검)

- 경미한 사항은 현장에서 즉시 정비조치

❍ 지적사항 정비 : ‘19. 3. 1. ~ 3. 29.

【2차 점검 및 정비】

❍ 점검 책임자 : 소장

❍ 점검 기간   : ‘19. 4. 2. ~ 4. 19.

- 1차 점검 미조치 사항 위주 집중점검

❍ 지적사항 정비완료 : ‘18. 4. 2. ~ 4. 30.

□ 점검방법

❍ 해빙기 점검과 병행하여 외부전문가, 공무원 합동점검(2~3인/1조)

※ 수방시설 : 기전과 자체점검(2인 1조) 시행

❍ 중점점검사항

- 지하차도 : 배수펌프 시험가동, 집수정 토사 퇴적 등 점검

- 옹    벽 : 옹벽상태 등 점검

□ 점검결과 조치

❍ 경미한 사항은 직영반(공무직) 즉시 조치

❍ 보수 규모가 크며 긴급을 요하는 대상시설은 담당부서에서 별도 계획 수립하여 단가업체 조치

Ⅲ		행정사항

❍ 협조사항 : 도로보수과, 기전과

- 수방시설 및 수해취약지역 일제점검 및 정비결과(1차) 시설보수과 제출(2019. 4. 1.限)

- 수방시설 및 수해취약지역 일제점검 및 정비결과(2차) 시설보수과 제출(2019. 5. 1.限)

❍ 점검 계획과 추후 1, 2차 지적사항 및 조치결과를 하천관리과로 제출

붙임 : 1. 점검대상 현황 1부.

2. 수방시설 및 수해취약지역 일제점검 및 정비결과 보고 양식 1부.  끝.