문서번호	교량안전과-2821
결재일자	2019.2.22.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
★주무관	교량기획팀장	교량안전과장		안전총괄관
이노진	박동욱	김종호		02/22 하종현
협 조
	특수교량팀장		정준용

특수교량 피뢰설비 정비공사 발주계획 보고

2019.2.

안전총괄실

(교량안전과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
정책의제 형성	◆ 정책현안에 대해 현황과 실태를 검토하였습니까? - 현황자료(통계자료 등) 및 실태조사서 검토 타지자체 유사정책 및 국내외 사례 분석 등	□	■
	◆ 시민 및 관련전문가 의견을 반영하였습니까? - (시민참여) 청책토론회, 시민공모, 설문조사 등 - (전문가 자문) 자문위원회, TF운영, 타당성 검토조사 등	□	■
정책수립	◆ 정책화를 위한 제반 법규(근거법령 및 규칙, 지침 등)는 검토하였습니까? - (선거법) 공직선거법 등 각종 법률 저촉여부 - (성별분리통계) 성별분리통계 분석 등	□	■
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석 하였습니까? - (갈등) 이해관계 당사자 간 갈등 및 대책 마련 - (사회적 약자) 사회적 약자에 대한 배려 등 - (일자리) 일자리 창출, 직·간접 채용, 전문인력 양성, 창업지원 - (안전) 시민 안전 위험요인 및 대책, 안전 관리 등	□	■
정책집행	◆ 타기관, 민간단체 등과의 협의·협력 및 이견 조정 등을 검토하였습니까? - (타기관) 타기관(중앙정부, 지자체), 민간(단체) 등의 자원 활용 방안 - (자치구 영향) 자치구 행정·인사·재정 부담 및 적정성, 파급효과 분석 등	□	■
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? - (지속가능성) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경보전 등	□	■
정책홍보	◆ 국내외 정책(사업)홍보방안을 검토하였습니까? - (홍보) 국내보도자료, 기자설명회, 현장설명회 - (정책영문화) 영문제목·요약, 해외언론보도, 외국어 홈페이지 게시 등	□	■
기타사항	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	□	■
	◆ 공개 여부를 "비공개"로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? (정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호)	□	■

특수교량 피뢰설비 정비공사 발주계획 보고

낙뢰에 의한 서해대교 화재(’15.12)이후 특수교량의 낙뢰 위험도 저감을 위하여 실시설계 용역을 완료하고 피뢰설비 정비공사를 발주하기 위한 추진계획 보고임

□ 사업개요

○ 사 업 명 : 특수교량 피뢰설비 정비공사

○ 예 산 액 : *********

【예산과목 : 특별】: 교량안전과, 교량관리, 한강교량관리, 특수교량피뢰설비 정비공사, 시설비

○ 사업내용 : 피뢰설비 보완사항 정비, 낙뢰 모니터링 시스템 설치

○ 대상교량(총10개소)

- 사장교 : 올림픽, 행주, 샛강문화다리 (3개소)

- 아치교 : 서강, 양화, 구리암사, 숯내, 이화, 응봉교 (6개소)

- ExtraDosed교 : 겸재교 (1개소)

※ 월드컵 대교 : 건설중으로 도기본에 보완사항 정비요청 완료

-『특수교량 낙뢰위험도 평가 및 보호방안 기술용역』결과에 따른 피뢰설비 보완 요청(교량안전과-12250, ‵18.7.10)

- 피뢰설비 보완 요청에 대한 회신(설비부-9732, ‵18.7.13)

․조치사항 : 주탑 측면보호, 내부전자시스템, 피뢰접지설비, 등전위본딩, 뇌격모니터링, 점검매뉴얼

□ 추진근거

○ ‘16년 도로교 설계기준 부분개정

-『도로교 설계기준(한계상태설계법)-케이블교량편 부분개정』(‘16.7월)

▣『도로교 설계기준』개정(‘16.7.) 주요 내용

․KS C IEC 62305(피뢰시스템)에 따라 검토(수뢰부, 인하도선, 접지 등)

․교량 부재에 미치는 구조적 영향이 최소화되도록 설치

※ 단, 피뢰설비 설치 따른 구조물 안전 우려나 유지관리 상 심각한 문제가 예상되는 경우,
교량 및 전기 분야 전문가의 검증을 실시하여 보완 및 설치여부 판단

․피뢰설비의 기능과 성능이 설치 시에 의도한데로 유지되고 있는지 정기적으로 점검

○ 특수교량 피뢰설비 개선 추진 계획 수립(교량안전과-1172, ‵18.1.22)

○ 특수교량 낙뢰안전도 평가결과에 따른 후속 조치 요청(국토부 첨단도로안전과-1604, ‵18.4.24)

□ 추진경위

○ ’18. 3 ~  5 : 특수교량 낙뢰위험도 평가 및 보호방안 기술용역

○ ’18. 8 ~ 11 : 특수교량 피뢰설비 정비공사 실시설계

□ 발주계획

○ 피뢰설비 정비공사 : 도로사업소 기전과

- 기존 기전시설물 내부전자계 보완사항으로 교량 기전시설 관리를 담당하는 해당 도로사업소 기전과에서 추진

※ 낙뢰위험도 평가결과에 따른 피뢰설비 정비공사 실시설계 성과품 제공(별도 발송)

※ 해당 도로사업소에서 교량안전과에 예산 재배정 요청 후 발주

- 세부내용

발주부서	교량명	형식	정 비 공 사 내 용					***** ****	비고
			SPD등전위 공사	뇌격계수기 공사	접지단자함 설치	접지선 교체	시험접지극 설치
	계		10개소	8개소	4개소	2개소	1개소	******
동부사업소	올림픽대교	사장교	◯		◯			******
	구리암사대교	중로 Arch	◯	◯		◯
	숯내교	Nielsen Arch	◯	◯		◯
서부사업소	서강대교	Nielsen Arch	◯	◯	◯			*****
	양화대교	Rose Arch	◯	◯	◯
남부사업소	샛강문화다리	역대칭 사장교	◯	◯				*****
성동사업소	이화교	Nielsen Arch	◯	◯	◯			******
	응봉교	중로 Arch	◯	◯			◯
	겸재교	Extra Dosed교	◯	◯
강서사업소	행주대교	사장교	◯					*****

○ 낙뢰 모니터링 시스템 설치 : 교량안전과(특수교량팀)

- 세부내용

발주부서	교량명	형식	공 사 내 용	***** ****	비고
			낙뢰모니터링 시스템
	계		2개소
교량안전과	올림픽대교	사장교	◯	******
	행주대교	사장교	◯	******

□ 향후계획

○ ‘19. 3~4월 : 피뢰설비 정비 및 낙뢰 모니터링 시스템 설치공사 발주
(교량안전과, 도로사업소(기전과))

○ ‘19. 5~9월 : 공사시행 및 준공.  끝.