문서번호	신교119안전센터-866
결재일자	2019.2.25.
공개여부	부분공개(7)

담당자	3팀장	센터장			결재
황석환	이규동	02/25 명노선
협 조

화재방어 검토회의 결과 보고(종로구 자하문로 31 텐어클락 카페)

1. 검토회의 개최

가. 일    시 : 2019. 02. 21.(목) 07:00 ~ 07:30

나. 참석인원 : 3팀 8(3팀장 이규동/홍경석/황석환/장봉수/이흥구/조명윤/조준오/윤신혜)

2. 화재 발생 현황

가. 시 간

발 생 일	각 지	출 동	도 착	완 진	비 고
02.21(목)	00:21	00:21	00:24	01:07

나. 장 소

대 상	위 치
근린생활	종로구 자하문로 31 텐어클락 카페 지하1층

다. 원인 및 개요 : KT보안업체 직원이 카페에서 감지기가 작동하여 출동하여 확인 한바 지하1층에서 검은 연기가 나오는 것을 보고 119에 신고한 화재로, 소방대 현장도착하여 수관연장 지하1층으로 진입하여 화점에 방수하여 화재를 진화하였고, 건물 내 송풍배풍기를 사용하여 배연조치를 실시하여 연소 확대 없이 노트북, 전열기구 등 집기류가 소실된 화재임

라. 피해 상황

1) 인명피해 : 없음

2) 재산피해 : 1,000천원(부동산 400천원, 동산 700천원)

- 부동산 : 지하1층 76.04㎡ 중 5㎡ 그을림

- 동  산 : 노트북, 프린트기, 전열기구 등 집기류 소실 및 그을림

3. 출동 인원 및 장비 : 인원 67명 (소방 57명, 경찰 10명, 한전, 기타)

차량 18대 ( 펌프 5, 탱크 6, 구조 2, 구급 2, 기타 3)

4. 수리현황 : 신-235 활용

5. 화재방어활동

가. 출동중 교통 상황 : 신교안전센터 → 자하문로 → 현장도착(특이사항 없음)

나. 최초목격 상황 : 현장도착한 바 지하 출입구로부터 짙은 회색연기가 뿜어져

나오는 상황이었음

다. 현장활동 상황

- 현장 도착 후 40MM 수관 3본 연장. 지하 내부 진입

- 내부진입하여 화점 발견 후 방수 개시

- 각 대원별 임무 기록

- 팀장 : 무선으로 최초 상황전파, 인명검색, 연소방지등 지시

- 관창수 : 40MM 수관 3본 연장하여 지하내부 진입 화점 검색 방수개시

- 관창보조 : 관창수 보조 및 수관 연장등 보조역할

- 펌프차 운전원 : 소화전 점유등

6. 화재방어상 문제점 및 대책

문 제 점	대 책
- 지하화재로 초진이 이루어진 상태에서는 배연이 매우 중요함. 이에 지휘팀에서 종로센터 송배풍기 이용 배연조치됨. 그러나 평시 신교센터 경방 2명의 인원으론 송배풍기 배치등 적절한 시기에 필요조치가 어려울것으로 예상됨. - 초진 후 관창의 방수압력이 떨어짐. 무전등을 통해 방수압 올려줄 것을 요청하였으나 신속한 조치가 이루어지지 않음	- 지하화재로 관창수 경험이 적어 어려움 예상되었으나 매뉴얼 및 평시 진압훈련에 의한 수관전개등 진압작전이 잘 이루어짐. 또한 관내 화재임을 신속히 인지 서무주임 탑승하여 경방대원 3명으로 원활한 진압작전 및 진압보조가 이루어짐 - 지하화재등 위험요소 상존시 타대 장비 및 인원등 적극 활용 필요 - 펌프차 운전원은 상시 계기판 확인, 무전청취 및 화점거리 예상하여 충분한 방수압이 유지될수 있도록 숙달

7. 위치도 및 작전도

위 치 도	사 진
화재진압 작전도