문서번호	누수방지과-2203
결재일자	2019.2.27.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

						시 민
주무관		누수방지과장		시설안전부장
김영일		이용구		02/27 이규상
협 조

2019년 1월 공급량 분석 보고

2019. 2.

시설안전부 누수방지과

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□

2019년 1월 공급량 분석 보고

2019년 1월 공급량 증․감  현황 등을 분석하여 보고 드림

Ⅰ		공급량 현황

□ 공급량(1월): 95,654천㎥ ⇒ 전년 대비 884천㎥(0.92%) 감소

(단위 : 천㎥, %)

구 분		2018년	2019년	증/감량	증/감율
1월 공급량	총 공급량	96,538	95,654	-884	-0.92
	일평균 공급량	3,114	3,086	-29	-0.92
1월 (누계)	총 공급량	96,538	95,654	-884	-0.92
	일평균 공급량	3,114	3,086	-29	-0.92

※ 최근 3년간 월별 총 공급량 변화

※ 최근 3년간 월별 일평균 공급량 변화

Ⅱ		공급량 분석

□ 총 괄

○ 2019년 1월 총 공급량은 95,654천㎥으로 전년 동월 대비 884천㎥ 감소

○ 2018년 1월 보다 인구가 84천명 감소하였고,  누수 발생건수는 55건 증가(653건→708건)하였고 누수 발생량은 21,344㎥ 감소함.

○ 일평균 기온은–0.9℃로 전년대비 3.1℃높고, 평균 최고기온이 4.1℃로 전년대비 3.9℃높고, 평균 최저기온이 –5.1℃로 전년대비 2.3℃ 높음

※ ‘18.1월  최저기온–10℃이하 일수 10일이고 ’19.1월은 1일

- 전년대비 동파건수 감소 (9,105건 → 1,057건)

○ 강우일수는 0일로 7일 적고, 강우량 –8.5mm 감소(8.5mm→0mm)

□ 분야별 변화 분석

❍ 사업소별 공급량 증감

(단위 : 천㎥)

구 분		계	중부	서부	동부	북부	강서	남부	강남	강동	시계 외
공급량 (1월)	2019년	95,654	11,941	10,190	12,522	9,427	12,587	14,533	11,338	9,904	3,212
	2018년	96,538	12,373	10,280	12,745	9,418	12,739	15,053	11,761	9,576	2,594
증 감 량		-884	-432	-90	-223	9	-152	-520	-4.23	328	618
증 감 율(%)		-0.92	-3.49	-0.88	-1.75	0.09	-1.19	-3.45	-3.60	3.43	23.82

- 2018년 1월 총 공급량은 전년 동월 대비 884천㎥ 감소

- 전체적으로 전년도에 대비 기온 상승등으로 공급량이 감소한 것으로

- 강동은 가락 헬로우시티(9,510세대) 입주등 대형건물 준공입주등으로 공급량 증가

❍ 사업소별 수전수 증감 현황

(단위 : 천전)

구분	계	중부	서부	동부	북부	강서	남부	강남	강동
2019년 1월	2,160	213	285	300	292	342	307	193	228
2018년 1월	2,131	210	281	294	289	336	298	199	224
증/감	29	3	4	6	3	6	9	-6	4

- 강남수도를 제외한 대부분 사업소 수전수 증가

❍ 사업소별 인구 증감 현황

(단위 : 천명)

구 분	계	중부	서부	동부	북부	강서	남부	강남	강동
증・감	-84	-10	-4	-8	-21	-17	-1	-21	-2
2019년 1월	9,766	943	1,170	1,413	1,200	1,465	1,502	976	1,098
2018년 1월	9,852	953	1,174	1,421	1,221	1,482	1,503	997	1,100
증감률(%)	-0.9	-1.1	-0.4	-0.5	-1.7	-1.2	-0.1	-2.1	-0.2

▸ 1월말 서울시 전체 인구는 9,766천명으로 전년 동기 대비 84천명 감소

- 인구감소 84천명에 의한 공급량 변화 예상량: 822천㎥ 감소

* 감소량: 84천명 × 316ℓ/일․인 × 31일 = 822천㎥

❍ 사업소별 세대수 증감 현황                             (단위 : 세대)

구 분	계	중부	서부	동부	북부	강서	남부	강남	강동
증・감	47,164	2,090	7,273	8,996	1,475	5,355	17,745	-3,450	7,680
2019년 1월	4,271,551	431,090	517,284	642,511	499,017	608,256	721,191	401,873	450,329
2018년 1월	4,224,387	429,000	510,011	633,515	497,542	602,901	703,446	405,323	442,649
증감률(%)	1.1	0.5	1.4	1.4	0.3	0.9	2.5	-0.9	1.7

- 2019년 1월 세대당 평균 인구수 2.28명(인구수는 감소, 세대수는 증가)

❍ 1인 1일 급수량

-  2018년 1월 ‘1인 1일 급수량’은 316ℓ로 전년 동월 316ℓ과 동일함

❍ 기온 및 강우량 변화

- 일 평균기온 및 평균 최고, 최저기온

▸ 1월 일평균 기온은 –0.9℃로 전년 –4.0℃에 비해 3.1℃ 높음.

▸ 1월 일평균 최고기온은 4.1℃로 전년 0.1℃에 비해 3.9℃ 높음.

▸ 1월 일평균 최저기온은 –5.1℃로 전년 –7.3℃에 비해 2.3℃ 높음

- 월간 강우일수 및 강수량

▸ 강우일수는 0일로 전년의 7일보다 7일 적으며, 강우량은 0㎜로 전년 8.5㎜보다 8.5㎜ 감소

❍ 기온과 평균공급량 비교

(단위 : ℃, 천㎥)

구 분 기 간	2018년 1월			2019년 1월
	최저 기온	최고 기온	7일 평균 생산량	최저 기온	최고 기온	7일 평균 생산량	전년대비 증감
1. 1 ~ 1. 7	-6.2	1.7	3,015	-7.1	2.0	3,107	92
1. 8 ~ 1.14	-8.2	-1.5	3,054	-3.9	4.7	3,089	35
1.15 ~ 1.21	-0.4	6.5	3,081	-5.3	4.1	3,074	-7
1.22 ~ 1.31	-12.4	-4.2	3,248	-4.3	5.1	3,075	-173

* 2018.1.22.부터 기온하강에 따른 2018년도 공급량 증가(2017년 동기대비 243천㎥증가)

❍ 평균기온 및 강수량 현황

구 분	2017년 1월	2018년 1월	2019년 1월	전년 대비
일 평균기온(℃)	-1.8	-4.0	-0.9	3.1
평균 최고기온(℃)	2.9	0.1	4.1	3.9
평균 최저기온(℃)	-5.8	-7.3	-5.1	2.3
강우일수(일)	8	7	0	-7
강우량(㎜)	14.9	8.5	0	-8.5

※ 최근 3년간 기온 현황

※ 최근 3년간 일평균 기온 변화

❍ 구경별 누수복구 현황                                                                                                   (단위 : 건, ㎥)

구 경 별	2018년 1월		2019년 1월		전년 대비
	건수	누수량	건수	누수량	건수	누수량
계	653	56,664	708	35,320	55	-21,344
15~50㎜	541	24,276	594	18,300	53	-5,976
80~100㎜	54	11,714	51	5,409	-3	-6,305
150~200㎜	30	4,352	32	7,691	2	3,339
250~400㎜	16	4,130	15	1,765	-1	-2,365
500㎜이상	12	12,192	16	2,155	4	-10,037

○ 사업소별 누수복구 현황

(단위 : 건, ㎥)

구분	계		중부		서부		동부		북부		강서		남부		강남		강동
‘19년 1	708	35,320	116	9,730	111	2,225	125	6,955	105	1,298	28	1,480	102	1,497	77	11,359	44	776
‘18년 1	653	56,664	132	19,793	68	8,373	82	9,251	58	909	92	1,476	124	2,602	56	11,112	41	3,148

○ 사업소별 공공용수 사용 현황 (2019년 1월)

(단위 : ㎥)

구 분	계	중부	서부	동부	북부	강서	남부	강남	강동
계	85,085	7,183	188	1,204	1,071	2,576	72,183	286	394
연간 단가	9,936	7,183	164	1,054	1,071		157	286	21
취약 관로	6,276		24	150		2,576	3,526
단위사업	0
배수지 청소	0
물세척수	0
수계전환 등	68,873						68,500		373

※ 1월 공급량 95,654천㎥ 대비 0.09% 차지

○ 사업소별 공공용수 사용 현황 (2018년 1월)

(단위 : ㎥)

구 분	계	중부	서부	동부	북부	강서	남부	강남	강동
계	239,801	65,833	0	1,348	1,220	1,952	168,477	124	847
연간 단가	13,087	10,055	0	708	68		2,132	124
취약 관로	4,664	288			1,152	1,952	425		847
단위사업	0
배수지 청소	10,000	10,000
물세척수	0
수계전환 등	212,050	45,490		640

※ 1월 공급량 96,538천㎥ 대비 0.25% 차지

□ 사업소별 공급량 분석(요약)

○ 작년1월은 최저기온–17.8℃,–10℃이하 일수가 10일이상 있어 한파로 인한 누수발생 및 동파방지 물흘림량 증가등으로 공급량이 대폭 증가한 것에 비해 상대적으로 올해 1월은 기온이 높아 공급량이 감소함

<중부> 432천㎥ 감소

- 재개발, 재건축등으로 인한 인구수 감소

- 누수탐지 복구시행 19건 6,027㎥

- 사업소 전체인구는 943,175명으로 전년동월 대비 10,068명 감소

- 사업소 수전은 212,749수전으로 전년동월대비 2,793전 증가

- 공공용수량 7,183㎥(0.06%) 및 누수탐지 35건 327㎥/일

- 불용관 정비 13개소 새들 잠금 및 누수방지대 설치

- 대현산2-1, 2-2중블록 집중누수탐지 실시

<서부> 90천㎥ 감소

- 중블록별로 재개발, 재건축에 따른 주민이주 및 신규아파트 입주등으로 수전수는 증가하였으나, 인구감소로 공급량 감소

- 수전은 213천전으로 전년동월 대비 3천전 증가

(13mm수전 증가: 오피스텔, 다중주택등의 세대별 설치에 따른 증가)

- 사업소 전체인구는 1,169천명으로 전년대비 4천명 감소

- 누수탐지 정비 13건 974㎥/일, 불용관 정비 1개소

- 공공용수 188㎥, 누수복구 전년대비 43건 증가

<동부> 223천㎥ 감소

- ‘19년 1월 수전수는 전년대비 6,551전 증가하였으나 공급량은 감소

- 공릉배수지에서 용마배수지 간 수계전환 추진중으로 관 세척 및 퇴수시행에 따른 사용량 증가

- 상수도관 누수 조기발생(누수탐지39적출), 불용관정비 48건 추진

- 재개발, 재건축(면목4동등 6개소) 관리처분(이주중)대상 현장 점검

- 용마3,4,5 월곡1 중블록 누수탐지 및 중블록내 퇴수밸브 점검

<북부> 9천㎥ 증가

- 사업소 수전 297,623전으로 2,419전 증가, 대부분 건물신축에 따른 13mm 가정용 자계량기 2,079수전 증가

- 지하누수 탐지건수는 전년대비 15건 증가, 방지량은 314㎥/일 증가

- 누수발생건수는 전년대비 32건 증가, 방지량은 75㎥/일

- 누수탐지 및 누수복구 28건  1,117㎥/일

- 불용관 18개소 정비 및 중블록, 가압구역 밸브 12개소 점검

<강서> 152천㎥ 감소

- 전년대비 수전수 6천전 증가에 따른 수돗물 사용량 증가

- 누수복구 28건, 누수(복구)량 1,480㎥ 증가

- 누수탐지 정비 15건 누수복구 1,091㎥/일

- 불용관 정비 21건 정비 (구로구 항동 119-6외 20개소)

- 공공용수 사용량 2,576㎥, 관말정체 21개소 1,450㎥, 적수민원8건 1,126㎥

<남부> 520천㎥ 감소

- 1인가구 증가로 수전은 8.9천 수전증가로 사업소 관내 인구수는 1,501천명으로 전년대비 1.9천명 감소하였으며, 누수복구 및 탐지활동 103건 시행으로 1,417㎥/일 감소

- 2018년 1월 대형누수로 인한 공급량 증가분 감소(영등포구, 동작구)

· 2018.1.26. 여의도동 63번지 샛강누수(1,650mm송수라인)

- 수도사업용수 72,183㎥(수계전환 등 68,500㎥: 금천배수지 송수관로 세척)

- 신림선철도2공구 신림역 북측현장등 16개소 대형공사장 점검시행

<강남> 423천㎥ 감소

- 전년동월 대비 평균기온, 공공용수량, 누수복구, 수전수는 증가하였으나 인구수 감소함

- 평균기온 상승등에 따른 전년동월 대비 공급량이 감소하였음

- 대체급수(수계전환)등에 따른 공공용수량은 전년 1월 124㎥에서

금년 1월은 286㎥으로 전년 동월 대비 162㎥ 증가하였음

- 누수복구는 전년 1월 52건, 방지량 8,100㎥에서 금년 1월 70건, 방지량 9,371㎥으로 전년동월 대비 18건 증가, 방지량 1,271㎥ 증가함.

- 불용관 정비 서초구 방배동 853-5번지등 29개소 새들잠금 등 폐쇄완료

- 누수탐지 정비 18건, 방지량 6,815㎥

<강동> 328천㎥ 증가

- 전년 동월대비 인구 2,651명 감소, 수전수 4,186전 증가

(둔촌주공 및 송파구 거여재개발 지구 재개발 재건축에 따른 인구 감소)

- 전년대비 서울동부구치소 이전확장, 가락헬로우시티(9,510세대)입주등 대형건물 준공입주

- 송파구 장지지구, 잠실 제2롯데월드몰 등 사용량 증가

- 지하철 9호선 3단계 8개역사 준공 개통으로 사용량 증가

- 누수탐지 및 복구시행 9건 407㎥/일

- 길동중, 광암1~4중블록 가압장 경계밸브 점검

- 강동구8개소, 송파구3개소 재개발 재건툭 특별 점검실시

- 불용관 정비 34개소, 둔촌동 70-42등 새들잠금, 클램프설치등

Ⅲ		향후 대책

□ 공급량 증·감 원인분석

○ 공급량 증·감에 따른 사업소 중블록별 세부원인 분석

○ 유량감시시스템을 활용한 일일,주간, 월간공급량 비교 분석

□ 사업소 중블록별 공급량 관리 지속 추진

○ 2018년도 유수율 90%미만 중블록, 가압급수지역에 대한 “중블록 유수율 집중관리 특별대책” 수립(사업소 3월중)

○ 중블록별 관리카드 작성 및 책임담당제 관리

○ 중블록별 야간최소유량 패턴 비교 일일 확인 철저

□ 사업소 수도사업용수 관리 철저

○ 매월 수도사업용수량 산출 및 보고 철저등 관리 강화

붙임 : 1. 전년대비 공급량 증‧감 현황(2019년 1월) 1부.

2. 2019년 1월 공급량 1부.  끝.