문서번호	누수방지과-2254
결재일자	2019.2.28.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관	누수방지과장	시설안전부장	상수도사업본부부본부장
김영일	이용구	이규상	02/28 배광환
협 조
	주무관		최선희

2018년 12월 유수율 보고

2019년 2월

상수도사업본부

시설안전부(누수방지과)

2018년 12월 유수율 보고

2018년 12월 유수율 증․감 분석 현황을 보고 드림.

Ⅰ		12월 유수율 현황

□ 2018년 유수율 목표 : 95.6%

□ 2018년 12월 유수율 :93.32%(전년 대비 1.73% 감소)

(단위 : 천㎥)

구 분	공 급 량 (일평균)	조 정 량 (일평균)	유 수 율
2018년 12월	96,828 (3,123)	90,359 (2,915)	93.32%
2017년 12월	95,620 (3,085)	90,885 (2,932)	95.05%
증 ․ 감	증1,208 (증 38)	감 526 (감 17)	감 1.73%

* 12월 공급량 : 전체 수전(2,160천 수전)에 대한 12.1~12.31(30일)기간의 공급량

* 12월 조정량 : 전체 수전의 약 1/2 수전에 대한 11.21~2.7기간의 2개월 사용량(2월납기)

❍ 12월 공급량은 전년 동월대비 1.26%(1,208천㎥) 증가

- 시계외 공급량 전년 동월대비 706,848㎥ 증가

- 12.7~9, 26~31일 영하10℃이하 급감 기간중 전년 동월대비 565,361㎥ 공급량 증가

❍ 12월 조정량은 전년 동월대비 0.34%(526천㎥) 감소

- 설연휴(2019.2.2.~6)기간 검침일정 변경 및 사용량 감소

* 2019.2.1~2.7기간 공급량 전년대비 2,442,812㎥ 공급량 감소

<최근 5년간 12월 유수율 현황>

- 12월은 일평균 기온 전년대비1.3℃상승, 시계외 공급량(707천㎥), 강서 마곡지구, 강동 위례신도시등 대형건물 입주등으로 공급량 증가와 설연휴기간중 조정량 감소 영향이 원인

< 최근 3년간 월별 유수율 변화>

- 10월 조정량(12월납기): 검침일정 단축[12.8(토)⇒12.7(금)], 추석연휴(9.23~9.26)로 감소

- 11월 조정량(1월납기): 10월 검침시작일 변경[10.21(일)⇒10.22(월)]으로  감소

12월 조정량(2월납기): 설연휴(2.1~2.6) 및 검침 일정 변경등으로 감소

□ ‘18년 12월(누계) 유수율: 95.10%(전년 대비 0.68% 감소)

(단위 : 천㎥)

구 분	공 급 량 (일평균)	조 정 량 (일평균)	유 수 율
2018년 1~12월	1,169,586 (3,204)	1,112,160 (3,047)	95.10%
2017년 1~12월	1,149,881 (3,150)	1,101,448 (3,018)	95.78%
증․감	증 19,705 (증 54)	증 10,712 (증 29)	감 0.68%

❍ 12월 누계 공급량은 전년 대비 1.72%(19,705천㎥) 증가

- 1월 한파로 해빙기 누수 전년대비 다량 발생(여의도 샛강, 반포천 등)

- 겨울철 동파방지 물흘림 증가 및 동파발생 증가(359→9,105)

- 배수지(증산,월계,공릉,용마) 수계전환에 따른 관세척수 전년대비 490,233㎥증가

- 7~8월 폭염, 전년대비 외국인 관광객수 증가, 시계외 급수 증가

❍ 12월 누계 조정량은 전년 대비 0.98%(10,712천㎥) 증가

- 공급량 증가를 조정량이 따르지 못함 (검침, 납기에 따른 차이)

· 2018년도 조정량의 사용기간 : 2018.1.22.~ 2019.2.8. (2019설 2.2~2.6 포함)

· 2017년도 조정량의 사용기간 : 2017.1.21.~ 2018.2.8. (2018설 2.15~18 미포함)

· 2016년도 조정량의 사용기간 : 2016.1.22.~ 2018.2.7. (2017설 1.27~30 포함)

※ 2017년도는 2016년대비 공급일수 1일 감소와 조정일수 1일 증가, 설연휴기간이 조정기간에 포함되지 않음은 반면, 2018년도는 2017년대비 조정일수 1일 감소와 설연휴 기간이 조정기간에 2번 포함되어 조정량 감소효과로 2017년대비 유수율 0.68%감소

Ⅱ		공급 ․ 조정량 분석

□ 12월 공급량 분석

❍ 12월 공급량은 전년동월대비 1.26%(1,208천㎥) 증가

- 일평균 기온 : 0.6℃로 전년대비 1.3℃ 높음.

- 12월말 서울시 인구 : 9,765천명(전년 대비 92천명 감소)

- 누수발생 건수 : 전년대비 204건 증가(616건→820건)

- 누수복구 발생량 : 전년대비 11천㎥ 감소(54천㎥→43천㎥)

- 강우일수 및 강우량 : 강우일수는 5일로 전년대비 5일 적고,

강우량은 16.4mm로 전년대비 18.4mm 감소

- 시계외 급수량 전년대비 707천㎥ 증가

- 영하 10℃이하 기간중 공급량 565천㎥ 증가

<일별 공급량>

일별	2017년 12월				2018년 12월				전년대비 공급량 증감
	요일	공급량	최저기온	최고기온	요일	공급량	최저기온	최고기온
12/1	금	3,106,688	-7.6	3.1	토	3,186,800	0.8	12.4	80,112
12/2	토	3,057,524	-4.6	8.1	일	3,104,578	2.8	11.8	47,054
12/3	일	3,044,239	3.1	8.1	월	3,165,434	9.3	13.5	121,195
12/4	월	3,118,377	-6.1	4.5	화	3,094,505	-0.3	11.8	-23,872
12/5	화	3,081,902	-8.2	-0.4	수	3,181,721	-4.3	3.4	99,819
12/6	수	3,054,935	-4.5	6.0	목	3,067,593	-1.0	6.8	12,658
12/7	목	3,039,566	-3.5	4.6	금	3,147,141	-9.6	-1.1	107,575
12/8	금	3,069,207	-7.1	-0.5	토	3,105,500	-11.4	-4.4	36,293
12/9	토	3,079,714	-5.6	5.4	일	3,136,250	-11.8	-2.1	56,536
12/10	일	3,030,032	-2.5	6.7	월	3,195,307	-8.1	4.6	165,275
12/11	월	3,088,279	-11.0	-2.5	화	3,154,107	-2.4	2.9	65,828
12/12	화	3,064,064	-12.3	-5.2	수	3,129,617	-5.0	2.4	65,553
12/13	수	3,092,904	-12.0	-4.4	목	3,117,343	-5.9	2.1	24,439
12/14	목	3,103,939	-11.2	-1.9	금	3,174,464	-7.8	0.6	70,525
12/15	금	3,138,613	-7.5	0.9	토	3,096,528	-7.8	3.2	-42,085
12/16	토	3,132,963	-8.1	-2.6	일	3,111,151	-2.6	2.1	-21,812
12/17	일	3,102,109	-10.8	-2.3	월	3,182,638	-1.5	5.9	80,529
12/18	월	3,130,870	-5.9	3.3	화	3,121,436	-2.8	7.4	-9,434
12/19	화	3,142,924	-6.5	-1.0	수	3,110,700	1.3	9.5	-32,224
12/20	수	3,137,286	-8.5	-0.1	목	3,092,752	-1.1	10.4	-44,534
12/21	목	3,078,436	-5.6	4.6	금	3,118,744	0.4	9.8	40,308
12/22	금	3,118,539	-1.9	6.6	토	3,115,099	2.9	12.4	-3,440
12/23	토	3,126,245	5.0	8.7	일	3,081,043	-3.4	7.5	-45,202
12/24	일	2,990,799	-0.6	5.7	월	3,054,053	-5.9	3.1	63,254
12/25	월	3,008,910	-4.9	0.6	화	2,994,562	-4.0	5.2	-14,348
12/26	화	3,178,086	-7.9	-1.1	수	3,121,673	-7.1	3.0	-56,413
12/27	수	3,091,092	-10.3	-2.6	목	3,124,287	-12.5	-6.5	33,195
12/28	목	3,073,916	-6.8	0.8	금	3,141,709	-14.4	-6.6	67,793
12/29	금	3,090,521	-0.4	6.0	토	3,157,500	-10.5	-3.0	66,979
12/30	토	3,017,855	-1.2	4.5	일	3,108,658	-11.3	-0.9	90,803
12/31	일	3,029,313	-3.2	3.3	월	3,135,500	-10.5	-0.5	106,187
	최고생산량	3,178,086	최고기온	8.7	최고생산량	3,195,307	최고기온	-14.4
	최저생산량	2,990,799	최저기온	-12.3	최저생산량	2,994,562	최저기온	13.5

(단위:㎥)

*12월 일평균 기온은 –0.6℃로 전년대비 1.3℃높고, 최고 평균기온이 4.1℃로 전년대비 1.9℃높음.

❍ 사업소별 12월 공급량 현황

(단위 : 천㎥)

구 분		계	중부	서부	동부	북부	강서	남부	강남	강동	시계 외
공급량 (12월)	2018년	96,828	12,146	10,251	12,894	9,610	12,737	14,560	11,322	10,025	3,283
	2017년	95,620	12,128	10,228	12,647	9,496	12,611	14,745	11,641	9,547	2,576
증 감 량		1,208	18	23	247	113	126	-184	-319	477	707
증 감 율(%)		1.26	0.14	0.22	1.95	1.19	0.99	-1.24	-2.74	4.99	27.44

- 2018년 12월 총 공급량은 전년 동월 대비 1,208천㎥ 증가

- 7월부터 하남시 시계외 급수로 시계외 공급량 전년대비 707천㎥ 증가

- 강서수도사업소는 마곡지구 대형건물 수전 증가로 공급량 증가,

- 강동수도사업소는 장지지구, 위례신도시, 문정지구 법조타원, 주상복합빌딩

대형건물 입주등으로 공급량 증가

- 강남수도사업소는 개포동, 반포동, 대치동 ************ 재개발 이주 및 LG전자 마곡지구 이전등으로 공급량 감소

❍ 사업소별 수전수 증감 현황

(단위 : 천전)

구분	계	중부	서부	동부	북부	강서	남부	강남	강동
2018년12월	2,156	212	285	300	291	342	306	193	227
2017년12월	2,128	210	281	293	289	335	297	199	224
증/감	28	2	4	7	2	7	9	-6	3

- 강남수도를 제외한 대부분 사업소 수전수 증가

❍ 사업소별 인구 증감 현황

(단위 : 천명)

구 분	계	중부	서부	동부	북부	강서	남부	강남	강동
증・감	-92	-10	-5	-6	-21	-17	-4	-21	-7
2018년 12월	9,765	944	1,169	1,415	1,202	1,466	1,499	976	1,094
2017년 12월	9,857	954	1,174	1,421	1,223	1,483	1,503	997	1,101
증감률(%)	-0.93	-1.04	-0.42	-0.42	-1.71	-1.14	-0.26	-2.10	-0.64

▸ 12월말 서울시 전체 인구는 9,765천명으로 전년 동기 대비 92천명 감소

- 인구감소 92천명에 의한 공급량 변화 예상량: 913천㎥ 감소

* 감소량: 92천명 × 320ℓ/일․인 × 31일 = 913천㎥

❍ 사업소별 세대수 증감 현황                             (단위 : 세대)

구 분	계	중부	서부	동부	북부	강서	남부	강남	강동
증・감	43,786	2,028	6,542	9,376	1,607	4,982	16,686	-3,513	6,078
2018년12월	4,263,868	430,812	516,055	642,146	499,137	607,458	718,454	401,693	448,113
2017년12월	4,220,082	428,784	509,513	632,770	497,530	602,476	701,768	405,206	442,035
증감률(%)	1.0	0.5	1.3	1.5	0.3	0.8	2.4	-0.9	1.4

- 2018년 12월 세대당 평균인구수 2.29명 (인구수는 감소, 세대수는 증가)

❍ 사업소별 누수복구 건수 및 발생량

(단위 : 건, ㎥)

구분	계		중부		서부		동부		북부		강서		남부		강남		강동
증감	204	11,224	-33	-12,394	41	-3,678	5	-1,255	34	-108	54	-3,622	51	-618	50	7,338	2	2,006
‘18년 12	820	43,554	112	12,054	112	2,199	101	3,238	101	403	124	5,770	125	1,712	96	14,109	49	2,962
‘17년 12	616	54,778	145	24,448	71	5,877	96	4,493	67	511	70	9,392	74	2,330	46	6,771	47	956

□ 12월 조정량(2월납기) 분석

❍ 12월 조정량(2월납기)은 전년 대비 1.16%(1,036천㎥) 감소

[’19. 2월 납기 : ’18.11.21 ~ ’19.2.8기간중 전체 약½수전의 사용량]

- 2월 납기 검침기간 : 2019.1.21.~2.8(격월 검침, 2개월 사용량)

· ‘19.2월납기 사용기간중에 설 연휴가 있어 조정량 감소 영향

· 설연휴중 검침일정 변경으로 조정량 감소 영향

· 출국 관광객수가 입국 관광객수보다 많아 조정량 감소영향

< 2019년 설 연휴 주간 공급량 변화 >

일 자	2019년	2018년	차이량	비고
2월1일(금)	3,094,895	3,351,955	- 257,060
2월2일(토)	3,033,214	3,317,646	- 284,432
2월3일(일)	2,914,045	3,264,870	- 350,825
2월4일(월)	2,893,623	3,229,405	- 335,782
2월5일(화)	2,714,270	3,383,287	- 669,017	설날
2월6일(수)	2,808,165	3,213,623	- 405,458
2월7일(목)	3,093,831	3,234,069	- 140,238
계	20,552,043	22,994,855	-2,442,812

❍ 12월~1월(2개월) 평균기온 및 강수량 현황

구 분	‘17년 12월~’18.1월	‘18년 12월~’19.1월	전년 대비
일 평균기온(℃)	-2.9	-0.7	3.6
평균 최고기온(℃)	1.2	4.8	3.6
평균 최저기온(℃)	-6.5	-4.9	1.6
강우일수(일)	21	5	-16
강우량(㎜)	43.3	16.4	-26.9

- 전년보다 기온상승 및 강우량 감소

❍ 출입국 관광객 증감 현황(11월, 12월)

(단위 : 천명)

구 분	입국자			출국자
	12월	1월	계	12월	1월	계
2018년	1,324	1,104	2,428	2,495	2,912	5,407
2017년	1,134	956	2,090	2,404	2,866	5,270
증감 인원	190	148	338	91	46	137
증감율(%)	16.8	15.6	16.18	3.8	1.6	2.60

- 입국자 비율이 출국자 비율보다 증가

❍ 연도별 출입국 관광객 증감 현황(2015~2018년도)

(단위 : 천명)

구 분	2015년	2016년	2017년	2018년	비고
입국자	13,232	17,242	13,336	15,347	2017년 사드 영향으로 중국인 관광객수 감소
출국자	19,310	22,383	26,496	28,696	매년 증가추세

- 2018년도 외국인 관광객 증가 추세

❍ 업종별 조정량 증감 현황

(단위 : 천㎥)

구 분	가정용	공공용	일반용	욕탕용	시계외
2018년 12월	58,354	5,650	20,822	1,994	3,283
2017년 12월	58,998	5,712	21,107	2,114	2,576
증 ․ 감	-644	-62	-285	-120	707
증 감 율(%)	-1.10	-1.09	-1.35	-5.68	27.4

- 시계외를 제외하고 모든 업종 감소(욕탕용 감소율 큼)

❍ 사업소별 조정량 현황

(단위 : 천㎥)

구 분	계	중 부	서 부	동 부	북 부	강 서	남 부	강 남	강 동
2018년 12월	90,359	11,013	9,142	14,838	8,923	11,721	13,566	11,365	9,791
2017년 12월	90,885	11,342	9,236	14,951	9,018	11,909	13,770	11,463	9,195
증 감 량	-308	-329	-94	-113	-95	-188	-204	-98	596
증 감 율(%)	-0.34	-2.90	-1.02	-0.76	-1.06	-1.58	-1.49	-0.86	6.49

중부 : 가정용 145천㎥감소(매월고지 변경), 공공용91천㎥감소(************), 일반용51천㎥감소(진양상가 폐업), 욕탕 42천㎥감소(폐업)

서부 : 가정용 95천㎥감소(*****************입주등), 공공용15천㎥감소(수녀회 동절기 인정조정등), 일반용30천㎥증가(호텔영업호전,*******입주등), 욕탕용 14천㎥감소

동부 : 가정용 162천㎥감소(이문동 재개발, 재건축 폐전), 공공용32천㎥증가(******** 누수), 일반용86천㎥감소(******* 폐업, ******** 등 45개소 영업부진), 욕탕용24천㎥감소(*********등 6개소 영업부진)

북부 : 가정용61천㎥ 감소(******** 세대전출), 공공용4천㎥감소(******** 강제집행 사용량 감소), 일반용38천㎥감소(********** 영업부진), 욕탕용8천㎥증가(*******등  6개소 영업호조)

강서 : 가정용13천㎥감소(********배관공사), 공공용11천㎥감소(********사용량 감소), 일반용52천㎥감소(******** 신축공사등), 욕탕용16천㎥감소(********** 영업부진등)

남부 : 가정용65천㎥감소(*********** 매월고지등), 일반용120천㎥감소(여의도동 ******* 식당폐업등), 공공용3천㎥증가(*******내부청소), 욕탕용27천㎥감소(********* 페업등)

강남 : 가정용 90천㎥감소(********이주, ********** 재건축이주), 일반용11천㎥증가(***********신축입주등), 욕탕용11천㎥감소(******* 폐업등)

강동 : 가정용90천㎥ 감소(********** 매월고지등), 일반용20천㎥증가(****************리모델링후 재개장), 공공용20천㎥증가(******* 입주, ****** 사용량증가등),욕탕용6천㎥감소(********** 페업등)

❍ 고지 건수 및 건당 조정량 증감 현황

(단위 : ㎥)

구 분	가정용		공공용		일반용		욕탕용
	고지 건수	건당 조정량	고지 건수	건당 조정량	고지 건수	건당 조정량	고지 건수	건당 조정량
2018년 12월	850,792	68.59	8,439	669.49	126,285	164.88	705	2,828.69
2017년 12월	847,477	69.62	8,344	684.54	122,115	172.85	742	2,848.74
증 ․ 감	3,315	-1.03	95	-15.05	4,170	-7.97	-3.7	-20.05
증 감 율(%)	0.40	-1.48	1.14	-2.20	3.42	-4.61	-0.50	-0.71

- 가정용은 세대증가로 고지건수 증가 및 인구수 감소등으로 건당 조정량 감소

- 공공용은 요양원등 증가로 고지건수 증가 및 방학기간으로 건당 조정량 감소

- 일반용은 신축등으로 고지건수 증가 및 건당 조정량 감소

- 욕탕용은 폐업등으로 고지건수 및 건당 조정량 감소

Ⅲ		수도사업소별 유수율 현황

□ 12월 당월 유수율

(단위 : %)

구 분	계	중 부	서 부	동 부	북 부	강 서	남 부	강 남	강 동
2018년 12월	93.32	90.67	89.18	95.66	92.86	92.02	93.17	100.38	91.59
2017년 12월	95.05	93.52	90.30	98.21	94.96	94.43	93.39	98.48	96.31
증 ․ 감	-1.73	-2.85	-1.12	-2.55	-2.10	-2.41	-0.22	1.90	-4.72

- 감소 사업소(7) : 중부, 서부, 동부, 북부, 강서, 남부, 강동

- 증가 사업소(1) : 강남

□ 12월 누계 유수율

(단위 : %)

구 분	전 체	중 부	서 부	동 부	북 부	강 서	남 부	강 남	강 동
’18년목표	95.6	90.98	97.11	97.42	95.12	94.43	94.84	97.62	97.76
’18년누계	95.10	89.51	97.95	97.05	95.49	93.67	93.54	97.04	97.52
목표대비	-0.5	-1.47	0.84	-0.37	0.37	-0.76	-1.30	-0.58	-0.24
’17년누계	95.78	90.59	97.81	97.68	95.01	94.69	94.92	97.88	98.28
전년대비	-0.68	-1.08	0.14	-0.63	0.48	-1.02	-1.38	-0.84	-0.76

- 목표 미달성(6) : 중부, 동부, 강서, 남부, 강남, 강동

※ 2018년은 조정일수 1일 감소(검침시작일‘18.1.22.), ’18년 설연휴와 ‘19년 설연휴가 모두 포함, ’18년 최종 검침일정에 ‘19년 설연휴가 있어 검침일정 변경으로 인한 조정량 감소등으로 2017년대비 유수율 0.68% 감소

☞ 최근 3년간 월별 누계 유수율

Ⅳ		향 후 계 획

❍ 2019년 유수율 사업소별 목표 배정 : 2019.3월 중순

❍ 2018년 유수율 확정 보고 : 2019.4월 중순

❍ 사업소 수도사업용수 관리 강화를 위한 공문시행: 3월중.

❍ 2018년도 유수율 점검결과 보고 : 2019. 3월말

❍ 2018년도 유수율 종합평가 및 시상계획 수립 : 2019. 4월 중순

❍ 사업소별 유량감시시스템 ‘심야시간 유량비교’ 패턴 분석 철저

❍ 유수율 수도사업소 통보(홈페이지․게시판 게시)

❍ 유수율, 조정량 변화추이 비교 분석.  끝.