문서번호	조경과-2965
결재일자	2019.2.28.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	조경관리팀장	조경과장		푸른도시국장
변동풍	송동명	代김호석		02/28 최윤종
협 조

2019년 새봄맞이 가로수 녹지대 정비계획

2019. 2.

푸른도시국

(조경과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□

2019년 새봄맞이 가로수 녹지대 정비계획

봄을 맞아 가로 녹지대에 겨울 동안 묵은 때를 씻고 쌓인 쓰레기를 청소하며 수목과 초화를 심고 가꿔 깨끗하고 쾌적한 도시환경을 조성하고자 함

1		추진방향

❍ 봄을 맞이하여 가로수 녹지대 전반에 대한 청소

❍ 겨울철 가로수 녹지대 관리시설 일제 정비 및 제거

❍ 가로수 녹지대 고사목 제거, 수목 및 초화 식재

❍ 가뭄 피해 예방을 위해 사전 급수차량 확보

2		추진개요

❍ 중점 추진기간 : 2019. 3.15.(금) ~ 4. 5.(금)

❍ 대    상 : 가로수 19만 주, 도로변 녹지 6,109천㎡, 보호수 208주

가 로 수 (시도로)	도로변 녹지				보 호 수
	계	일반녹지대	띠 녹 지 (시도로)	수 림 대
19만 주	6,109천㎡	4,554천㎡	544천㎡	1,011천㎡	208주

❍ 추진내용 : 가로 녹지 청소, 관리시설 정비 수목 및 초화 식재, 거름주기 등

❍ 사 업 비 : 금1,008백만 원(사무관리비 290, 재료비 718)

❍ 예산과목 : 조경과, 생활주변 녹지확충, 녹지보전 강화, 가로수 생육환경 및 가로변 녹지량 확충, 사무관리비(201-01)/재료비(206-01)

3		세부추진 계획

□ 깨끗한 가로 녹지 만들기

❍ 가로수 및 녹지대 청소 : 수시 시행

- 가로수 보호틀 내부 담배꽁초 등 쓰레기 거두기, 가로수에 고정된 현수막, 노끈, 철사 등 제거

- 띠녹지·녹지대 경계외부로 흘러내린 토사 제거, 관목 내에 있는 쓰레기 거두기(진개청소), 휴게시설(의자, 파고라 등) 청소

❍ 수목세척 : 3.15.(금) ~ 4.5.(금)

- 동력분무기를 이용하여 수목 전체를 세척

- 키큰나무는 수간에 묵은 때를 씻어낸 후 사람 손이 닿는 수간부분은 헝겊 등으로 씻어냄

- 세척제를 활용한 경우 전년도 토양분석(농업기술센터) 자료를 활용하여 토양성분에 적합한 제품 사용하고 보호수와 상록수 위주 세척

□ 산뜻한 가로 녹지 만들기

❍ 띠녹지 및 녹지대 차단막, 공석, 잠복소 등 제거 : 3월 상순

- 기상청 강설예보를 참고하여 시기 결정

❍ 지주대 재결속 또는 제거 : 수시정비

- 훼손된 지주대는 교체하고 완전히 활착된 수목의 지주대는 제거

- 정비시 수목과의 결속부위는 완충제를 삽입하여 수목손상 예방

❍ 가로수 보호틀 및 수목표찰 정비 : 수시정비

- 보호틀 내 우수가 유입될 수 있도록 공간 확보

- 보호틀·보호덮개가 이탈 및 파손된 것은 정비 및 보수

- 보호덮개 내경이 작아 가로수 생장에 장애될 경우 교체 또는 제거

- 표찰이 수목의 부피생장으로 수피에 묻히지 않도록 정비

❍ 의자, 파고라 등 편의시설 정비 및 보수 : 3월 중

- 훼손된 편의시설(의자, 파고라, 데크 등) 정비 및 보수

- 목재시설의 오일스테인 방부 도색

❍ 띠녹지, 녹지대 울타리 등 정비 : 3월 중

- 훼손된 울타리나 경계목, 트랠리스, 벽면녹화 등반보조재 정비 및 보수

- 토사 유출방지를 위하여 지피식물로 피복하거나 보도보다 낮게 유지

□ 화사한 가로 녹지 만들기

❍ 가로 녹지대 나무와 초화류(다년생) 심기 : 3월 중

- 띠녹지 및 도로변 녹지대 내 죽는 나무 제거 후 메워심기 실시

❍ 가로 화단 및 화분 꽃모 심기 : 3월 중

- 서울특별시 가로변 꽃 식재 지침 참조하여 식재

※ 가급적 조경소재는 동부공원녹지사업소 양묘장 수목과 초화류 우선 수급

□ 건강한 가로 녹지 만들기

❍ 생육불량 가로수와 녹지 거름주기 : 3월 중

- 생육이 불량한 수목 및 유목, 화목류 식재지역과 벽면녹화 지역 중심으로 시행

- 수세쇠약, 황화, 조기낙엽, 생육부진의 징후가 관찰되면 토양분석(농업기술센터)하여 부족한 성분을 보충하되 냄새나는 것은 피하여 사용

- 토양개량이 필요한 경우 사질토는 유기질 개량제, 점토질 토양은 광물성 개량제에 유기질 개량제를 첨가하여 개량

❍ 물주기 : 건조가 장기간 지속될 경우 실시

- 전년도 식재 수목과 염화칼슘 피해로 잎이 시들었던 수목 중심으로 시행

- 물받이를 만들어 물이 다른 곳으로 흐르지 않도록 유의 급수

❍ 고사하거나 웃자란 가지 전정 : 3월 중

- 가로수와 띠녹지 등의 죽은 가지 솎아내기 전정

- 열식으로 식재된 띠녹지와 경계식재 나무의 웃자란 가지 전정

※ 개나리, 철쭉류 등 화목류는 폐화 후 전정

4		소요예산

❍ 소요예산 : 1,008,400천원

- 사무관리비 : 290,000천원(금회 203,000천원, 가뭄 극심시 87,000천원)

- 재  료  비 : 718,400천원

❍ 예산의 집행

- 재료비의 집행

▸ 가로수 녹지대 메워심기 수목 및 초화(다년초) 구입

▸ 토양개량 및 퇴비, 편의시설, 관리시설 등 보수·정비 기자재 구입

- 사무관리비의 집행

▸ 가뭄피해 예방 살수차 용역, 상(하)향식 관수시스템, 물주머니 등 급수 관련 기자재

▸ 모바일 토양 수분 측정기 등 구매

❍ 예산과목 : 조경과, 생활주변 녹지확충, 녹지보전 강화, 가로수 생육환경 및 가로변 녹지량 확충, 사무관리비(201-01)/재료비(206-01)

5		행정사항

❍ 자치구에 맞는 정비계획(재료비 집행계획 포함) 수립 추진

❍ 기후환경본부(생활환경과)에서 시행하는 ‘새봄맞이 대청소’와 연계 시행

❍ 가뭄 피해예방 사전 대비

- 급수원 확보, 급수차량 임차 계약(3월 중) 및 물주머니 구매 등 사전 준비

❍ 가로수 녹지대 정비실적 등 자료 제출

- 가로수 녹지대 정비 추진실적 : 2019. 4.30.(화)까지

-  가뭄대비 임차용역 착수(완료) 보고 : 착수(완료) 후 5일 이내 제출

붙임 1. 가로수 녹지대 정비 예산(재료비) 내역서 1부.

2. 급수 차량 임차 예산(사무관리비) 내역서 1부.

3. 가로변 녹지대 정비실적 제출 양식 1부.

4. 재료비 집행 내역 1부.

5. 임차용역 착수(완료) 보고서식

6. 유지관리 사례사진 1부.  끝.