문서번호	토목부-3459
결재일자	2019.3.5.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
★주무관		토목설계과장	토목부장
이정원		김동현	03/05 김영수
협 조
	광역도로과장			박일연
	터널건설과장			여용석

설계의 안전성 검토 기술자문회의 개최 계획

[개봉철도고가 바닥판 교체 실시설계 및 성능개선공사 여부 검토 용역]

2019. 3.

도시기반시설본부

토목부

설계의 안전성 검토 기술자문회의 개최 계획

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

[ 개봉철도고가 바닥판 교체 실시설계 및 성능개선공사 여부 검토 용역 ]

개봉철도고가 바닥판 교체 정비공사에 대한 시공 과정의 안전성 확보 여부  검토를 위한 설계의 안전성 검토 기술자문회의를 개최하고자 함.

Ⅰ		관련 규정

○ 건설기술진흥법 시행령 제75조의 2 (설계의 안전성 검토)

○ 건설공사 안전관리 업무수행 지침 제7조 (설계완료 단계)

○ 서울특별시 건설기술심의위원회 조례 시행규칙 제4조

(소위원회의 위원장 및 위원)

Ⅱ		사업개요

○ 위    치 : 서울구로구 개봉동 235(남부순환로)

○ 사업규모 : 개봉철도고가  L=149m, B=22.1m

· 교량 성능개선(2등급 → 1등급)

· 슬래브·거더 교체, 구조물(교대·교각)보수·보강, 가교설치 등

○ 사업기간 : ‘18.  4. ~ ’21. 9. (설계 ’18. 7.20.~‘19. 3.15.)

○ 사 업 비 : 200억원(설계용역 269백만원)

○ 설 계 사 : ㈜ 이산, ㈜ 동해종합기술공사, ㈜서울화인

○ 위치도 및 조감도

Ⅲ		기술자문 개요

○ 건명 : 개봉철도고가 바닥판교체 및 성능개선공사 설계안전성 기술자문회의

○ 일시 : 2019. 3. 11.(월) 14:30 ~ 15:30

○ 장소 : 도시기반시설본부 11층 회의실

○ 자문위원 : 토목부장 외 4명

- 위원장 : 토목부장

- 위  원 : 4명

· 외부위원: *****************************

· 내부위원: **********************

○ 보고자 : 설계용역 수행자

○ 관계자 : 토목설계과장(간사), 시공 및 설계담당자

Ⅳ		자문안건

○ 설계의 안전성 검토 보고서 작성 및 내용의 적정성 여부

○ 시공단계에서 반드시 고려해야 하는 위험요소, 위험성 저감대책 마련 여부 및 내용의 적정성

○ 설계에 가정된 각종 시공방법과 절차의 적정성

Ⅴ		회의진행 계획

시 간		회의 내용	비 고
14:30~14:35	( 5′)	인사말씀	토목부장
14:35~15:00	(25′)	설계의 안전성검토 보고자료 설명	설계자
15:00~15:25	(25′)	보고내용 질의응답	위원별
15:25~15:30	( 5′)	강평 및 마무리	토목부장

Ⅵ		향후 계획

○ 기술자문위원회 의견을 반영하여 실시설계 완료

○ 설계의 안전성 검토 보고서 시공부서 이관

○ 국토교통부 설계의 안전성 검토결과 제출

붙임 : 1. 설계의 안전성 검토보고서 1부.

2. 설계안전성 기술자문회의 의견서 1부.

3. 관련 규정 1부.  끝.