문서번호	한양도성도감-2163
결재일자	2019.3.5.
공개여부	부분공개(5 6)
방침번호

			시 민
주무관		도성보존팀장	한양도성도감과장
김동욱		신추교	03/05 진용득
협조
	도성관리팀장		곽동진

2019년 설날 및 동절기 대비

한양도성, 북한산성, 탕춘대성 안전점검 결과 보고

2019. 3.

2019년 설날 및 동절기 대비

한양도성, 북한산성, 탕춘대성 안전점검 결과보고

설날 및 동절기 중 안전사고를 예방하고, 각종 재해로부터 문화재를 보호하고자 한양도성, 북한산성, 탕춘대성에 대한 안전점검을 실시하고 그 결과를 보고드림.

Ⅰ		점검근거

□ 「문화재보호법」 제14조(화재 및 재난방지 등)

□ 2019년 설날 대비 한양도성, 북한산성, 탕춘대성 안점점검 계획

(한양도성도감-859호, ’19. 1. 23.)

Ⅱ		점검개요

□ 점검기간: 2019. 1. 23.~2. 22.

□ 점검대상: 3개 성곽 21.9km, 성문 11, 장대 1

문화재명	지정번호	성벽 연장(km)	기타 시설물	점검 일자	점검자
서울 한양도성	사적 제10호	13.1	성문 4 - 창의문, 숙정문, 혜화문, 광희문	2. 13., 2. 20.	************* ********
북한산성	사적 제162호	3.6	성문 5, 장대 1 - 용암문, 보국문, - 대동문, 대성문, 대남문 - 동장대	2. 15	*************
홍지문 및 탕춘대성	시유형문화재 제33호	4.8	성문 2 - 홍지문, 탕춘대 암문	2. 20.	*************

□ 점검방법

- 점검 대상별 안전점검 세부사항에 따라 육안점검

- 문화재 보수 공사 현장 재해예방 안전 점검

Ⅲ		점검결과

□ 서울 한양도성

문화재명	점 검 결 과	조 치 의 견
서울 한양도성 (백악구간)	○탐방로 나무데크, 계단 부분파손 ○청운대 각자성석 앞 수목 정비 필요 ○탐방로 옆 석축 파손 ○여장 옥개석 이격 ○백악 공사현장 자재 정리 필요	○현장점검반 보수 ○현장점검반 보수 ○현장점검반 보수 ○현장점검반 보수 ○공사시공자에게 통보
서울 한양도성 (낙산구간)	○일부구간 성돌 돌출 ○성벽 기단부 들뜸	○전문가 점검 예정 ○기단부 보수
서울 한양도성 (남산구간)	○위험수목 정비 필요 ○N타워 주변 탐방로 위험 ○안전난간 기둥 파손 ○신라호텔 공사장 옆 여장 균열	○’19년 수목정비 포함 ○중부공원녹지사업소에 통보(통행 제한) ○’19년 탐방로정비 포함 ○지속 관찰
서울 한양도성 (인왕구간)	○탕춘대성 분기점 CCTV 고정 철선 여장 기저석에 설치 ○탐방로 구간 야자매트 노후	○철선 제거 및 고정방법 개선 협의(군부대) ○’19년 탐방로정비 포함

□ 북한산성

문화재명	점 검 결 과	조 치 의 견
북한산성 (문수봉 ～ 용암문)	○대성문 공사 완료 ○대남문 육축 홍예 이격 ○문루 소화기 점검 양호 ○보국문~대동문 여장 하부 토사유출 ○대동문 사래 및 기둥 부식 ○동장대 양성바름 및 기와 탈락	○특이사항 없음 ○3월 중 공사 예정 ○특이사항 없음 ○’19년 보수정비 설계 예정 ○’19년 구조안전진단 예정 ○’19년 구조안전진단 예정

□ 홍지문 및 탕춘대성

문화재명	점 검 결 과	조 치 의 견
홍지문 및 탕춘대성	○상명대 인근 단절구간 토사 유실 및 붕괴 우려 ○상명대 인근 물탱크	○공사 예정 ○공사 예정

Ⅳ		향후계획

□ 한양도성: 한양도성 모니터링 및 변형구간 정밀계측, 탐방로 및 수목정비, 풍화성돌 보존처리 사업 등 별도 계획에 따라 지속적으로 관리

□ 북한산성: 대남문 전면해체 보수공사 진행, 회곽로 보수정비 설계, 구조안전진단 실시

□ 탕춘대성: 탕춘대성 보수정비 공사 시행

붙임  문화재 분야별 안전점검 결과 1부.  끝.