청렴한 양천! 반부패 경영시스템(ISO37001)구축
	양천소방서
수신자	양천소방서장(재난관리과장)
(경유)
제 목	2019년 상반기 소방용수시설 일제점검 · 정비 계획보고

1. 재난관리과-1237(2019.3.4.)호 『2019년 상반기 소방용수시설 일제점검 · 정비       계획 알림』 과 관련입니다.

2. 위 호와 관련 신트리119안전센터 2019년 상반기 소방용수시설 일제점검 정비 계     획을 붙임과 같이 보고합니다.

가. 기    간: 2019. 3. 6. ~　3. 21.(각 팀별 2일)

나. 점검대상: 총 239개소

○ 소방용수시설 236개소(지상식-98. 지하식-138.)

○ 비상소화장치 3개소

다. 주요점검사항

1) 소방용수 토출상태 및 시설물 매몰, 훼손 등 고장 확인

2) 도색 및 보온대상 확인

3) 노면표시 및 태양광 조명블럭 설치상태 확인]

4) 맨홀점검 등 유지관리 확인

소화전 보호틀 설치불량에 따른 소화전 사용장애 여부 확인

5) 비상소화장치 적재비품확인 등

라. 소화전 개폐 시 유의사항

※ 소화전 관로 제수변 급격한 조작금지

- 급격한 밸브 조작은 상수도관 내 침전물의 유동을 일으켜 수질로 인한 민원           발생의 원인이 됨

- 밸브 개방 시 지상, 지하식 소화전용 밸브를 먼저 개방하고, 상수도 본관에         서 분기된 제수밸브를 나중에 개방 [소화전내 적수(녹물)의 상수도 본관 내         유입방지]

마. 행정사항

1) 복무관리 : 주간 근무자 오전 일제점검(출장조치), 비번 근무자 출동대기

(※ 출동대기 비번근무자는 초과근무 인정, 09:00 ~ 13:00)

2) 조사에 임하는 직원은 복장(활동복 및 기동복, 기동모) 착용을 철저히 하여              주시고, 고장 소방용수시설 발견 시 즉시 보고바랍니다.

붙임 : 조사일정 보고(신트리센터) 1부.  끝.

	신트리119안전센터장
담당자	홍형일		담당자	김남산		센터장	03/05 박노호
협조자
시행	신트리119안전센터-827	(		)	접수		(		)
우	08108	서울특별시 양천구 신정로 238 신트리119안전센터(신정동)	/
전화	02-2691-1113	/전송	02-2691-1134	/	sobang737@seoul.go.kr	/	대시민공개
청렴한 양천! 반부패 경영시스템(ISO37001)구축