고시원 안전시설 등 세부점검표[디엔에이치〕

점검대상
대 상 명	디엔에이치										전화번호				(관리인) ************* (건물주)
소 재 지	덕릉로30길 29				영업주명					***				영업장면적(㎡)					474.5
영업층	-1~3		층별비상구 수				총 4개(층별 1)										주방설치층수				각 실
비상구 피난형태	발코니,계단			복도 폭(㎝)					150				주방 화기종류					인덕션
간이SP 설치유무	유	방(室) 수				26개						운영형태 구분				숙박
건물구조	철근콘크리트조							대표자				***			소방안전관리자					해당없음
점검사항
점검사항								점검결과										조치사항
① 소화기 또는 자동확산소화기의 외관점검 - 구획된 실마다 설치되어 있는지 확인 - 약제 응고상태 및 압력게이지 지시침 확인 ② 간이스프링클러설비 작동기능점검 - 시험밸브 개방 시 펌프기동, 음향경보 확인 - 헤드의 누수ㆍ변형ㆍ손상ㆍ장애 등 확인 ③ 경보설비 작동기능점검 - 비상벨설비의 누름스위치, 표시등, 수신기 확인 - 자동화재탐지설비의 감지기, 발신기, 수신기 확인 - 가스누설경보기 정상작동여부 확인 ④ 피난설비 작동기능점검 및 외관점검 - 유도등ㆍ유도표지 등 부착상태 및 점등상태 확인 - 구획된 실마다 휴대용비상조명등 비치 여부 - 화재신호 시 피난유도선 점등상태 확인 - 피난기구(완강기, 피난사다리 등) 설치상태 확인 ⑤ 비상구 관리상태 확인 ⑥ 영업장 내부 피난통로 관리상태 확인 - 영업장 내부 피난통로 상 물건 적치 등 관리상태 ⑦ 창문(고시원) 관리상태 확인 ⑧ 누전차단기 작동 여부 확인 ⑨ 피난안내도 설치 위치 확인 ⑩ 실내장식물ㆍ내부구획 재료 교체 여부 확인 - 커튼, 카페트 등 방염선처리제품 사용 여부 - 합판ㆍ목재 방염성능확보 여부 - 내부구획재료 불연재료 사용 여부 ⑪ 방염 소파ㆍ의자 사용 여부 확인 ⑫ 안전시설등 세부점검표 분기별 작성, 1년간 보관여부 ⑬ 화재배상책임보험 가입여부 및 계약기간 확인								- 소화기 비치됨 - 적정관리됨 - 음향경보 확인됨 - 적정관리됨(송수구 마개 탈락) 적정 관리됨 적정 관리됨 가스누설경보기 적정 관리됨 유지관리됨 비치 관리됨 적정 관리됨 완강기 적정 관리됨 - 적정 관리됨 적정 관리됨 - 적정 관리됨 - 적정 관리됨 - 적정 관리됨 해당사항 없음 해당사항 없음 해당사항 없음 해당물품 없음 작성 관리됨 가입 및 계약기간 적합함										자진개선안내문 배부
점검일자 : 2019. 3. 5. 계급 소방위 점검자 : 오 현 점검보조 : 김은경

결재	담당자		검사지도팀장		예방과장
	오현		임재창		03/06 김송삼
협조