“ 안전은 생각이 아닌 행동으로! ”
	중부소방서
수신	재난관리과장
(경유)
제목	2019년 상반기 소방용수시설 일제 점검·정비계획 변경 보고(회현)

1. 관련근거

가. 재난관리과-1240(2019.3.6.)호『2019년도 상반기(해빙기) 소방용수시설 일제점검·정비계획 보고(알림)』

나. 회현119안전센터-842(2019.3.7.)호『2019년도 상반기(해빙기) 소방용수시설 일제점검·정비계획 보고(알림)』

다. 재난관리과-1303(2019.3.8.)호『2019년도 상반기 소방용수시설 일제 정밀조사 기간 연장 알림』

2. 위와 관련, 회현119안전센터 2019년도 상반기 소방용수시설에 대한 일제 점검·정비 자체 계획을 다음과 같이 변경 시행하고자 합니다.

가. 기    간 : 2019. 3. 6. ~ 4. 29.(기간중 각 팀별 3일)

나. 점검대상 : 총 496개소(소화전 478, 저수조17, 급수탑1)

계	소화전(478)		저수조	급수탑
	지상식	지하식
496	246	232	17	1

다. 점검방법 : 비번일 비번 근무자자 일제조사 실시

라. 세부계획

팀	조사 일정	비고
1팀	3.8.(금) / 3.18.(월) / 3.19.(화)	조사 일별 초과근무 4시간 인정
2팀	3.15.(금) / 3.26.(화) / 3.28.(목)
3팀	3.12.(화) / 3.20.(수) / 3.22.(금)

3. 일제점검시 유의 사항 등

가. 주차구획선 내 및 5M 이내 소화전 현황 파악

나. 급결한 밸브 개폐 조작 금지

1) 소방용수시설 출수 점검 시 급격한 밸브 개폐를 피하여 서서히 조작

2) 밸브 개방시 순서에 따라 점검하여 적수발생 등 민원발생 방지

※ 몸통소화전 → 제수밸브(폐쇄 시 역순)

다. 노후 소화전 조사 철저(30년 이상 노후 소화전에 대한 정밀조사 철저)

라. 소방용수시설 데이터 현행화 입력철저

1) 일제점검·정비결과 변경사항 및 고장소방용수시설 상태(사용가능/불가능) 등을          119행정정보시스템에 수정 입력 철저

마. 통행자의 안전을 위해 2018년 하반기에 제작·배정한 안전표지판을 활용하여 점검

4. 행정사항

가. 표찰 발견 시〔붙임5〕서식에 의거 공문 보고

나. 일제 정밀 조사 결과를〔붙임2〕서식에 의거 2019.4.30.(화)까지 재난관리과 공문 보고

붙임  1. 2019년 상반기(해빙기) 소방용수시설 담당자 현황 및 조사일정(회현) 1부.

2. 상반기(해빙기) 소방용수시설 일제조사 결과(서식) 1부.

3. 노후소화전 등 조사목록(참고) 1부.

4. 소화전용 노후밸브 정비 결과(중부소방서 관내) 1부.

5. 표찰 발견 보고 (서식) 1부.  끝.

	회현119안전센터장
담당자	문치성		2팀장	정경재		119안전센터장	03/10 박종억
협조자
시행	회현119안전센터-871	(		)	접수		(		)
우	04566	서울특별시 중구 소공로 30 회현119안전센터	/	http://fire.seoul.go.kr/jungbu
전화	775-0119	/전송	753-0119	/		/	부분공개(7)